제 조 장 비 점 검 기 준 서
설 비 명		절 단 기				장비번호	M - 01	설치 장소	생산과
순위	점 검 개 소	점 검 항 목	점 검 주 기	시 기		점검방법	판 정 기 준	처리	비 고
				운	휴
1	모 터	작동 상태	주	○		육안, 청각	소음이 없고, 회전이 원활하며, 뜨겁지 않아야 한다.	수리 교환
2	절단날	마모 상태	주		○	육 안	마모가 없어야 하고, 휘어짐이 없어야 한다.	교환
3	스위치	작동 상태	주	○		육안, 손	파손이 되지 않고, 작동이 원활하여야 한다.	수리
4	Foot Switch	작동 상태	주	○		육안, 발	파손이 되지 않고, 작동이 원활하여야 한다.	수리

제 조 장 비 점 검 기 준 서
설 비 명			연 마 기							장비번호		M - 02			설치 장소		생산과
순위	점 검 개 소		점 검 항 목		점 검 주 기	시 기				점검방법		판 정 기 준			처리		비 고
						운		휴
1	모 터		작동 상태		주	○				육안, 청각		소음이 없고, 회전이 원활하며, 뜨겁지 않아야 한다.			수리 교환
2	연마구		마모 상태		주			○		육 안		마모가 없어야 하고, 이물질이 없어야 한다.			교환
3	스위치		작동 상태		주	○				육안, 손		파손이 되지 않고, 작동이 원활하여야 한다.			수리
윤 활 관 리 기준
순위		점 검 개 소		점검 주기			시 기				유 종		주유방법	주 의 사 항		비 고
							운		휴
1		연마 회전부		주			○				그리스		주유치구	적당량 주입

제 조 장 비 점 검 기 준 서
설 비 명			프 레 스							장비번호		M - 03			설치 장소		생산과
순위	점 검 개 소		점 검 항 목		점 검 주 기	시 기				점검방법		판 정 기 준			처리		비 고
						운		휴
1	모 터		작동 상태		주	○				육안, 청각		소음이 없고, 회전이 원활하며, 뜨겁지 않아야 한다.			수리 교환
2	금 형		작동 상태		주	○				육 안		마모가 없고, 펀칭이 원활하여야 한다.			수리 교환
3	스위치		작동 상태		주	○				육안, 손		파손이 되지 않고, 작동이 원활하여야 한다.			수리
4	Foot Switch		작동 상태		주	○				육안, 발		파손이 되지 않고, 작동이 원활하여야 한다.			수리
윤 활 관 리 기준
순위		점 검 개 소		점검 주기			시 기				유 종		주유방법	주 의 사 항		비 고
							운		휴
1		전동기 회전부		월					○		그리스		주유치구	적당량 주입
2		급 유 통		주					○		유 압 유		주유치구	부족분만 보충 주입

제 조 장 비 점 검 기 준 서
설 비 명			유 압 기							장비번호		M - 04			설치 장소		생산과
순위	점 검 개 소		점 검 항 목		점 검 주 기	시 기				점검방법		판 정 기 준			처리		비 고
						운		휴
1	모 터		작동 상태		주	○				육안, 청각		소음이 없고, 회전이 원활하며, 뜨겁지 않아야 한다.			수리 교환
2	유압펌프		작동 상태		주	○				육안, 청각		소음이 없고, 회전이 원활하며, 누유부분이 없어야 한다.			수리 교환
3	스위치		작동 상태		주	○				육안, 손		파손이 없어야 하고, 작동이 원활하여야 한다.			수리
4	Hand Switch		작동 상태		주	○				육 안		파손이 없어야 하고, 작동이 원활하여야 한다.			교환 수리
5	유압라인		작동 상태		주	○				육 안		마모가 없어야 하고, 파손이 되지 않아야 한다.			교환 수리
윤 활 관 리 기준
순위		점 검 개 소		점검 주기			시 기				유 종		주유방법	주 의 사 항		비 고
							운		휴
1		유 압 펌 프		주					○		유압유		주유치구	적당량 주입

제 조 장 비 점 검 기 준 서
설 비 명			드 릴 링 기							장비번호		M - 05			설치 장소		생산과
순위	점 검 개 소		점 검 항 목		점 검 주 기	시 기				점검방법		판 정 기 준			처리		비 고
						운		휴
1	모 터		작동 상태		주	○				육안, 청각		소음이 없고, 회전이 원활하며, 뜨겁지 않아야 한다.			수리 교환
2	드 릴		작동 상태		주	○				육 안		소음이 없고, 회전이 원활하며, 휘어짐이나 부러짐이 없어야 한다.			수리 교환
3	스위치		작동 상태		주	○				육안, 손		파손이 없어야 하고, 작동이 원활하여야 한다.			수리
4	Handling		작동 상태		주	○				육안, 손		파손이 없어야 하고, 작동이 원활하여야 한다.			수리
5	드릴링 라인		작동 상태		주	○				육 안		마모가 없어야 하고, 파손이 되지 않아야 한다.			교환 수리
윤 활 관 리 기준
순위		점 검 개 소		점검 주기			시 기				유 종		주유방법	주 의 사 항		비 고
							운		휴
1		드릴 회전부		주					○		그리스		주유치구	적당량 주입

제 조 장 비 점 검 기 준 서
설 비 명			성 형 기							장비번호		M - 06			설치 장소		생산과
순위	점 검 개 소		점 검 항 목		점 검 주 기	시 기				점검방법		판 정 기 준			처리		비 고
						운		휴
1	모 터		작동 상태		주	○				육안, 청각		소음이 없고, 회전이 원활하며, 뜨겁지 않아야 한다.			수리 교환
2	성형라인		마모 상태		주	○				육안, 청각		회전이 원활하며, 파손이나 마모가 없어야 한다.			수리 교환
3	절단금형		마모 상태		주	○				육 안		마모가 없어야 하고, 펀칭이 잘 되어야 한다.			수리 교환
4	스위치		작동 상태		주	○				육안, 손		파손이 되지 않고, 작동이 원활하여야 한다.			수리
5	Hand Switch		작동 상태		주	○				육안, 손		파손이 되지 않고, 작동이 원활하여야 한다.			수리 교환
윤 활 관 리 기준
순위		점 검 개 소		점검 주기			시 기				유 종		주유방법	주 의 사 항		비 고
							운		휴
1		전동기 회전부		월					○		그리스		주유치구	적당량 주입
2		급 유 통		주					○		절삭유		주유치구	부족분만 보충 주입

제 조 장 비 점 검 기 준 서
설 비 명			리 벳 팅 기							장비번호		M - 07			설치 장소		생산과
순위	점 검 개 소		점 검 항 목		점 검 주 기	시 기				점검방법		판 정 기 준			처리		비 고
						운		휴
1	콤푸레샤		작동 상태		월			○		육 안		회전이 원활하며, 바람이 새지 않아야 한다.			수리
2	리벳팅기		작동 상태		주	○				육 안		파손이나 바람이 새지 않아야 한다.			수리
3	스위치		작동 상태		주	○				육안, 손		파손이 되지 않고, 작동이 원활하여야 한다.			수리
윤 활 관 리 기준
순위		점 검 개 소		점검 주기			시 기				유 종		주유방법	주 의 사 항		비 고
							운		휴
1		리벳팅기 연결부		주					○		그리스		주유치구	적당량 주입

제 조 장 비 점 검 기 준 서
설 비 명			휨 기							장비번호		M - 08			설치 장소		생산과
순위	점 검 개 소		점 검 항 목		점 검 주 기	시 기				점검방법		판 정 기 준			처리		비 고
						운		휴
1	휨 기		작동 상태		주			○		육 안		파손이 되지 않고, 작동이 원활하여야 한다.			수리
윤 활 관 리 기준
순위		점 검 개 소		점검 주기			시 기				유 종		주유방법	주 의 사 항		비 고
							운		휴
1		손잡이연결부		주					○		그리스		주유치구	적당량 주입