'07 중소기업 기술혁신개발사업

하반기 전략과제 RFP

2007. 8

목   차

■ 기계소재(53과제) ---------   1

■ 섬유화학(49과제) ---------  58

■ 전기전자(69과제) --------- 111

■ 정보통신(37과제) --------- 184

■ 글로벌주력분야(7건) ----- 224

■ 주력상생분야(9건) -------- 233

■ 틈새고도화분야(11건) ---- 244

기계소재

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
기계소재-1	무연솔더합금	스퍼터링 타겟 접합조립에 있어서 고가의 인듐 솔더를 대체할 수 있는 저가형 신(New) 솔더 합금 개발
기계소재-2	모바일 기기용 경량 부품 소재기술	모바일 기기용 마그네슘 합금 박판 제조 및 표면처리기술개발
기계소재-3	세라믹-금속 접합기술	Heat Pipe를 이용한 전력반도체 모듈 냉각용 고효율 방열시스템 개발
기계소재-4	가공 자동화기술	복합재 및 세라믹 신소재 가공용 CNC 제어 복합 가공기 개발
기계소재-5	가공 자동화기술	레이저-아크 하이브리드 용접을 이용한 자동차 부품 제조 자동화 기술 개발
기계소재-6	계측 자동화기술	석유 및 액화가스 출하용 Loading System 개발
기계소재-7	응용 구조설계기술	생체 신호를 이용한 로봇 구동식 상지 재활 훈련기의 개발
기계소재-8	정밀조립기술	휴대폰 카메라 부품의 자동 조립 및 검사 장비 일체형 시스템 개발
기계소재-9	3차원 자동검사기술	프레스 성형물 또는 완성품 등의 수동 측정기를 대체한 3차원 자동 검사 로봇 시스템 개발
기계소재-10	생산 자동화 제어기술	휴대폰 부품 양산용 고속 비전 시스템 개발
기계소재-11	생산 자동화 제어기술	박판용 PCB 제조 공정의 Loading/Unloading 자동 제어 기술 개발
기계소재-12	생산 자동화 제어기술	중공 파이프 접합 시공 및 검사/평가 자동화 기술 개발
기계소재-13	생산 자동화용 정밀부품기술	하모닉 드라이브 방식의 소형, 고출력 정밀 감속기 개발
기계소재-14	주행제어기술	산업 및 공공시설 실내 청소를 위한 주행제어 기술 및 로봇 개발
기계소재-15	대면적용 나노급 스테이지기술	FPD 7세대 이상급 대면적 나노급 스테이지 개발
기계소재-16	산업기계용 PC-NC Controller기술	산업용 기계 및 가공장비에 이용되는 임베디드 제어 시스템 개발
기계소재-17	고효율 건조 및 제습기술	고효율 히트펌프 응용 제습 및 건조 기술 개발
기계소재-18	고효율 건조 및 제습기술	제습소재(Desiccant) 이용 고효율 제습기(제습공조) 기술 개발
기계소재-19	단조 시뮬레이션 CAE기술	단조 CAE를 활용한 Al 합금 열간 단조 공정설계 기술 개발
기계소재-20	나노결정립분말을 이용한 미세부품성형기술	나노결정립 분말을 이용한 마이크로 구동부품 제조기술개발
기계소재-21	압출공정 설계 및 금형기술	OPC 드럼용 Al 튜브 제조를 위한 압출 기술 개발
기계소재-22	보일러로 설비 설계기술	보일러로 설비, 폐열회수 및 지능형 온수제어기 개발
기계소재-23	고도수처리장치	고농도 난분해성 하폐수 고도처리 기술개발

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
기계소재-24	폐기물 처리 열분해 용융발전기술	유기성 폐기물 고형화연료 연소장치 및 열분해 반응로 최적화/측정제어기술
기계소재-25	금형설계를 위한 성형 및 엔지니어링기술	대형 선박엔진의 조립형 단조 - 크랭크축 개발
기계소재-26	금형설계를 위한 성형 및 엔지니어링기술	LED용 정밀 금형제작 및 공정기술 개발
기계소재-27	압전 액츄에이터의 설계 및 제조기술	냉난방기기 냉매 제어 밸브용 압전 액츄에이터 개발
기계소재-28	초정밀 절단 및 절삭 공구제조기술	초정밀 폴리싱 가공용 다이아몬드 공구개발
기계소재-29	저소음 저마찰용 회전 및 직선베어링	저소음, 저마찰용 구름베어링 개발
기계소재-30	고속 구동축 설계 및 제작기술	자동차용 중공형 구동축 개발
기계소재-31	차 실내 공기 환경 개선시스템	차 실내공기 환경개선 시스템 개발(정화장치, 감지센서등)
기계소재-32	지능형 사고 감지 및 방지	차량용 충격 혹은 영상센서를 이용한 차량안전시스템 개발
기계소재-33	자동차 엔진의 배기가스 후처리	EURO V 대응을 위한 디젤엔진 배기가스 후처리 장치개발
기계소재-34	감성 공학기반 자동차 음질 향상	자동차 실내음장에 대한 감성적 평가시스템 개발
기계소재-35	지능형 제동시스템	ABS, TCS, ESP(Electronic Stability Program), BAS(Brake Assist System)와 Auto Parking 통합제어기술 개발
기계소재-36	철도 차량 제동제어시스템	경량화 및 모듈화 제동작용장치 개발
기계소재-37	마이크로 CNC 연삭기술	공작기계 주축 연마를 위한 CNC 연마 장치 개발
기계소재-38	초정밀 초미세 이송시스템기술	금형 가공용 초정밀 초미세 이송 Index 장치 및 이송 시스템 개발
기계소재-39	자동항해(E-navigation)시스템기술	해양 정보 수집용 Wireless Sensor Network 기반 자력구동 유동형 부표장치 개발
기계소재-40	선박 및 해양구조물 Digital Mockup	중대형 선박 및 해양 구조물의 제작을 위한 Digital Mockup 설계 제작 시스템의 개발
기계소재-41	선박 유지 보수 관리시스템	원격 선박 유지 보수 관리 시스템 개발
기계소재-42	저, 중, 고압 금형 주조기술	진공 다이캐스팅 법을 이용한 Al합금 컴프레서 부품 개발
기계소재-43	저, 중, 고압 금형 주조기술	원심주조 튜브를 사용한 경량 Al 합금 휠 제조기술개발
기계소재-44	자경성 주형 정밀제조기술	고강도 구상흑연주철 자동차 컴프레서 부품의 정밀 사형주조기술 개발
기계소재-45	지능형 용접로봇 공정제어기술	건설현장의 철골 구조물 용접을 위한 지능형 자동 용접로봇 개발
기계소재-46	6가크롬 대체 습식 표면처리기술	황화물계 3가 크롬도금액 개발

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
기계소재-47	6가크롬 대체 습식 표면처리기술	Zn 분말 복합 코팅액 개발
기계소재-48	마그네슘 합금의 양극산화기술	6가 Cr을 사용하지 않는 마그네슘 합금 부품용 고내구성 표면처리액 및 공정기술개발
기계소재-49	다층박막성막기술	휴대용 전자기기 외장재 칼라구현을 위한 다층박막 성막기술 개발
기계소재-50	고품질 플라즈마 소스 제작기술	고출력 펄스 마그네트론 음극(사각형) 제작 기술개발
기계소재-51	전자부품의 고효율 표면처리장치기술	PI(폴리이미드) 필름의 Direct patterning을 위한 상온/상압 플라즈마 표면처리 장치 개발
기계소재-52	연성회로기판의 미세회로 형성기술	Laser Direct Image (LDI)에 의한 미세회로 형성기술개발
기계소재-53	플라즈마를 이용한 침탄/질화기술	플라즈마 고속 질화 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 1		핵심산업기술명		무연솔더합금
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		80.6
대한민국 세계순위		5.3		최고기술대비 기술격차연수		3.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 무연솔더합금의 경우 높은 산업기술수준에 있으나 선진국과의 산업기술수준 차이가 큰 반면, 중국과의 산업기술수준 차이가 미미한 수준임. ○ 선진국과의 산업기술수준 축소와 중국과의 산업기술수준 확대를 위해 기술개발이 필요함.
최종목표	스퍼터링 타겟 접합조립에 있어서 고가의 인듐 솔더를 대체할 수 있는 저가형 신(New) 솔더 합금 개발
연구내용 및 범위	○ New 솔더 합금 설계 기술 - 용융점(고상온도) : 160℃ 이상 - 접합성 : 금속 코팅층 없이 직접 접합가능(솔더만 사용) ○ 스퍼터링 타겟 시제품 제작 및 성능 - 접합 시제품 크기 : 150 × 270 ㎜ 이상 - 접합률 : 95 % 이상 - 스퍼터링 Field Test 이상 유무 확인

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 2		핵심산업기술명		모바일 기기용 경량 부품 소재기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		81.0
대한민국 세계순위		5.3		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 큰 반면에, 중국과의 산업기술수준 차이는 미미해 이러한 상황을 돌파하기 위한 전략적 연구개발이 필요함.
최종목표	모바일 기기용 마그네슘 합금 박판 제조 및 표면처리기술개발
연구내용 및 범위	○ 고강도 고성형성 마그네슘 (인장강도 : 250 MPa 이상, 연신율 : 15% 이상) - 합금원소 첨가에 의한 새로운 조성의 마그네슘 합금 및 제조기술 - 미세조직, 집합조직 제어에 의한 고성형성 확보 ○ 마그네슘 합금의 박판제조기술 확보(두께 : 0.2㎜ 이하) ○ 마그네슘 합금 박판의 고정밀 성형 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 3		핵심산업기술명		세라믹-금속 접합기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		77.6
대한민국 세계순위		5.3		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 78점(최고 기술보유국 대비)으로, 주요 선진국의 산업기술과 차이가 존재하여 이를 축소하기 위한 전략적 접근이 필요함.
최종목표	Heat Pipe를 이용한 전력반도체 모듈 냉각용 고효율 방열시스템 개발
연구내용 및 범위	○ Heat Pipe를 접목한 방열시스템 설계 기술 - 구조 및 형상 설계의 최적화 ○ 세라믹기판/Cu 파이프재 간의 이종접합기술 - 열응력 크랙 및 변형 방지 기술 ○ 시제품 제작 및 성능평가 - 전력반도체 모듈 시제품 제작 - 방열 능력 및 냉각효율 평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 4		핵심산업기술명		가공 자동화기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		76.8
대한민국 세계순위		6.3		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국(미국, 일본, 유럽) 대비 산업기술수준이 낮아, 이러한 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	복합재 및 세라믹 신소재 가공용 CNC 제어 복합 가공기 개발
연구내용 및 범위	○ Water-Jet 가공과 기계가공을 복합적으로 수행할 수 있는 복합 가공기술 - 초가압수 발생장치 구현 - 복합소재 및 세라믹류의 Water-Jet 절단기술 - 절단 가공, 드릴 가공 및 3차원 곡면 가공기술 ○ 형상 및 크기가 다른 3차원 형상의 부품 가공기술 - CNC 제어에 의한 복합 형상 가공기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 5		핵심산업기술명		가공 자동화기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		76.8
대한민국 세계순위		6.3		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국(미국, 일본, 유럽) 대비 산업기술수준이 낮아, 이러한 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	레이저-아크 하이브리드 용접을 이용한 자동차 부품 제조 자동화 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 레이저-아크 하이브리드 용접을 통한 차체 부품 생산성 및 품질 향상 기술 - 용접속도 및 에너지 밀도 향상, 열 변형 저감 등 ○ 용접 변형 해석 및 제어 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 6		핵심산업기술명		계측 자동화기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		78.5
대한민국 세계순위		7.8		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 커, 이러한 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	석유 및 액화가스 출하용 Loading System 개발
연구내용 및 범위	○ 차량, 기차 탱크로리, 해상 출하용 Loading Controller의 국산화 - 외국산 제품 대비 동등 이상의 기능 확보 ○ 공기 중 가스 비산 방지 제어 기술 ○ 석유 및 가스 첨가제 주입 최적화 제어 알고리즘 구현 ○ 2 Channel 이상 실시간 통신 가능 ○ 온도에 따른 부피 보상 계산 알고리즘 탑재

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 7		핵심산업기술명		응용 구조설계기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		78.3
대한민국 세계순위		4.3		최고기술대비 기술격차연수		4.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국 특히 일본과의 산업기술수준 차이가 커, 이러한 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	생체 신호를 이용한 로봇 구동식 상지 재활 훈련기의 개발
연구내용 및 범위	○ 관절별 구동장치의 개발 - 주관절 및 견관절 구동부 - Wearable Robot Hand ○ 생체신호 추출 장치 및 구동장치 제어부 개발 - EMG(electromyography) 모듈 - 패턴 인식 알고리즘 - 구동장치 제어기 및 제어 알고리즘 ○ 구동장치 및 제어부 통합 시스템의 구현

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 8		핵심산업기술명		정밀조립기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		86.1
대한민국 세계순위		3.7		최고기술대비 기술격차연수		3.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본과의 산업기술수준 차이는 존재하나, 여타 국가들과의 산업기술수준 차이가 미미하여 지속적인 연구개발을 할 경우 선도기술을 보유할 것으로 기대됨
최종목표	휴대폰 카메라 부품의 자동 조립 및 검사 장비 일체형 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 휴대폰 카메라 부품의 자동 조립 시스템 개발 - 자동 조립 장비의 설계 및 부속장치 - 생산율 증가 및 조립 불량률 최소화를 위한 구조 ○ 휴대폰 카메라 부품의 인라인 검사 시스템 개발 - 다양한 형상 조립에 유동적으로 대응하기 위한 검사 장치 - 성공률 향상, 불량률 저하를 위한 최적 시스템 구현

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 9		핵심산업기술명		3차원 자동검사기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		76.0
대한민국 세계순위		5.8		최고기술대비 기술격차연수		4.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국, 일본의 산업기술수준보다 우리나라의 산업기술수준이 낮아, 이러한 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	프레스 성형물 또는 완성품 등의 수동 측정기를 대체한 3차원 자동 검사 로봇 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 기존의 수동 Check Fixture System 대비 동등 이상 기능 확보 및 Laser Beam 사용 ○ 최소 측정 정밀도 : ±5 μm 이하 ○ 검사 속도, 검사 면적 등은 기존 수동 시스템 대비 동등 이상 보유 ○ 산업용 로봇의 위치 편차 보정 기술 ○ 기존 CAD data 호환 기능

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 10		핵심산업기술명		생산 자동화 제어기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		78.8
대한민국 세계순위		5.9		최고기술대비 기술격차연수		4.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽과의 산업기술수준 차이는 미미하나, 일본과의 산업기술수준 차이가 큰 상황이며, 이러한 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함
최종목표	휴대폰 부품 양산용 고속 비전 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 고속 비전 시스템 - Stand-alone type - In-line 적용 시스템 ○ 비전 알고리즘 내장 시스템 - 이물, 불량 검사 기능 - 정렬, 조립을 위한 위치 정보 제공 기능 ○ 네트워크 기능 - 시스템 제어 및 데이터 전송 - Ethernet 통신

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 11		핵심산업기술명		생산 자동화 제어기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		78.8
대한민국 세계순위		5.9		최고기술대비 기술격차연수		4.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽과의 산업기술수준 차이는 미미하나, 일본과의 산업기술수준 차이가 큰 상황이며, 이러한 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	박판용 PCB 제조 공정의 Loading/Unloading 자동 제어 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 박판용 PCB의 위치 및 불량 여부 인식 기능 ○ Loading/Unloading 작동 상태 및 고장의 원격 감시 ○ Loading/Unloading 무인, 자동화기기

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 12		핵심산업기술명		생산 자동화 제어기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		78.8
대한민국 세계순위		5.9		최고기술대비 기술격차연수		4.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽과의 산업기술수준 차이는 미미하나, 일본과의 산업기술수준 차이가 큰 상황이며, 이러한 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	중공 파이프 접합 시공 및 검사/평가 자동화 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 품질 향상 및 비용 절감을 위한 접합 시공 프로세스 개발 ○ 외부 하중 모드에 따른 접합 조건 추론 Map ○ 접합부 외관 검사 자동화 시스템 ○ 접합 구조물 강도 평가 및 내구성 평가 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 13		핵심산업기술명		생산 자동화용 정밀부품기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		75.9
대한민국 세계순위		4.9		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국(미국, 일본, 유럽)에 비해 산업기술수준이 낮아, 우리나라의 산업기술수준을 향상시키기 위한 노력이 필요함.
최종목표	하모닉 드라이브 방식의 소형, 고출력 정밀 감속기 개발
연구내용 및 범위	○ 소형 감속기 설계 및 제조기술 개발 - 하모닉 드라이브 설계 기술 - 기어 정밀가공(3급) 기술 ○ 감속기 요구 성능 - φ30 이하 - 정격 출력 : 5 Nm 이상 - Backlash : 0.0015 rad 이하 - 효율 : 80% 이상 - 소음 : 75 dB 이하

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 14		핵심산업기술명		주행제어기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		80.9
대한민국 세계순위		4.6		최고기술대비 기술격차연수		4.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 82점(최고 기술보유국 대비)으로, 유럽을 포함한 주요 선진국과의 산업기술수준차이가 미미하여 지속적인 연구개발 지원을 통해 이러한 차이를 극복할 필요가 있음.
최종목표	산업 및 공공시설 실내 청소를 위한 주행제어 기술 및 로봇 개발
연구내용 및 범위	○ 주행 및 청소를 위한 기구부(mechanism) 개발 - 청소 Brush 폭 : 50cm 이상 ○ Random 방식이 아닌 자기 위치 인식 기술 적용 ○ Mapping 기술 ○ 장애물 검출 Sensor 시스템 개발 및 회피 기술 ○ 자동 충전 시스템 및 알고리즘 ○ 로봇 운용 시간, 주행 속도, 청소 속도 등을 고려한 주행 제어 기술 - 로봇 운용 시간 : 3hrs 이상 - 로봇 주행 속도 : 1m/s 이상 - 로봇 청소 속도 : 50cm/s 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 15		핵심산업기술명		대면적용 나노급 스테이지기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		75.2
대한민국 세계순위		5.7		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 관련 조립정밀이송기술 중 상대적으로 산업기술수준이 낮은 분야로, 산업기술수준을 향상시키기 위한 노력이 필요함.
최종목표	FPD 7세대 이상급 대면적 나노급 스테이지 개발
연구내용 및 범위	○ 대면적 나노급 스테이지용 액츄에이터 모듈 - 액츄에이터 선정 및 구성 - 액츄에이터 구동 드라이브 개발 ○ 나노급 스테이지용 저가형 위치 센서 모듈 - 저가 고정밀 센서 모듈 - 정밀 측정을 위한 인터페이스 ○ 나노급 스테이지용 정밀 제어 알고리즘 개발 - 정밀 위치 제어 알고리즘 - 진동 저감, 보상 알고리즘

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 16		핵심산업기술명		산업기계용 PC-NC Controller기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		82.0
대한민국 세계순위		5.7		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 적은 반면, 중국과의 산업기술수준 차이가 매우 커 기술 추격자로서의 위치에서 연구개발 필요성이 있음.
최종목표	산업용 기계 및 가공장비에 이용되는 임베디드 제어 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 대상 기계의 동작 및 시스템 I/O 인터페이스가 가능한 제어 시스템 ○ 원격 제어 및 모니터링이 가능한 Network 및 통신 송수신 포트 포함 ○ UI(User Interface) 및 그래픽 기능이 가능한 모니터링 화면 제공 ○ SNMP(Simple Network Management Protocol) 내장 ○ CNC, 각종 기구동작 기능이 포함된 소프트웨어 개발 장착 ○ 산업용 PC 환경 및 일반 PC에서도 구현 및 사용이 가능 ○ 사용자가 쉽게 응용 및 확장이 가능한 개방형 소프트웨어 구조

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 17		핵심산업기술명		고효율 건조 및 제습기술
최고기술보유국		독일		최고대비 대한민국수준(%)		79.9
대한민국 세계순위		6.1		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 80점으로 높은 수준이나, 선진국과의 산업기술수준 차이가 여전히 존재해, 이 격차를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	고효율 히트펌프 응용 제습 및 건조 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 환경친화적 냉매 이용 연구 ○ 히트펌프 제습 건조기의 요소기기 열교환 효율 최적화 기술 ○ 히트펌프 제습 건조 냉동 사이클 최적화 기술 ○ 시스템 통합 제어 및 내구성, 신뢰성 확보 기술 ○ 농(수축)산물 고급화 제습 건조 등 실증 적용 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 18		핵심산업기술명		고효율 건조 및 제습기술
최고기술보유국		독일		최고대비 대한민국수준(%)		79.9
대한민국 세계순위		6.1		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 80점으로 높은 수준이나, 선진국과의 산업기술수준 차이가 여전히 존재해, 이 격차를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	제습소재(Desiccant) 이용 고효율 제습기(제습공조) 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 제습기(제습공조)용 흡착재 개발 - 흡착 등온선, 흡착 특성, 탈착 특성 성능 분석 설계 기술 ○ 제습기(제습공조)용 제습 소자 기술 개발 - 제습소자 구조 설계 및 제조 원천 기술 개발 - 제습소자 내구성 평가 ○ 제습기(제습공조) 시스템 기술 개발 - 제습/재생부 누설 방지 기술 - 시스템 통합 제어 및 에너지 효율 향상 기술 - 일본 등 선진국 제품 대비 제습/재생 성능시험 비교평가 - 신뢰성 확보 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 19		핵심산업기술명		단조 시뮬레이션 CAE기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		80.4
대한민국 세계순위		5.7		최고기술대비 기술격차연수		3.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본 및 유럽의 산업기술수준과 차이는 소폭에 그치고 있으나. 미국과의 산업기술수준 차이가 커 이를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	단조 CAE를 활용한 Al 합금 열간 단조 공정설계 기술 개발
연구내용 및 범위	○ Al 합금 소재 물성치 확보 - 단조대상소재의 온도별 / 변형률 속도별 유동응력 확보방법 - 유동응력 검증 방법 - 마찰조건 및 검증 방법 ○ 설계기술의 체계화 - 공정설계 변수 파악 - 설계 목적함수 설정 - 설계 목적함수의 최적화 ○ 최종 단조품에 대한 적용 및 검토

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 20		핵심산업기술명		나노결정립분말을 이용한 미세부품성형기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		81.8
대한민국 세계순위		3.2		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 최고 기술보유국과의 향후 산업기술수준 차이가 더욱 확대될 것으로 예상되어 이러한 추세를 방지하고 기술격차를 줄이기 위한 연구개발 지원이 필요함
최종목표	나노결정립 분말을 이용한 마이크로 구동부품 제조기술개발
연구내용 및 범위	○ 500 ㎛ 크기 이하의 구동부품 제작을 위한 금형기술 - 금형설계, 금형가공(표면처리 기술 포함) 및 금형조립기술 ○ 원료소재 제조기술 혹은 처리기술 - (원료소재 제조) 원료분말 성상제어기술 → 직경 100 nm미만, 형상 및 응집도 : 별도의 후속공정도입이 최소화 되는 수준 - (상용화분말 활용) 원료분말의 후처리 기술 → 응집제어(응집체 직경 0.1 ㎛ 미만), 과립화(과립직경 5 ㎛ 미만) - 분말충전밀도 향상기술(윤활제 잔류량 0.01% 미만) ○ 마이크로 구동부품 제조공정기술 확보 - 분말의 고밀도 충전(분산) 및 실 형상 성형기술 - 조직제어기술(치밀화) : 치밀화도 99.0% 이상 - 치수정밀도 제어기술 : ± 0.5% 이내 - 시제품제작(예: 마이크로 구동기어 등)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 21		핵심산업기술명		압출공정 설계 및 금형기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		76.4
대한민국 세계순위		5.7		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 최고산업기술보유국인 일본과의 격차가 매우 커 이를 축소하기 위한 연구개발 노력이 필요함.
최종목표	OPC 드럼용 Al 튜브 제조를 위한 압출 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 청정 알루미늄 잉곳(Ingot) 제조 기술 확보 ○ Welding line 및 표면결함이 적은 Porthole 압출 금형설계 기술 ○ 가공성이 우수하고 편심이 적은 압출 금형설계 - Porthole 수량 및 각도 ○ 우수한 표면 확보를 위한 압출 공정 설계 기술 - 압출속도, 압출비, 빌렛 가열온도 제어 등 ○ 시제품 제작 및 평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 22		핵심산업기술명		보일러로 설비 설계기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		78.4
대한민국 세계순위		6.4		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 크고 이러한 수준 차이가 더욱 확대될 것으로 전망되어 이에 대처하기 위한 연구개발 노력이 필요함.
최종목표	보일러로 설비, 폐열회수 및 지능형 온수제어기 개발
연구내용 및 범위	○ 지능형 자동온도조절 난방용 온수분배기 ○ 고효율 폐열회수 보일러 ○ 연동 비례제어 저 NOx형 노통 연관식 보일러 ○ 다단 적층형 열회수장치

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 23		핵심산업기술명		고도수처리장치
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		72.3
대한민국 세계순위		5.9		최고기술대비 기술격차연수		4.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국, 유럽의 산업기술수준에 비해 매우 낮은 상황이고, 이러한 산업기술수준을 높이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	고농도 난분해성 하폐수 고도처리 기술개발
연구내용 및 범위	○ 고효율 고도산화반응장치를 응용한 난분해성 하․폐수처리기술 - 고도 산화공정(AOP) 기술 ○ 혐기성 소화기술등을 이용한 고농도 음식물 탈리액 폐수처리기술 ○ 하․폐수 고도처리 고효율 공기공급장치(블로워 및 미세기포 발생장치 등)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 24		핵심산업기술명		폐기물 처리 열분해 용융발전기술
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		74.6
대한민국 세계순위		7.3		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 클 뿐만 아니라, 산업기술수준 격차가 향후 확대될 것으로 전망되어 이에 대처하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	유기성 폐기물 고형화연료 연소장치 및 열분해 반응로 최적화/측정제어기술
연구내용 및 범위	○ 유기성 폐기물 파쇄, 건조, 응축고형화 열분해 연소장치 ○ 실시간 복합가스의 정성/정량적 측정기술(H₂, CO, CO₂, O₂, CH₄, N₂, NH₃, H2S, NO₂)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 25		핵심산업기술명		금형설계를 위한 성형 및 엔지니어링기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		82.7
대한민국 세계순위		5.6		최고기술대비 기술격차연수		4.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 높은 편이나, 선진국과의 일정한 차이가 존재하고 있으므로, 이러한 차이를 축소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	대형 선박엔진의 조립형 단조 - 크랭크축 개발
연구내용 및 범위	○ 조립형 크랭크축의 설계기술 개발 ○ 크랭크 throw 공정기술 - 단조 성형해석 및 응용기술 - 열처리 기술 - 단품조직에 대한 특성 평가 ○ 크랭크 조립기술 - 크랭크 throw의 최적 열박음 조건 ○ 시제품 성능평가 - 크랭크축 시제품 제작 - 비틀림 강도 및 피로특성 평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 26		핵심산업기술명		금형설계를 위한 성형 및 엔지니어링기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		82.7
대한민국 세계순위		5.6		최고기술대비 기술격차연수		4.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 높은 편이나, 선진국과의 일정한 차이가 존재하고 있으므로, 이러한 차이를 축소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	LED용 정밀 금형제작 및 공정기술 개발
연구내용 및 범위	○ 저점도 소재용 LED 정밀 금형설계 및 해석 ○ 금형 Core의 초정밀 가공 - 가공 정밀도 : ± 5㎛ 이하 ○ LED 용 정밀 금형 제작 및 평가기술 ○ 최적의 성형조건 및 생산기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 27		핵심산업기술명		압전 액츄에이터의 설계 및 제조기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		73.4
대한민국 세계순위		5.8		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국에 비해 내우 낮은 산업기술수준을 높일 필요가 있음.
최종목표	냉난방기기 냉매 제어 밸브용 압전 액츄에이터 개발
연구내용 및 범위	○ 제어밸브용 압전 액츄에이터의 설계 기술 개발 - 압전 액츄에이터의 동적 특성(변위량, Force, 응답성 등) 설계 기술 - 압전 액츄에이터의 미세 작동구조 설계 및 제어기술 - 유체특성 및 사용조건(압력, 온도, 유량 등)을 고려한 제어밸브 구조 설계 ○ 제어밸브용 압전 액츄에이터 시제품 제작 기술 ○ 제어밸브용 압전 액츄에이터의 특성평가 - 압전 액츄에이터의 동적 특성시험 - 압전 액츄에이터의 내구성/신뢰성 평가 - 압전 액츄에이터를 장착한 제어밸브의 성능평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 28		핵심산업기술명		초정밀 절단 및 절삭 공구제조기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		81.1
대한민국 세계순위		5.0		최고기술대비 기술격차연수		3.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국 및 유럽과의 산업기술수준 차이는 미미한 반면, 일본과의 산업기술수준 차이는 커 이를 축소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	초정밀 폴리싱 가공용 다이아몬드 공구개발
연구내용 및 범위	○ 나노입자(100nm이하 급)를 이용한 초정밀 폴리싱 가공용 다이아몬드 공구 개발 ○ 기존 다이아몬드 공구의 Metal 결합제를 Resin 또는 기타 다른 결합제로 대체된 초정밀 폴리싱 가공용 공구 개발 ○ 최종 개발품의 성능 - 가공성 50% 이상 향상 또는 수명 50% 이상 향상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 29		핵심산업기술명		저소음 저마찰용 회전 및 직선베어링
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		73.7
대한민국 세계순위		6.8		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 격차를 축소할 필요가 있는 분야임.
최종목표	저소음, 저마찰용 구름베어링 개발
연구내용 및 범위	○ 개발 베어링의 내경 20~50 ㎜ ○ 내부설계 및 열처리를 통한 수명 향상 기술 ○ 시제품의 성능 - 내․외륜의 궤도 표면거칠기(Ra) : 0.1 ㎛ 이하 - 시제품 베어링의 소음 : 35dB 이하 - dm(평균 diameter)×N(회전수) : 400,000 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 30		핵심산업기술명		고속 구동축 설계 및 제작기술
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		74.5
대한민국 세계순위		6.8		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 큰 격차를 보이고 있는 선진국과 우리나라와의 산업기술수준 차이를 축소할 필요가 있음.
최종목표	자동차용 중공형 구동축 개발
연구내용 및 범위	○ 중공축 설계 기술개발 - 구조해석 - 동 특성 해석 ○ 중공축 제작 공정기술 - 압출, 인발, 용접 등의 공정을 활용한 시제품 제작 기술 ○ 시제품의 성능 - 회전정밀도 : 10 ㎛ 이하 - 내구수명특성 : 107 회 이상 - 구동축을 장착한 부품의 저소음 특성 평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 31		핵심산업기술명		차 실내 공기 환경 개선시스템
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		76.2
대한민국 세계순위		4.3		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과 일정한 수준 차이를 보이고 있는 분야로 이를 축소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	차 실내공기 환경개선 시스템 개발(정화장치, 감지센서등)
연구내용 및 범위	○ 차 실내 공기 유해물질 제거시스템 개발 - 음이온 혹은 플라즈마 발생장치를 응용한 공기정화기술 - Dust, CO₂제거를 위한 흡착 신소재 등 - 대상 물질 현 상태를 측정할 수 있는 각종 센서류 개발 - 성능 ․ 대상물질 : CO, NOx, TVOC, CO₂, Dust ․ 기준 : 실내공기질 관리법상 기준치 이하의 성능구현

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 32		핵심산업기술명		지능형 사고 감지 및 방지
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		85.5
대한민국 세계순위		4.7		최고기술대비 기술격차연수		3.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 미미한 분야로, 적극적인 연구개발을 통해 산업기술 선도국의 입지를 확보할 필요가 있음.
최종목표	차량용 충격 혹은 영상센서를 이용한 차량안전시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 영상 혹은 충돌 압력 등 변화량을 감지하는 초소형 센서모듈개발 ○ 능동형 차량안정을 위한 센서 네트워크 및 신호처리 시스템 개발 ○ 성능 및 수명 - 센서감지 신호처리 시간 : (5/1000)초 이내 - 동작조건온도 : -40℃ ～ 80 ℃

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 33		핵심산업기술명		자동차 엔진의 배기가스 후처리
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		79.1
대한민국 세계순위		6.3		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 존재해, 이를 축소하기 위한 연구개발이 필요한 분야임.
최종목표	EURO V 대응을 위한 디젤엔진 배기가스 후처리 장치개발
연구내용 및 범위	○ 배기가스 후처리용 촉매장치 개발 - PM 및 NOx 동시저감 가능 - PM 및 NOx 정화성능 : 각각 80% 이상 - 촉매장치제어 알고리즘 개발 - 차량내구 성능 : 40,000 Km 이상 ○ 유동해석기술 - 촉매내부의 유동해석 및 예측

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 34		핵심산업기술명		감성 공학기반 자동차 음질 향상
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		73.5
대한민국 세계순위		61.		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일정한 산업기술수준 차이가 있어 이를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	자동차 실내음장에 대한 감성적 평가시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 자동차 실내음장의 감성적 평가를 위한 측정기법 - 실내 음질평가를 위한 소음원 조건개발 - 차량 실내소음의 음질평가에 대한 소음측정위치 선정기법 - 자동차 실내음질 측정 장치 및 방법 ○ 실내음장의 감성적 평가를 위한 평가인자 분석기법 ○ 실내소음의 객관적 감성평가시스템 개발 ○ 실내소음의 감성적 품질향상을 위한 개선방안 도출

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 35		핵심산업기술명		지능형 제동시스템
최고기술보유국		독일		최고대비 대한민국수준(%)		83.0
대한민국 세계순위		4.4		최고기술대비 기술격차연수		4.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술 수준이 높고, 여타 선진국과의 산업기술수준 차이도 소폭이어서, 이에 대한 전략적 연구개발을 할 경우 이러한 격차가 축소될 것이라 기대됨.
최종목표	ABS, TCS, ESP(Electronic Stability Program), BAS(Brake Assist System)와 Auto Parking 통합제어기술 개발
연구내용 및 범위	○ ABS, TCS 등의 새로운 기술에 적합한 부품개발 ○ ABS, TCS, ESP, BAS, Auto Parking 통합제어기술 ○ 주브레이크와 주차브레이크 제동력을 공통으로 제공 ○ 차량의 주행/정지상태 여부를 감지하여 일시적 또는 지속적 제동이 이루어지는 시스템

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 36		핵심산업기술명		철도 차량 제동제어시스템
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		84.8
대한민국 세계순위		4.5		최고기술대비 기술격차연수		4.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 현재 선진국과의 산업기술수준 차이가 미미한 편이나, 향후 격차가 확대될 것이라는 전망이 우세하여 이에 대처하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	경량화 및 모듈화 제동작용장치 개발
연구내용 및 범위	○ 제동 전자제어장치(ECU) 및 기계적작용의 공압장치 통합 ○ 경량화(기존대비 20% 이상 경량화) ○ 정비성 및 모듈화(정비성 20% 이상 향상)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 37		핵심산업기술명		마이크로 CNC 연삭기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		80.8
대한민국 세계순위		4.5		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국, 유럽과의 산업기술수준 차이는 소폭에 그치고 있으나, 일본과의 산업기술 수준 차이가 커 이를 축소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	공작기계 주축 연마를 위한 CNC 연마 장치 개발
연구내용 및 범위	○ 주축 내경 가공을 위한 전용 연마 휠 및 드레싱 장치 ○ 베드 탈부착 가능 및 저진동 연마 시스템 ○ 테이퍼 가공을 위한 조절장치 ○ 수치제어에 의한 전용 소프트웨어 개발 ○ 미세 이송기구 및 구동 시스템

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 38		핵심산업기술명		초정밀 초미세 이송시스템기술
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		72.3
대한민국 세계순위		6.3		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 큰 분야로 이러한 격차를 축소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	금형 가공용 초정밀 초미세 이송 Index 장치 및 이송 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 초정밀 이송 Index 장치 ○ 초정밀 이송 Unit 및 이송 시스템 ○ 이송 시스템 제어 모듈 ○ 초정밀 제어 기술 ○ 정밀도 100 nm 이하

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 39		핵심산업기술명		자동항해(E-navigation)시스템기술
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		76.0
대한민국 세계순위		4.8		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국보다 산업기술수준이 낮고, 특히 유럽과의 산업기술수준 격차가 매우 커 이를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	해양 정보 수집용 Wireless Sensor Network 기반 자력구동 유동형 부표장치 개발
연구내용 및 범위	○ 자력구동 유동형 부표장치용 동력원 개발 - 가능한 동력원 비교분석 및 최적 동력원 선정 - 동력원 유지보수 방법 및 주 동력원 불능 시 대책 마련 ○ 부표 자동 항해 시스템 개발 - 부표의 항법 정보처리 알고리즘 및 신호처리 모듈 - GPS/INS 통합 항법 알고리즘 - 태풍 등 외란에 강인한 항해 알고리즘 ○ Wireless Ad hoc Sensor Network 모듈 개발 - 부표 탑재용 sensor agent 모듈 - Sensor 정보 융합 알고리즘 ○ 이동 통신망과 인공위성을 활용한 정보전송 통신 모듈 개발 - 부표 위치의 변경 위한 제어 명령 및 항법 정보 전송 기능 - Sensor 정보 전송 기능

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 40		핵심산업기술명		선박 및 해양구조물 Digital Mockup
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		88.8
대한민국 세계순위		3.4		최고기술대비 기술격차연수		2.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국의 산업기술수준과 대등한 분야로(유럽에 비해서는 소폭 낮은 상황임.) 활발한 연구개발을 통해 선도기술국의 위치를 점할 필요가 있음.
최종목표	중대형 선박 및 해양 구조물의 제작을 위한 Digital Mockup 설계 제작 시스템의 개발
연구내용 및 범위	○ 최적 Mockup 재료 특성 분석 및 선정 ○ Digital Mockup 설계를 위한 소프트웨어의 최적화 기술 ○ 최적 설계용 전산모사 응용기술 ○ 제작 Mockup을 활용한 변경 모델의 프로세스 개발 ○ Digital Mockup D/B의 구축 및 운영 시스템 ○ Mockup 가공 장비의 설계 및 제작

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 41		핵심산업기술명		선박 유지 보수 관리시스템
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		82.7
대한민국 세계순위		4.8		최고기술대비 기술격차연수		3.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 소폭에 그치고 있어, 수준 차이를 축소할 필요가 있음.
최종목표	원격 선박 유지 보수 관리 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ PC 기반 선박 항해 및 운용 정보 통합 관리 플랫폼 구축 ○ 선박/선단 원격 관리를 위한 서버 구축 및 데이터베이스 관리 시스템 개발 - 선박/선단과 원격 통제 센터 간 통신 네트워크 구축 - 미들웨어 기반 관리 시스템 ○ 선박/선단의 실시간 원격 통합 정보 운용 GUI(Graphic User Interface) 구현 ○ 실시간 선박 유지 보수 관리 운용 GUI 구현 ○ 조선소 실증 운용 평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 42		핵심산업기술명		저, 중, 고압 금형 주조기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		83.2
대한민국 세계순위		4.8		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본, 유럽과의 산업기술수준 차이는 있으나 미국과의 산업기술수준 차이는 미미한 분야이면서 우리나라 산업기술수준도 높은 편에 속해 활발한 연구개발을 통해 선도기술을 확보할 필요가 있음.
최종목표	진공 다이캐스팅 법을 이용한 Al합금 컴프레서 부품 개발
연구내용 및 범위	○ 내부 가스함유량 10 cc/100g Al 미만 ○ 진공금형 씰링 기술 ○ 진공흡인 급탕식 다이캐스팅의 금형설계 기술 ○ 다수 캐비티(Multi-cavity) 주조 기술 ○ 시제품의 내기밀성 평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 43		핵심산업기술명		저, 중, 고압 금형 주조기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		83.2
대한민국 세계순위		4.8		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본, 유럽과의 산업기술수준 차이는 있으나 미국과의 산업기술수준 차이는 미미한 분야이면서 우리나라 산업기술수준도 높은 편에 속해 활발한 연구개발을 통해 선도기술을 확보할 필요가 있음.
최종목표	원심주조 튜브를 사용한 경량 Al 합금 휠 제조기술개발
연구내용 및 범위	○ 대형 원심주조 Al 합금 튜브 제조 - 직경 500mm 이상 ○ 기계적 성질 향상을 위한 원심 유동단조 성형기술 ○ 자동차용 경량 Al 합금 휠 제조

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 44		핵심산업기술명		자경성 주형 정밀제조기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		84.3
대한민국 세계순위		4.0		최고기술대비 기술격차연수		4.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본과의 산업기술수준 차이가 커, 이러한 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	고강도 구상흑연주철 자동차 컴프레서 부품의 정밀 사형주조기술 개발
연구내용 및 범위	○ 유기 레진(resin) 점결 적층주조(stacking molding) 기술 확보 - 치수공차 : 0.7 mm 이하 ○ 합금원소 첨가 또는 열처리에 의한 기계적 성질 향상 기술 - 인장강도 : 700 MPa 이상 ○ 잔류응력 제거 기술 ○ 시제품 제작 및 평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 45		핵심산업기술명		지능형 용접로봇 공정제어기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.6
대한민국 세계순위		4.0		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준도 높은 편이나, 선진국 산업기술수준과 일정한 차이를 보여 이러한 차이를극복하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	건설현장의 철골 구조물 용접을 위한 지능형 자동 용접로봇 개발
연구내용 및 범위	○ 철골 구조물상에서 수직․수평 이송방식 - 수동/자동 2가지 mode ○ 이미지 프로세싱에 의한 joint 위치 및 joint pattern 자동인식 ○ 접대상 joint에 대한 seam tracking 기능이 수반된 지능형 아크 용접기술 ○ 용접로봇 추락에 대비한 안전대책 - 안전 wire 작동 및 power shut down 등

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 46		핵심산업기술명		6가크롬 대체 습식 표면처리기술
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		79.7
대한민국 세계순위		4.0		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과 일정한 수준 차이를 보이고 있으나 우리나라 산업기술수준도 높은 편임. 따라서 지속적인 연구개발을 할 경우 선진국과의 산업기술수준 차이를 극복할 수 있을 것이라 사료됨.
최종목표	황화물계 3가 크롬도금액 개발
연구내용 및 범위	○ 황화물계 3가 크롬 도금액 안정화 기술 ○ 도금 피막의 Crack-free 제어 기술 ○ 도금 전류효율 : 10% 이상 ○ 도금두께 0.25㎛ 이하에서 Crack-free ○ 균일전착성 : 70% 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 47		핵심산업기술명		6가크롬 대체 습식 표면처리기술
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		79.7
대한민국 세계순위		4.0		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과 일정한 수준 차이를 보이고 있으나 우리나라 산업기술수준도 높은 편임. 따라서 지속적인 연구개발을 할 경우 선진국과의 산업기술수준 차이를 극복할 수 있을 것이라 사료됨.
최종목표	Zn 분말 복합 코팅액 개발
연구내용 및 범위	○ Zn 분말(또는 Flake) 복합 코팅용 원료분말 제조기술 ○ Zn 분말(또는 Flake) 복합 코팅액 제조기술 ○ 표면층 부착력 향상 기술 ○ Spray 코팅용 복합 코팅액 제조기술 ○ Spray 코팅기술 ○ 내식성 : 염수분무시험 1,000시간 이상(코팅두께 10 ㎛ 이하 조건)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 48		핵심산업기술명		마그네슘 합금의 양극산화기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		74.8
대한민국 세계순위		4.5		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준에 있어 선진국과 일정한 차이를 보이고 있어, 이를 해결하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	6가 Cr을 사용하지 않는 마그네슘 합금 부품용 고내구성 표면처리액 및 공정기술개발
연구내용 및 범위	○ 마그네슘 합금 부품용 고내구성 표면처리액 제조기술 ○ 마그네슘 합금 부품용 고내구성 표면처리 공정기술 ○ 염수분무시험 400시간 이상의 내식성 구현 ○ 표면조도(Rmax) 2 ㎛ 이하 ○ 5가지 이상의 색상구현 기술 ○ 경도 500 Hv 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 49		핵심산업기술명		다층박막성막기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		82.8
대한민국 세계순위		6.5		최고기술대비 기술격차연수		4.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 박막제조기술 분야 중 우리나라의 산업기술수준이 가장 높지만, 선진국과 여전히 일정한 격차를 보이고 있는 분야로 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	휴대용 전자기기 외장재 칼라구현을 위한 다층박막 성막기술 개발
연구내용 및 범위	○ 다층박막과 외장재와의 접착력 향상을 위한 외장재 표면처리 기술 ○ 다층박막 형성 시 각 층의 두께 제어기술 ○ 외장재 칼라구현을 위한 다층박막 설계 기술 ○ 다층박막형성용 Source 개발 ○ Color 구현 : 7종 이상, 면저항 1㏁/□ 이상 ○ 양산을 위한 재현성 확보 기술 ○ 다층박막의 신뢰성 평가 (선택된 외장재의 제품화를 위한 내마모특성, 내약품성, 염수분무특성 등)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 50		핵심산업기술명		고품질 플라즈마 소스 제작기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		67.3
대한민국 세계순위		8.0		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 아주 낮고, 중국과의 산업기술수준 차이도 거의 없어, 일정한 산업기술수준을 확보하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	고출력 펄스 마그네트론 음극(사각형) 제작 기술개발
연구내용 및 범위	○ Pulse operation 대응 기능 : DC ~250 ㎑, arc Free ○ 타겟 사용 효율 : 30% 이상 ○ 타겟 크기 : 625 ㎜ X 125 ㎜ 이상 ○ 타겟 전력밀도 : 15 W/㎠ 이상(금속), 5 W/㎠ 이상(산화물) ○ 코팅두께 균일도 : ±5% (유효길이 80% 기준) ○ 음극구조 설계 기술 - 3차원 전자장 해석 및 측정 - 금속/산화물 타겟에 대한 열응력 해석 ○ 플라즈마 특성 분석 : 전자온도, 전자밀도, 방출광분석, 기판이온 전류밀도 등

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 51		핵심산업기술명		전자부품의 고효율 표면처리장치기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		81.5
대한민국 세계순위		3.7		최고기술대비 기술격차연수		4.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본을 제외한 미국, 유럽과의 산업기술수준 차이는 소폭에 그치고 있는 분야로 일본과의 산업기술수준 차이를 해소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	PI(폴리이미드) 필름의 Direct patterning을 위한 상온/상압 플라즈마 표면처리 장치 개발
연구내용 및 범위	○ PI(폴리이미드) 필름 전처리용 상온/상압 플라즈마 표면처리 장치 설계 및 제작 - PI(폴리이미드) 필름 폭 : 500 mm 이상 ○ 상온/상압 플라즈마 표면처리 장치 및 처리공정 최적화 - 처리속도 : 1.5 m/min - 접촉각 : 15° 이하 ○ Direct patterning 후 금속패턴의 밀착력 확보 - 박리강도(Peel strength) : 0.4 kgf/cm 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 52		핵심산업기술명		연성회로기판의 미세회로 형성기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		83.1
대한민국 세계순위		3.4		최고기술대비 기술격차연수		4.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽에 비해 산업기술수준이 높으나, 일본과의 산업기술수준 차이가 크게 존재하고 있는 분야로, 이러한 격차를 해소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	Laser Direct Image (LDI)에 의한 미세회로 형성기술개발
연구내용 및 범위	○ LDI 및 직접 도금법(direct patterning)을 이용한 극미세회로 형성 기술 - Dry Film 상에 레이저 조사를 극미세 회로패턴 direct image로 구현 - 직접도금법에 의한 극미세 회로 구현 ○ 성능 및 수명 - 회로 Line/Space : 20 ㎛ / 20 ㎛ 이하 - 회로 두께 및 폭 편차 : ± 5% 이하 - 박리강도(Peel strength) : 0.4 kgf/cm 이상(Cu 층 두께 12 ㎛) ○ 신뢰성 : MRT(Moisture Resist Test) Level 2 pass - 85℃/60% RH(상대습도), 168 hrs/JEDEC 규격

기술수요조사 대상 RFP

번 호	기계소재 - 53		핵심산업기술명		플라즈마를 이용한 침탄/질화기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		77.5
대한민국 세계순위		5.8		최고기술대비 기술격차연수		4.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 일정하게 존재하고 있어, 이러한 차이를 축소할 필요가 있음.
최종목표	플라즈마 고속 질화 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 플라즈마 고속 질화 장치 제작 기술 - 처리온도 : ~ 850℃ - 유효면적 : 직경 800 mm x 높이 1,200 mm ○ 플라즈마 고속 질화 공정 - 내마모 질화기술 - 고내식 산질화 기술 - 티타늄 소재 질화기술 - 질화 속도 : 기존 기술대비 1.5배 이상

섬유화학

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
섬유화학-1	환경친화형 난연재 합성 및 폴리올레핀계 프리폼성형기술	고분자 복합재료 등 수지에 적용되는 환경친화성 비할로겐계 난연재 개발
섬유화학-2	콘크리트 구조물 내구성 향상(열화방지)재료 및 패널, 내외장재개발	친환경, 고성능 건축 내외장 패널 개발
섬유화학-3	콘크리트 구조물 내구성 향상(열화방지)재료 및 패널, 내외장재개발	콘크리트 구조물 내구성 향상용 다기능성 복합 콘크리트 혼화제 개발
섬유화학-4	수(용)성고분자를 이용한 환경소재개발	철재용 수용성/수분산성 프라이머의 개발
섬유화학-5	수(용)성고분자를 이용한 환경소재개발	수용성 고분자 잉크 제조 기술 개발
섬유화학-6	FPDFAB(LCD,PDP,OLED)용 고분자재료개발	FPC(Flexible Printed Circuit) 전극보호용 경화형 접착제 개발
섬유화학-7	친환경 소재이용기술	유해기체 방출 저감을 위한 친환경 고무소재 제조기술 개발
섬유화학-8	친환경 소재이용기술	전자산업용 고순도 박리제의 재생기술
섬유화학-9	사전오염 예방기술	Be, Cr, Pb 대체 친환경 합금원소를 이용한 고강도, 고도전성 동합금 개발
섬유화학-10	사전오염 예방기술	VOC 및 분진 발생량을 줄이는 전자부품 외장도장용 인몰드 필름 개발
섬유화학-11	사전오염 예방기술	대기오염물질을 낮추고 연소효율을 향상시키는 벙커씨유 개질 기술
섬유화학-12	바이오 디젤제조기술	피혁폐기물에서 바이오 디젤 생산 기술 개발
섬유화학-13	단백질 생산기술	고효율 발현시스템을 이용한 기능성 펩타이드 개발
섬유화학-14	단백질 생산기술	고부가 가축질병 예방용 경구백신 상용화 기술개발 및 시제품 개발
섬유화학-15	대사공학기술	미생물 및 효소 촉매 반응을 이용한 대체 연료 제품 개발
섬유화학-16	분리정제기술	고효율의 분리 정제 기술개발을 통한 고순도 의약 제품 개발
섬유화학-17	생물의약. 소재생산 및 제제화기술	미생물 균주를 이용한 유용생물학적 제제 개발
섬유화학-18	생물의약. 소재생산 및 제제화기술	천연물 및 미생물 유래의 생리활성 소재 발굴 및 제품화
섬유화학-19	바이오칩	동물세포 배양용 랩온어칩(Lab-on-a-chip)제작 및 이의 응용기술개발
섬유화학-20	전통한약 소재를 이용한 생물농약 소재개발기술	농작물의 병해충에 방제효과를 나타내는 천연물유래의 생물농약 개발
섬유화학-21	유용미생물을 이용한 생물농약소재 및 제제 개발기술	유용미생물을 이용한 친환경 생물농약(살균제) 개발

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
섬유화학-22	유용미생물을 이용한 생물농약소재 및 제제 개발기술	곤충병원성 미생물을 이용한 해충에 대한 생물농약(살충제) 개발
섬유화학-23	발효를 통한 화장품 소재개발기술	발효를 통한 기능성 화장품 소재 제품화 기술개발(피부질환 또는 노화방지)
섬유화학-24	진단용 Rapid Kit개발기술	새로운 암 진단키트 개발
섬유화학-25	신기능성물질 복합방사기술	항균․소취 기능을 갖는 폴리에스터 섬유 개발
섬유화학-26	기능성 천연소재복합 방적사 제조기술	천연섬유와 기타섬유의 이종 섬유 혼방기술을 사용하여 차별화된 기능부여 원사의 개발
섬유화학-27	난연 및 불연소재제품	환경 친화형 차량 및 건축, 장식용 등의 난연 및 준불연 복합소재 개발
섬유화학-28	IT패션디자인 응용기술	디지털 그래픽(다양한 디자인)을 이용한 interior 및 고기능 마감소재의 개발
섬유화학-29	복합소재편성기술	PLA섬유 및 기타섬유와의 2종이상 복합소재 편성물의 개발
섬유화학-30	전기전자부품소재기술	산업, 수송, 가전기기용 세라믹 히터 개발
섬유화학-31	전기전자부품소재기술	디스플레이용 전도성 및 절연성 소재 공정 개발
섬유화학-32	대형 사파이어 단결정 제조기술	단결정 사파이어 육성 및 웨이퍼 가공기술 개발
섬유화학-33	초경량 단열재 제조기술	초경량, 다공성, 단열성 발포세라믹 제조기술 개발
섬유화학-34	세라믹촉매 및 담체	다용도용 세라믹 촉매 담체 제조기술
섬유화학-35	분쇄분산기술	나노급 분말의 분쇄, 분산 기술개발
섬유화학-36	시멘트계를 이용한 자원순환 재활용기술	일반토양(흙,마사토)을 이용하여 고화시키는 고화제 개발
섬유화학-37	시멘트계를 이용한 자원순환 재활용기술	석탄회(Bottom Ash)를 이용한 보수 및 단열 모르타르 개발
섬유화학-38	분리막을 이용한 수처리기술	냉각수계에서의 저인산 및 비인산염계 부식 및 스케일 방지제 개발
섬유화학-39	고내구성 건강 쾌적 기능성 가공제	광촉매와 유무기 나노소재 복합화를 통한 의류용 고내구 다기능 섬유 가공제 개발
섬유화학-40	건강/쾌적 기능성 가공기술	고 부가가치 무늬목 염색가공 기술 및 제품 개발
섬유화학-41	건강/쾌적 기능성 가공기술	온도조절 쾌적성 스포츠 신발용 소재 개발
섬유화학-42	감광재료의 배합기술	단층형 OPC(organic photoconductior) Drum용 감광재료 개발 및 코팅액 제조기술 개발
섬유화학-43	수분산 나노코팅 소재의 개발과 이를 이용한 수성도료개발	자동차 내장 플라스틱 소재 코팅용 유-무기 하이브리드 수성 코팅제 개발
섬유화학-44	분자모델링	입체선택적 광학활성 기술을 기반으로한 의약품 중간체 및 원료의약품 개발

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
섬유화학-45	수용성 접착제개발	접착력이 높고 내환경 신뢰성이 우수한 유무기 화합물 수성 접착제 개발
섬유화학-46	전기전자용 접착제 및 접착제	전기전자 소재에 사용되는 접착 및 점착재 개발
섬유화학-47	윤활유용 첨가제	친환경적 수용성 금속유 첨가제 개발
섬유화학-48	기능성 화장품-미백	천연물을 이용한 기능성 화장품 개발(미백 또는 주름개선)
섬유화학-49	제형화기술(DDS포함)	생리활성소재의 피부 전달체 개발 및 기능성 화장품 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 1		핵심산업기술명		환경친화형 난연제 합성 및 폴리올레핀계 프리폼성형기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		78.9
대한민국 세계순위		8.8		최고기술대비 기술격차연수		4.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 복합재료제조기술 분야에서는 어느 정도 산업기술수준을 확보하고 있으나, 선진국과 일정한 차이를 보이고 있는 분야로, 수준 차이를 축소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	고분자 복합재료 등 수지에 적용되는 환경친화성 비할로겐계 난연제 개발
연구내용 및 범위	○ 할로겐 함량 0.1% 이하 ○ 200℃에서 중량감소 10%이하 ○ 수분흡수율 - 85/85 조건에서 1%이하 ○ UL94VO 규격 만족하는 난연제

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 2		핵심산업기술명		콘크리트 구조물 내구성 향상(열화방지)재료 및 패널, 내외장재개발
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		73.4
대한민국 세계순위		4.8		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과 현격한 산업기술수준 차이를 보이고 있어, 격차를 해소하기 위한 노력이 필요한 분야임.
최종목표	친환경, 고성능 건축 내외장 패널 개발
연구내용 및 범위	○ 유해가스 및 VOCs 방출 최소화 기술 ○ 고강도, 고인성 패널 제조 기술 ○ 패널의 경량화 기술 ○ 패널의 난연화 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 3		핵심산업기술명		콘크리트 구조물 내구성 향상(열화방지)재료 및 패널, 내외장재개발
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		73.4
대한민국 세계순위		4.8		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과 현격한 산업기술수준 차이를 보이고 있어, 격차를 해소하기 위한 노력이 필요한 분야임.
최종목표	콘크리트 구조물 내구성 향상용 다기능성 복합 콘크리트 혼화제 개발
연구내용 및 범위	○ 콘크리트에 방수/수축저감/유동성을 부여하는 복합 콘크리트 혼화제 개발 ○ 투수계수 및 수축율 - 기준 콘크리트 대비 50% 이하 ○ 유동성 - 기준 콘크리트 대비 감수율 15%이상 ○ 내구성 - 사용연한 100년 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 4		핵심산업기술명		수(용)성고분자를 이용한 환경소재개발
최고기술보유국		믹구		최고대비 대한민국수준(%)		70.8
대한민국 세계순위		4.3		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 낮고 선진국과의 산업기술수준 차이도 커, 산업기술수준을 높여 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요한 분야임.
최종목표	철재용 수용성/수분산성 프라이머의 개발
연구내용 및 범위	○ 철재 프라이머용 수성수지 합성 및 양산기술 개발 ○ 도막특성 향상을 위한 첨가제의 합성 또는 선정, 적용기술 개발 ○ 피도막물에 부합되는 프라이머 시스템 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 5		핵심산업기술명		수(용)성고분자를 이용한 환경소재개발
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		70.8
대한민국 세계순위		4.3		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 낮고 선진국과의 산업기술수준 차이도 커, 산업기술수준을 높여 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요한 분야임.
최종목표	수용성 고분자 잉크 제조 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 수용성 고분자 잉크 소재 개발 - 입도크기 100nm이하 - 점도 200cps 이상 - 입도 분포가 좁고, 분산 안정성이 우수할 것 ○ 수용성 도전성 고분자 잉크 소재 개발 - silver nano particle을 사용하지 않는 도전성 고분자 잉크소재 - 점도 200~1000cps - 연성기판의 미세회로 구연가능 소재

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 6		핵심산업기술명		FPDFAB(LCD,PDP,OLED)용 고분자재료개발
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		66.1
대한민국 세계순위		5.0		최고기술대비 기술격차연수		4.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라 수준이 낮아 선진국들과 커다란 차이를 보이고 있으나(특히 일본), 일정한 산업기술수준을 확보할 경우 미국 및 유럽의 산업기술수준과 대등할 수 있는 분야임.
최종목표	FPC(Flexible Printed Circuit) 전극보호용 경화형 접착제 개발
연구내용 및 범위	○ 비용제형 경화 접착제 개발 - 경화공정 중 부산물 최소화 기술 ○ 경화시간 단축 기술 ○ 경화 후 FPC의 유연성 유지 기술 - 온도, 습도에 따른 유연성 변화 최소화 ○ 상온 경화 기술 ○ 외부 환경 변화(온도, 습도, 구부림)에 따른 전극 물성 유지

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 7		핵심산업기술명		친환경 소재이용기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		80.0
대한민국 세계순위		4.0		최고기술대비 기술격차연수		2.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 일정수준 이상이고, 유럽의 산업기술수준과 소폭의 산업기술수준 차이만을 보이고 있으나, 미국 및 일본과의 산업기술수준 차이가 커 이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	유해기체 방출 저감을 위한 친환경 고무소재 제조기술 개발
연구내용 및 범위	○ 유해기체의 농도를 90%이상 저감할 수 있는 고무-흡착재 하이브리드 고무소재 개발 ( 유․무기 하이브리드 소재 중 유기부분의 함량과 동일한 조성의 유기소재와의 정량적 비교 ) - 하이브리드 고무소재의 연신율이 기존고무의 80%이상 - 하이브리드 고무소재의 가교밀도가 기존고무의 80%이상 - 하이브리드 고무소재의 제품화 연구

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 8		핵심산업기술명		친환경 소재이용기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		80.0
대한민국 세계순위		4.0		최고기술대비 기술격차연수		2.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 일정수준 이상이고, 유럽의 산업기술수준과 소폭의 산업기술수준 차이만을 보이고 있으나, 미국 및 일본과의 산업기술수준 차이가 커 이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	전자산업용 고순도 박리제의 재생기술
연구내용 및 범위	○ NMP, MEA, NBC 및 DMC 등 박리제의 증류기술 최적화 - 박리제 흡착제 개발 및 표면 특성 개질 - 박리제 분리기술 최적화

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 9		핵심산업기술명		사전오염 예방기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		78.9
대한민국 세계순위		5.6		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 존재해, 이를 축소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	Be, Cr, Pb 대체 친환경 합금원소를 이용한 고강도, 고도전성 동합금 개발
연구내용 및 범위	○ 고강도, 고도전성 쾌삭 동합금 설계기술 개발 - 고강도, 고도전성 친환경 동합금 제조기술 개발 ‧ 인장강도 : 900Mpa ‧ 도전율 : 25% LACS - 동합금의 미량원소 성분비 제어

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 10		핵심산업기술명		사전오염 예방기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		78.9
대한민국 세계순위		5.6		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 존재해, 이를 축소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	VOC 및 분진 발생량을 줄이는 전자부품 외장도장용 인몰드 필름 개발
연구내용 및 범위	○ 기존 4단계 도장 공정(사출, 증착, 접착, 명판 부착)을 1단계 공정(사출 + 인 몰드필름)으로 단순화시킴으로써 대기오염 예방 - 표면 경도, 빛 투과율, 열 수축율 등 특성 향상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 11		핵심산업기술명		사전오염 예방기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		78.9
대한민국 세계순위		5.6		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 존재해, 이를 축소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	대기오염물질을 낮추고 연소효율을 향상시키는 벙커씨유 개질 기술
연구내용 및 범위	○ 물과 벙커씨유의 혼합효율을 향상시키는 Mixer 개발 ○ 벙커씨유의 액적크기를 작게 해주고 안정성이 있는 유화제 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 12		핵심산업기술명		바이오 디젤제조기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		75.1
대한민국 세계순위		5.3		최고기술대비 기술격차연수		3.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 에너지절감대체에너지기술 중 가장 산업기술수준이 높으나 선진국과 일정한 수준 차이를 보이고 있는 분야로, 이러한 산업수준 차이를 축소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	피혁폐기물에서 바이오 디젤 생산 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 피혁 폐기물에서 유지분 분리 기술 ○ 에스테르 교환반응을 통한 바이오 디젤의 제조 기술 ○ 동결점을 -15℃ 까지 낮추는 환경친화적 공정기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 13		핵심산업기술명		단백질 생산기술
최고기술보유국		믹구		최고대비 대한민국수준(%)		84.0
대한민국 세계순위		3.0		최고기술대비 기술격차연수		2.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 생물공정기술 중 가장 높은 수준을 보이고 있으며, 일본 및 유럽의 산업기술수준 차이도 소폭에 그치고 있어(미국과는 일정한 수준 차이를 보임) 이러한 수준 차이를 해소해 선도기술을 화보할 필요가 있는 분야임.
최종목표	고효율 발현시스템을 이용한 기능성 펩타이드 개발
연구내용 및 범위	○ 기능성 펩타이드를 생산하는 고효율 균주 또는 세포주 개발 ○ 최적의 발효기술 및 분리 정제 기술 개발 ○ 기능성 펩타이드 상용화를 위한 Scale-up 연구

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 14		핵심산업기술명		단백질 생산기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		75.8
대한민국 세계순위		5.4		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 생물공정기술 중 가장 높은 수준을 보이고 있으며, 일본 및 유럽의 산업기술수준 차이도 소폭에 그치고 있어(미국과는 일정한 수준 차이를 보임) 이러한 수준 차이를 해소해 선도기술을 화보할 필요가 있는 분야임.
최종목표	고부가 가축질병 예방용 경구백신 상용화 기술개발 및 시제품 개발
연구내용 및 범위	○ 가축 설사병 예방용 경구백신의 기초 동물 실험 ○ 예방용 경구백신의 대량생산기술개발 - 발현 및 분리정제 공정기술개발 ○ 상용화를 위한 제품의 제형화 기술개발 ○ 제품의 안정성 및 독성 시험

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 15		핵심산업기술명		대사공학기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		75.8
대한민국 세계순위		5.4		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 커 이를 축소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	미생물 및 효소 촉매 반응을 이용한 대체 연료 제품 개발
연구내용 및 범위	○ 단일 혹은 복합효소시스템을 이용한 균주개발 ○ 기능이 우수한 생물 촉매를 이용하여 생물반응기 개발 ○ 환경친화적 기술개발을 통해 기존 물리화학적 방법 대체 ○ 시제품 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 16		핵심산업기술명		분리정제기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		78.6
대한민국 세계순위		7.0		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 중국의 산업기술수준이 높아 우리나라의 산업기술수준과 차이가 소폭에 그치고 있어, 연구개발을 통해 선도기술을 확보할 필요가 있음.
최종목표	고효율의 분리 정제 기술개발을 통한 고순도 의약 제품 개발
연구내용 및 범위	○ 생물 발효 및 추출로 생산된 물질을 의약품 규격에 맞도록 고효율의 분리 정제 공정 확립 ○ 불순물의 동정 및 제거 방법 연구 ○ 분리 정제 공정의 Scale up ○ 시제품 생산 및 품질평가(약전)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 17		핵심산업기술명		생물의약․소재생산 및 제제화기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		77.5
대한민국 세계순위		5.2		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과 일정한 산업기술수준 차이가 존재하는 분야로, 이를 축소하기 위한 연구개발 노력이 필요함.
최종목표	미생물 균주를 이용한 유용생물학적 제제 개발 (생물의약 또는 기능성 건강보조제)
연구내용 및 범위	○ 고생산성 균주개발 ○ 배지 및 배양조건 최적화 ○ 고순도 분리정제 기술개발 ○ 안정성, 안전성, 유효성 평가 ○ 시제품 생산

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 18		핵심산업기술명		생물의약․소재생산 및 제제화기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		77.5
대한민국 세계순위		5.2		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과 일정한 산업기술수준 차이가 존재하는 분야로, 이를 축소하기 위한 연구개발 노력이 필요함.
최종목표	천연물 및 미생물 유래의 생리활성 소재 발굴 및 제품화
연구내용 및 범위	○ 생리활성 소재 및 미생물의 발굴 ○ 소재 및 제제의 생리활성 기능 검증 ○ 대상 소재 및 제제의 다량 추출 또는 배양조건 확립 ○ 단일성분, 미생물 제제 또는 목적성분 다량함유소재의 생산 공정개발 ○ 생리활성 소재의 정제 및 제품화

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 19		핵심산업기술명		바이오칩
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		75.0
대한민국 세계순위		5.0		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국을 제외한 일본, 유럽과의 수준 차이가 미미하여, 이러한 수준을 역전할 필요가 있으며, 미국과의 산업기술수준 차이를 줄일 필요가 있는 분야임.
최종목표	동물세포 배양용 랩온어칩(Lab-on-a-chip)제작 및 이의 응용기술개발
연구내용 및 범위	○ 공정기술의 최적화 ○ 가공조건에 따른 재료, 물성 및 미세구조 최적화 ○ 최적세포배양을 위한 표면처리 최적화 ○ 가스교환기술 최적화 ○ 고효율 최적화 배양조건 개발 ○ 신약 스크리닝, 독성물질 스크리닝 등 상품화 응용기술개발 및 제품화

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 20		핵심산업기술명		전통한약 소재를 이용한 생물농약 소재개발기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.7
대한민국 세계순위		7.7		최고기술대비 기술격차연수		3.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본의 산업기술수준이 가장 높고, 일본 및 유럽의 산업기술수준과 우리나라의 산업기술수준간 차이가 미미하여, 이러한 차이를 극복하기 위한 노력이 필요함
최종목표	농작물의 병해충에 방제효과를 나타내는 천연물유래의 생물농약 개발
연구내용 및 범위	○ 방제효과가 인정되는 천연물유래 물질의 선별 ○ 효과증진을 위한 제형개발 ○ 대상 병해충에 대한 농가포장 시험 ○ 제품의 최적화시험 ○ 제품의 안전성 및 안정성 시험 ○ 대량생산시스템 개발 ○ 시제품 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 21		핵심산업기술명		유용미생물을 이용한 생물농약소재 및 제제 개발기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		73.2
대한민국 세계순위		8.8		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 매우 커, 일정한 수준의 산업기술수준을 확보하여 산업기술수준 차이를 줄이는 노력이 필요함.
최종목표	유용미생물을 이용한 친환경 생물농약(살균제) 개발
연구내용 및 범위	○ 생물검정으로 선발된 균주의 방제효과 시험 ○ 유효성분의 분리 및 작용기작 규명 ○ 방제대상 병원균 및 작물선발 ○ 농가포장시험 ○ 제품의 제제화 기술개발 ○ 제품의 안전성 및 안정성 시험 ○ 대량생산시험 ○ 제품의 최적화 시험 ○ 시제품 생산

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 22		핵심산업기술명		유용미생물을 이용한 생물농약소재 및 제제 개발기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		73.2
대한민국 세계순위		8.8		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 매우 커, 일정한 수준의 산업기술수준을 확보하여 산업기술수준 차이를 줄이는 노력이 필요함.
최종목표	곤충병원성 미생물을 이용한 해충에 대한 생물농약(살충제) 개발
연구내용 및 범위	○ 해충에 효과 있는 세균, 바이러스 등 선발시험 ○ 대상해충에 대한 생물검정 ○ 선발된 미생물의 농가현장시험 ○ 미생물 농약으로서의 최적화 연구 ○ 적용확대 연구 ○ 대량생산 기술개발 ○ 시제품 생산

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 23		핵심산업기술명		발효를 통한 화장품 소재개발기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		77.6
대한민국 세계순위		5.3		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국, 유럽과의 산업기술수준 차이가 적어 일정한 노력을 통해 이러한 격차를 해소할 필요가 있는 분야임.
최종목표	발효를 통한 기능성 화장품 소재 제품화 기술개발 (피부질환 또는 노화방지)
연구내용 및 범위	○ GRAS로 인정되는 균을 이용한 기능성 발효소재 탐색 및 최적의 발현 조건 확립 ○ 제품화 개발을 위한 최적의 대량 발효기술개발 ○ 인간유래 세포를 이용한 in vitro 효능 검증 ○ 실험모델동물을 이용한 in vivo 효능 검증 ○ 시제품 개발에 필요한 안전성, 안정성 및 유효성 평가 시험 ○ 화장품 소재의 시제품 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 24		핵심산업기술명		진단용 Rapid Kit개발기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		76.2
대한민국 세계순위		5.9		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 시약진단제 중 높은 산업기술수준을 보이고 있으나 선진국에 비해서는 열악한 상황인 분야로, 선진국과의 산업기술수준 차이를 축소하기 위한 노력이 필요한 분야임.
최종목표	새로운 암 진단키트 개발
연구내용 및 범위	○ 인체에 호발하는 혈액, 체액 및 조직관련 암을 대상으로 한 진단키트 개발 ○ 암특이 단백질 표지자 또는 암특이 표지자에 대한 항체 개발 ○ 기존의 진단방법을 현격히 보완 또는 대체(민감도, 특이도 등)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 25		핵심산업기술명		신기능성 물질 복합방사기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		80.9
대한민국 세계순위		3.1		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽의 산업기술수준과 거의 차이가 없으나 일본과의 수준 차이가 큰 분야로, 일본 산업기술수준과의 차이를 줄이는데 초점을 맞출 필요가 있음.
최종목표	항균․소취 기능을 갖는 폴리에스터 섬유 개발
연구내용 및 범위	○ 항균․소취성 물질이 함유된 고분자 성분을 갖는 sheath/core 형태의 폴리에스터 원사 ○ 특성 - 모노필라멘트의 굵기가 1～3 데니아 수준의 장섬유 또는 단섬유 - 섬유 강도가 2.5g/de이상인 섬유 - 섬유 신도가 25% 이상인 섬유 - 의료용 또는 인테리어용으로 적합한 항균․소취 특성을 발휘하는 섬유

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 26		핵심산업기술명		기능성 천연소재복합 방적사 제조기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		77.9
대한민국 세계순위		2.5		최고기술대비 기술격차연수		3.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 미국, 유럽의 수준보다 높으나, 일본의 산업기술수준과는 커다란 차이를 보이고 있는 분야로, 일본과의 산업기술수준 차이를 줄일 필요가 있음.
최종목표	천연섬유와 기타섬유의 이종 섬유 혼방기술을 사용하여 차별화된 기능부여 원사의 개발
연구내용 및 범위	○ 천연섬유와 기타섬유의 이종 섬유 혼방 기술 ○ 기존 방적, 연사 공정의 부분적인 개조 및 개선을 통한 기능성과 차별화 부여 기술 확립 ○ 가공 후 제품의 특성을 감안한 가공기술 및 원사조건의 확립 및 상품화

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 27		핵심산업기술명		난연 및 불연소재제품
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		66.1
대한민국 세계순위		7.8		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 중국의 산업기술수준이 더 높으며, 우리나라의 산업기술수준도 낮아 일정한 산업기술수준을 확보할 필요가 있음
최종목표	환경 친화형 차량 및 건축, 장식용 등의 난연 및 준불연 복합소재 개발
연구내용 및 범위	○ 환경 친화형 난연소재를 이용한 차량 및 건축용 복합 소재의 개발 ○ 무독성 NOx, SOx 무발생, 소취성을 갖는 복합기능성 소재의 적용 - 차량용 : 난연 규격(MVSS 규격)에 합격하는 제품 - 건축용 : 소방 2급 합격에 준하는 제품 ○ 복합 다 기능(난연, 탈취, 항균)을 갖는 소재 개발 및 공정 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 28		핵심산업기술명		IT패션디자인 응용기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		80.4
대한민국 세계순위		5.1		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국들과의 차이가 소폭에 그치고 있어 일정한 노력을 통해 선도기술을 확보할 수 있을 것임
최종목표	디지털 그래픽(다양한 디자인)을 이용한 interior 및 고기능 마감소재의 개발
연구내용 및 범위	○ 컴퓨터 영상에 의한 다종색사를 직조하는 Auto Cad 시스템 개발 ○ 파일(Pile) 길이를 다양하게 조절하고 입체감을 보유하는 인테리어소재 개발 ○ 다양한 소재(합섬 및 천연소재)를 사용하는 복합 기능(항균, 난연 등) 소재의 공정 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 29		핵심산업기술명		복합소재편성기술
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		81.6
대한민국 세계순위		5.3		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준도 높으며, 선진국들과의 차이도 일정수준 이하이지만, 향후 산업기술수준 차이가 확대될 것으로 예상되는 분야로, 산업기술수준을 높여 수준차이 확대에 대비할 필요가 있음.
최종목표	PLA섬유 및 기타섬유와의 2종 이상 복합소재 편성물의 개발
연구내용 및 범위	○ PLA staple fiber를 사용한 기능성 혼방 원사의 개발(filament를 사용한 혼방 포함) ○ PLA 혼방 원사에 기능성을 부여하기 위한 가공 기술 개발 ○ PLA 복합사를 이용한 편직제품 개발 및 상품화

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 30		핵심산업기술명		전기전자부품소재기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		74.4
대한민국 세계순위		5.0		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽을 제외한 미국, 일본과의 산업기술수준 차이가 커, 이러한 차이를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	산업, 수송, 가전기기용 세라믹 히터 개발
연구내용 및 범위	○ 세라믹-메탈 동시소성 기술 ○ 고효율/저전력 세라믹 히터 ○ 내충격/내열성 세라믹 히터 구조 설계기술 ○ 친환경 세라믹 소재 개발 ○ 박막/후막 패터닝 기술 ○ 온도조절 control 회로기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 31		핵심산업기술명		전기전자부품소재기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		74.4
대한민국 세계순위		5.0		최고기술대비 기술격차연수		4.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽을 제외한 미국, 일본과의 산업기술수준 차이가 커, 이러한 차이를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	디스플레이용 전도성 및 절연성 소재 공정 개발
연구내용 및 범위	○ 나노 사이즈 분말 제조/분산기술 ○ 저온 열처리 기술 ○ 전도소재/절연소재 동시 열처리 기술 ○ 1㎏/㎟ 이상 고접합 강도기술 ○ 디스플레이용 전극 및 절연층 활용기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 32		핵심산업기술명		대형 사파이어 단결정 제조기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		85.8
대한민국 세계순위		5.4		최고기술대비 기술격차연수		4.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 소폭에 그치고 있어, 이러한 차이를 해소하고 선도기술을 확보할 필요가 있음.
최종목표	단결정 사파이어 육성 및 웨이퍼 가공기술 개발
연구내용 및 범위	○ 300∅ 단결정 사파이어 육성기술 개발 ○ 단결정 육성조건의 최적화 기술 개발 ○ 4인치 직경 웨이퍼가공기술 개발 ○ 고휘도 LED급 평탄도 달성

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 33		핵심산업기술명		초경량 단열재 제조기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.2
대한민국 세계순위		3.8		최고기술대비 기술격차연수		3.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽과의 산업기술수준 차이가 거의 없으나, 일본과의 산업기술수준 차이는 커, 일본과의 산업기술수준 차이를 줄일 필요가 있는 분야임.
최종목표	초경량, 다공성, 단열성 발포세라믹 제조기술 개발
연구내용 및 범위	○ 발포제 및 발포 공정 기술 개발 ○ 기공율 및 기공크기 제어기술 개발 ○ 저비중(0.1~1.0 g/㎤), 고기공율(20~80%) 단열성 및 유독가스 무발생 달성

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 34		핵심산업기술명		세라믹촉매 및 담체
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		77.3
대한민국 세계순위		4.6		최고기술대비 기술격차연수		3.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 커 이를 축소하기 위한 노력이 필요함
최종목표	다용도용 세라믹 촉매 담체 제조기술
연구내용 및 범위	○ Open Porosity: 50%이상 ○ 평균 기공크기: 100㎛ 이하 ○ 1,000㎤ 당 1%NH3, 1%H2S, 5%O3 시간당 98%이상 제거 ○ 미생물 담체 탑재시 실온에서 12개월 생존 및 내구성, 악취제거 동시 만족

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 35		핵심산업기술명		분쇄분산기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		74.0
대한민국 세계순위		4.2		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국(특히 일본)과의 산업기술수준 차이가 커, 이를 축소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	나노급 분말의 분쇄, 분산 기술개발
연구내용 및 범위	○ 100nm 이하 세라믹 분말 분산 기술 ○ 분산된 졸의 안정성 1개월 이상 ○ agglomerate 된 입자 개수 최소화(1/1000 이하) ○ 무기안료, CMP용 슬러지 분산 ○ 분산 장비 및 계면활성제 등의 분산조건 일체화

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 36		핵심산업기술명		시멘트계를 이용한 자원순환 재활용기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.3
대한민국 세계순위		6.2		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일정수준의 산업기술수준을 확보하였으나. 선진국과의 산업기술수준 차이는 여전히 존재하고 있는 분야로 지속적인 연구개발을 통해 이러한 차이를 축소할 필요가 있음.
최종목표	일반토양(흙, 마사토)을 이용하여 고화시키는 고화제 개발
연구내용 및 범위	○ 환경친화적 무기첨가제인 고화제 개발 - 포졸란 반응 촉진 및 토양입자 응집을 위한 고화제 ○ 토양과 고화제와의 반응조사 - 수화 생성물 조사 등 화학반응 생성율 조사 - 수화 생성물에 의한 물리적 특성조사 ○ 고화제의 성능평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 37		핵심산업기술명		시멘트계를 이용한 자원순환 재활용기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.3
대한민국 세계순위		6.2		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일정수준의 산업기술수준을 확보하였으나. 선진국과의 산업기술수준 차이는 여전히 존재하고 있는 분야로 지속적인 연구개발을 통해 이러한 차이를 축소할 필요가 있음.
최종목표	석탄회(Bottom Ash)를 이용한 보수 및 단열 모르타르 개발
연구내용 및 범위	○ 석탄회를 이용한 급결성 보수 모르타르 개발 - 2시간 압축강도 : 5N/㎟ 이상 - 유동성 : 셀프플로우 250mm이상 ○ 석탄회의 특성을 고려한 시멘트 혼화재료 선정 ○ 단열특성 시험

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 38		핵심산업기술명		분리막을 이용한 수처리기술
최고기술보유국		믹구		최고대비 대한민국수준(%)		77.4
대한민국 세계순위		6.4		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과(특히 미국)의 산업기술수준 차이가 커, 이를 축소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	냉각수계에서의 저인산 및 비인산염계 부식 및 스케일 방지제 개발
연구내용 및 범위	○ 인산농도 관리기준 PO4 로서 0~6ppm(P로서 0~2ppm) 이하로 낮출 수 있는 저인산염계 및 비인산염계 부식방지제 / 스케일 방지제 개발 ○ 저농도 인산염계 방식제 기능강화 - 인산염계 방식제의 수중방식 기능 강화를 위한 저분자량 polymer의 사용 기술 ○ 기존 고농도 인산염계 부식 방지제 대체를 위한 친환경적 비인산염계 부식 및 스케일 방지제 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 39		핵심산업기술명		고내구성 건강 쾌적 기능성 가공제
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		84
대한민국 세계순위		3.0		최고기술대비 기술격차연수		2.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국의 산업기술수준보다 높은 분야로, 일본 및 유럽과의 산업기술수준 차이도 소폭에 그치고 있어 지속적인 연구개발을 할 필요가 있는 분야임.
최종목표	광촉매와 유무기 나노소재 복합화를 통한 의류용 고내구 다기능 섬유 가공제 개발
연구내용 및 범위	○ 광촉매와 유․무기 나노소재 복합화를 통한 고내구 다기능(소취, 항균, 자기정화 등) 섬유가공제 개발 - 광응답형(가시광선 포함) 광촉매 가공제 개발 - 본 가공제에 적합한 무변색 바인더 시스템 확립 ○ 상기 섬유가공제에 적합한 최적 섬유 후가공 공정시스템 확립 - 광촉매가공제의 안정적 고정화 기술개발 - 무변색 최적의 바인더 시스템 확립 - 타섬유 가공제와의 상용성 기술 확립 ○ 상기 섬유가공제를 활용한 의류용 섬유제품 개발 - 셀룰로오스 계통의 섬유제품 개발 - 합성섬유계통의 섬유제품 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 40		핵심산업기술명		건강/쾌적 기능성 가공기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.2
대한민국 세계순위		3.0		최고기술대비 기술격차연수		3.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국의 산업기술수준 보다 높고, 유럽의 산업기술수준과 대등하지만, 일본의 산업기술수준과는 커다란 차이를 보이고 있는 분야로, 일본의 산업기술에 대응하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	고 부가가치 무늬목 염색가공 기술 및 제품 개발
연구내용 및 범위	○ 두께 1mm이하의 얇은 무늬 단판 염색 가공 기술 ○ 무늬목 전처리 기술 - 정련, 표백기술: 표면 잡물 제거 등 - 정련, 표백, 침투제 개발 ○ 일반 섬유용 염료를 이용한 염색기술 - 칼라의 다양성 - 염색 공정 확립 - 일광, 마찰 견뢰도 평가 및 성능개선 - 무늬목 물성변화 최소화 : 제품성 평가 ○ 고 기능성 부여 기술 - 난연, 발수, 방오가공제 및 가공기술 개발 ○ 고부가가치 무늬목 제품 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 41		핵심산업기술명		건강/쾌적 기능성 가공기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.2
대한민국 세계순위		3.0		최고기술대비 기술격차연수		3.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국의 산업기술수준 보다 높고, 유럽의 산업기술수준과 대등하지만, 일본의 산업기술수준과는 커다란 차이를 보이고 있는 분야로, 일본의 산업기술에 대응하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	온도조절 쾌적성 스포츠 신발용 소재 개발
연구내용 및 범위	○ 상전이 물질을 이용한 온도조절 기술 - 표면 온도 상승률 : 10%이상 감소 - 상전이 물질을 고정하기 위한 바인더의 개발연구 - 온도조절 기능의 내구성 연구 ○ 근적외선 차단색소의 염색 기술 - 염색 견뢰도 : 3-4 Grade ○ 상전이 물질과 근적외선 차단색소의 혼용 적용 기술개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 42		핵심산업기술명		감광재료의 배합기술
최고기술보유국		이본		최고대비 대한민국수준(%)		78.4
대한민국 세계순위		4.8		최고기술대비 기술격차연수		2.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과 일정한 산업기술수준 차이가 존재하는 분야로, 이를 축소하기 위한 연구개발 노력이 필요함.
최종목표	단층형 OPC(organic photo conductor) Drum용 감광재료 개발 및 코팅액 제조기술 개발
연구내용 및 범위	○ 신규 고감도, 고내구성 감광재료 개발 -H2PC를 대체하는 전하발생재료 및 전달재료 개발 -전자이동도 및 안정성이 있는 전자전달재료 개발 ○ 코팅액 제조기술 개발 ․ 상용성이 향상된 점착제와의 최적화 배합, 분산기술 개발 ○ VOC가 대폭 저감된 환경친화적 재료 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 43		핵심산업기술명		수분산 나노코팅 소재의 개발과 이를 이용한 수성도료개발
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		71.2
대한민국 세계순위		5.1		최고기술대비 기술격차연수		4.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라 산업기술수준 자체가 낮아 선진국과 커다란 차이를 보이고 있어, 우리나라 산업기술수준의 함양이 필요한 분야임.
최종목표	자동차 내장 플라스틱 소재 코팅용 유-무기 하이브리드 수성 코팅제 개발
연구내용 및 범위	○ 유-무기 하이브리드 타입의 기능성 코팅제의 제조기술 설계 ○ 친환경 플라스틱 코팅제의 연구 - TVOC 최소화 또는 제거기술 연구 - HCHO 최소화 또는 제거기술 연구 ○ 기존 유성타입의 플라스틱(자동차 내장재) 코팅제와 동등한 물성 구현 - 내스트레치성, 부착성, 질감, 난연성 등 부여 ○ 수분산 폴리우레탄의 수분산 기술과 입자의 나노수준 설계를 위한 공정 및 배합설계 ○ 자동차 내장재 및 그 외 플라스틱 소재 시험 규격에 적합한 수성코팅제 배합 설계

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 44		핵심산업기술명		분자모델링
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		75.0
대한민국 세계순위		6.2		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 일정하게 존재하고 있어 이러한 차이를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	입체선택적 광학활성 기술을 기반으로 한 의약품 중간체 및 원료의약품 개발
연구내용 및 범위	○ 광학활성 기술이 접목된 새로운 입체선택적 합성공정 개발 및 이를 이용한 chiral drug 개발 ○ Kg-Lab scale 이상의 pilot 반응 공정 최적화 기술 개발 ○ ICH guidance에 따른 DMF(Drug Master File)을 기본으로 한 원료의약품 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 45		핵심산업기술명		수용성 접착제개발
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		79.7
대한민국 세계순위		3.4		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 높은 산업기술수준을 보유하고 있으나, 선진국과의 산업기술수준 차이는 커 이를 줄이기 위한 노력이 필요한 분야임.
최종목표	접착력이 높고 내환경 신뢰성이 우수한 유무기 화합물 수성 접착제 개발
연구내용 및 범위	○ 이종, 동종 피착재에 대한 업계 기분 이상의 접착강도를 발현 ○ 경시변화(열충격성 실험, 내환경 실험) 후의 접착 강도가 ±30% 이내 ○ 30일 이상의 실외 환경에서 접착제가 코팅된 소재의 황변이 일어나지 않을 것

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 46		핵심산업기술명		전기전자용 접착제 및 접착제
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		69.1
대한민국 세계순위		6.7		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 낮고 선진국과의 산업기술수준 차이도 커, 산업기술수준을 높여 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요한 분야임.
최종목표	전기전자 소재에 사용되는 접착 및 점착제 개발
연구내용 및 범위	○ 광경화와 열경화 특성을 동시에 갖는 hybrid type 접착 및 점착제 개발 - 저온경화 기술 - Non-gassing - 고속 광경화 - 접착 신뢰성 ○ 열전도성과 전기전도성을 갖는 접착제 및 점착제 개발 - 열전도도 2.0W/mk 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 47		핵심산업기술명		윤활유용 첨가제
최고기술보유국		믹구		최고대비 대한민국수준(%)		69.2
대한민국 세계순위		3.8		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 낮아 우선 우리나라의 산업기술수준을 높일 필요가 있는 분야로, 매우 큰 선진국과의 산업기술수준 차이도 축소할 필요가 있음.
최종목표	친환경적 수용성 금속유 첨가제 개발
연구내용 및 범위	○ 환경호르몬(NP, CP) 등을 배출하지 않는 신규계면활성제의 개발 ○ 수용성 금속 가공유 평가 - 금속이온농도, 사용온도, pH, 사용시간에 대한 물성평가 ○ 회수 금속가공유의 재생기술 연구 - 재생후 물성 변화 연구

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 48		핵심산업기술명		기능성 화장품
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		86.9
대한민국 세계순위		4.5		최고기술대비 기술격차연수		2.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본의 산업기술수준과 일정한 수준 차이를 보이고 있을뿐 미국, 유럽의 산업기술수준과는 미미한 수준차이를 보이고 있어, 선도기술을 확보하여 일본 산업기술수준과의 차이를 줄일 필요가 있음.
최종목표	천연물을 이용한 기능성 화장품 개발(미백 또는 주름개선)
연구내용 및 범위	○ 천연 기능성 소재 개발 - 천연소재의 추출조건 확립 - 메커니즘 규명 - in vitro 활성 - 세포수준에서 활성 - 소재의 안정성 및 안전성 평가 - 기능성 화장품의 효능평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	섬유화학 - 49		핵심산업기술명		제형화기술(DDS포함)
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		83.5
대한민국 세계순위		6.0		최고기술대비 기술격차연수		4.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 높은 산업기술수준을 보유하고 있으나, 선진국과의 산업기술수준 차이는 커 이를 줄이기 위한 노력이 필요한 분야임.
최종목표	생리활성소재의 피부 전달체 개발 및 기능성 화장품 개발
연구내용 및 범위	○ 생리활성 소재의 스크린 ○ 생리활성소재의 피부 전달체 개발 ○ 제형 안정화 기술 ○ 제형 약리활성 검증 ○ 제품화 기술 개발

전기전자

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
전기전자-1	모터제어기술	모터기반 가정용 전자기기의 최적상태를 위한 모터 제어 시스템 개발
전기전자-2	홈네트워크 연계 백색가전	가스절약형 수증기 재생 사이클식/비압력식 밥솥 개발
전기전자-3	음성신호 정보무선 전송기술	다채널 전환용 오디오 게인 보정 시스템 개발
전기전자-4	다기능 Portable 단말기기	초소형 wearable 멀티미디어 수신장치 개발
전기전자-5	가전로봇	실시간 생체정보를 이용한 효율적인 운동효과를 제공하는 지능형 헬스케어 로봇 개발
전기전자-6	소형화 및 에너지 절감기술	경관 조명용 LED 풀칼라 조명 제어 시스템 개발
전기전자-7	소형화 및 에너지 절감기술	Power LED를 사용한 고효율 태양광 보안등 개발
전기전자-8	전기자동차용 초고용량 커패시터기술	CNT적용한 Super-Capacitor 개발
전기전자-9	임베디드 제어기기 및 SoC기술	로봇 관절구동용 고토크 다이나모미터 구동제어 시스템 개발
전기전자-10	임베디드 제어기기 및 SoC기술	스텝 모터의 폐회로 모션 제어시스템 개발
전기전자-11	대용량 버터인버터기술	지능형 대용량 인버터 개발
전기전자-12	신재생에너지 전력 변환장치	대체에너지 발전원 가상 시뮬레이터 개발
전기전자-13	신재생에너지 전력 변환장치	신재생에너지용 양방향 컨버터 개발
전기전자-14	센서네트워크기술	Structural Health Monitoring용 멀티채널 센서네트워크 신호 수집 장비 개발
전기전자-15	측정회로기술	비접촉 미세온도 측정기술을 이용한 전자부품 검사, 분석 장비 개발
전기전자-16	측정회로기술	온도, 압력 보정용 디지털 원격검침 가스측정 시스템
전기전자-17	수질오염측정기술	침적형 분광기를 이용한 실시간 원격 모니터링 개발.
전기전자-18	수질오염측정기술	해양 미생물 세균계수기 개발.
전기전자-19	광섬유센서시스템	광섬유를 이용한 3차원 인체 측정기술 개발
전기전자-20	광섬유센서시스템	측면 연마된 광섬유를 이용한 Sensor 시스템
전기전자-21	분광편광형광분석기술	엑스선 고해상도 2차원 CCD 카메라 개발
전기전자-22	광부품 패키징기술	1가닥의 광섬유를 사용하는 Full HDTV 신호 전송용 양방향 광전송모듈 개발
전기전자-23	광부품 패키징기술	고휘도 LED용 세라믹 기판 개발
전기전자-24	디스플레이 조명용 광학부품	면 발광 방식의 도광판(LGP) 기술 개발
전기전자-25	특수광원(UV,X-선)기술	UV LED용 ZnO Epitaxial Wafer 개발
전기전자-26	조명용 램프기술	LED 조명용 방열소재 개발
전기전자-27	레이저빔 주사장치	3㎛ 발진 Optical Parametric Oscillator 개발

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
전기전자-28	OLED용 재료기술	전자 주입 기능이 부가된 OLED용 전자수송 물질 개발
전기전자-29	LCD용 신공정 기술개발	디스플레이용 컬러필터 고투명 실리콘 Print Blanket 개발
전기전자-30	LCD용 신공정 기술개발	8세대 TFT-LCD Panel용 배향막 인쇄판 개발
전기전자-31	PDP용 유리소재	소다라임 Glass 기판 적용 Bismuth-free 저온 소성용 친환경 PDP공정소재 개발
전기전자-32	비휘발성 메모리 소재기술	MOCVD/ALD방법으로 증착되는 PRAM용 (Ge,Sb,Te)전구체 개발
전기전자-33	반도체용 소재 국산화	스핀온 공정을 이용한 Si-BARC소재 및 공정 기술개발
전기전자-34	투명 전자 소자기술	투명전극재료를 이용한 투명 touch sensor screen 개발
전기전자-35	나노 패터닝 기술	주기적 나노패턴을 가지는 소형마스터의 비노고아 방식에 의한 대면적화 기술 개발
전기전자-36	생체정보특성을 위한 MEMS 전극 및 시스템기술	생체분자 반응과 관련된 미세신호 측정용 MEMS전극 어레이 제작 및 측정 시스템 개발
전기전자-37	MEMS Packaging기술	Wafer level packaging용 본딩 기술 개발
전기전자-38	반도체장비기술	Wafer 세정용 single, wafer spin module 개발
전기전자-39	Packaging기술	UBM공정이 없는 wafer level packaging 기술 개발
전기전자-40	시스템 반도체 설계기술	고속 Serial Interface 내장형 LCD Driver IC개발
전기전자-41	플라즈마 소스기술(진공챔버기술포함)	대기압 기상 세정 장비 개발
전기전자-42	고온 Furnace(Si-GeBatchType등)	급속 냉각기능을 가지는 가열장치 개발
전기전자-43	막증착 속도 및 두께 조절용 이성증대기술	실시간 증착 측정시스템 개발
전기전자-44	반응 챔버 및 내부 구조물 오염방지기술	반도체 장비 챔버 오염방지용 고무 Seal 재료 개발
전기전자-45	웨이퍼 감사용 테스터	반도체 웨이퍼 검사용 ZIF connector 개발
전기전자-46	검사 및 자동양품화장비	반도체 웨이퍼 in-line 검사용 3차원 고속정밀 검사 장비 개발
전기전자-47	고속 고정도 영상처리기술	자동 3차원 측정 기술 기반의 반도체 측정 검사 장비 개발
전기전자-48	Wafer Level 반도체 Packaging기술	Wafer level packaging용 solder bump 형성 기술 개발
전기전자-49	차세대용 CMP장비(슬러리공급장치포함)	초정밀 무결함 표면가공을 위한 화학적 기계적 평탄화 장치 헤드모듈 개발
전기전자-50	마이크로폰 어레이기술	광특성을 이용한 고감도 마이크로폰 개발
전기전자-51	모바일용 입체음향 스피커기술	입체 음향에 최적화된 모바일용 고음질 스피커 시스템 개발

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
전기전자-52	Digital Camera Data Interface/Communication	단일 카메라와 특수렌즈(어안렌즈 등)를 이용한 고품질 광각(180~360도) 영상 획득 시스템 개발
전기전자-53	영상 전처리 후처리기술	객체기반 고해상도 원격 감시 시스템 개발
전기전자-54	이동통신 단말기용 AV신호처리기술	다양한 유대용 단말기를 위한 저전력 영상품질 향상 기술 개발
전기전자-55	AV저장 및 재생기술	멀티서비스 융합을 위한 대중교통용 영상 감시 시스템 개발
전기전자-56	디지털 영상신호 처리기술	디스플레이 장치의 영상 개선을 위한 영상처리칩 개발
전기전자-57	체성분 측정기술	체성분 측정을 위한 범용 임베디드 제어시스템 개발
전기전자-58	체성분 측정기술	비데장착용 체지방 측정 및 SpO2 측정 모듈 개발
전기전자-59	Digital Radiography 시스템	Digital Radiography용 차세대 High Transmission X-Ray Anti-scatter Grid 개발
전기전자-60	지능형 자동차센서	자동차 공기조화용 지능형 습도센서 및 모듈 개발
전기전자-61	MEMS/Nano 센서기술	고온고압용 초소형 압력센서 개발
전기전자-62	전자파 흡수체개발	전자파 흡수용 자성재료 및 흡수체 개발
전기전자-63	고압 고용량 커패시터	디지털 전자기기용 초고압용 초고용량 커패시터 개발
전기전자-64	투명전극	ITO대체용 투명 전도성 산화물 개발
전기전자-65	임베디드 PCB기술	고신뢰성을 위한 고집적 및 고용량의 Embedded PCB개발
전기전자-66	고용량, 고출력 리튬 이차전지기술	대용량 Li 2차단전지 및 Pack전지 제조기술 개발
전기전자-67	디스플레이 부품 및 소재	디스플레이용 복합기능 광학 고분자 소재 개발
전기전자-68	디스플레이 부품 및 소재	폐 Silver Paste에서 Silver분말 재생 기술 개발
전기전자-69	디스플레이 부품 및 소재	PDP용 고품위 Black Matrix 나노 페이스트 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 1		핵심산업기술명		모터제어기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		86.4
대한민국 세계순위		2.5		최고기술대비 기술격차연수		3.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라 산업기술수준도 매우 높아 선진국과의 산업기술수준 차이가 미미하나, 선도기술을 확보하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	모터기반 가정용 전자기기의 최적상태를 위한 모터 제어 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 모터의 불필요한 에너지 소모를 줄일 수 있는 제어기술 개발 ○ 모터의 소음, 진동, 발열을 최소화 할 수 있는 기술 개발 ○ 모터의 속도, 토크를 최적화할 수 있는 제어기술 개발 ○ 제어부를 모듈화하여 기능에 따라 초소의 비용으로 최적화할 수 있는 시스템 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 2		핵심산업기술명		홈네트워크 연계 백색가전
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		89.9
대한민국 세계순위		3.4		최고기술대비 기술격차연수		2.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국 및 유럽의 산업기술수준보다 높은 수준을 보유하고 있으나 일본의 산업기술수준과는 소폭 차이가 존재해 이를 극복하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	가스절약형 수증기 재생 사이클식/비압력식 밥솥 개발
연구내용 및 범위	○ 수증기 분출 및 안전사고 없는 밥솥 구조-안전사고의 문제점 해결책 제시 ○ 열손실로 인한 맛과 질의 유지기술 ○ 음식물 제조방법의 재정립 기술 개발 ○ 전기가스 절감기술 성적서 제시 - 기존대비(전기가스) 15% 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 3		핵심산업기술명		음성신호 정보무선 전송기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		82.5
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		3.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국 및 일본의 산업기술수준과 차이가 존재해 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	다채널 전환용 오디오 게인 보정 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ VOD 콘텐츠 파일들간의 오디오 게인 보정 기술 개발 ○ Live 스트리밍 콘텐츠(채널)간의 적응형 오디오 게인 보정 기술 개발 ○ 고속 오디오 게인 보정 알고리즘 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 4		핵심산업기술명		다기능 Portable 단말기기
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.0
대한민국 세계순위		4.0		최고기술대비 기술격차연수		3.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본의 산업기술과 상당한 산업기술수준 차이를 보이고 있는 분야로, 격차를 줄이기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	초소형 wearable 멀티미디어 수신장치 개발
연구내용 및 범위	○ 800×600 SVGA급 마이크로 디스플레이 기술 개발 ○ 50인치 이상 대형 영상 구현 기술 개발 ○ 홈 멀티미디어 기기(DVD, TV, VTR, 컴퓨터 등)와의 인터페이스 기술 개발 ○ 독립적 멀티미디어 플레이어 기술(MP3, 영화, 게임 등) 구현

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 5		핵심산업기술명		가전로봇
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		74.2
대한민국 세계순위		3.0		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본이 앞도적으로 높은 산업기술수준을 보유하고 다른 국가들이(우리나라 포함) 이를 추격하고 있는 양상으로, 일본의 기술을 추격하고 여타 선진국들보다 우월한 산업기술수준을 확보하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	실시간 생체정보를 이용한 효율적인 운동효과를 제공하는 지능형 헬스케어 로봇 개발
연구내용 및 범위	○ 생체정보를 분석하여 건강상태에 따라 최적화된 모션 개발 ○ 인간과 동물의 운동 메커니즘을 이용한 운동 알고리즘 개발 ○ 사용자 근력 강화를 위한 모션 생성용 메커니즘 및 제어 기술 개발 ○ 사용자 힘, 행동 인식 기반의 센싱 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 6		핵심산업기술명		소형화 및 에너지 절감기술
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		74.8
대한민국 세계순위		4.9		최고기술대비 기술격차연수		3.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 조명기기 분야의 경우 전체적으로 모든 기술의 수준이 선진국에 비해 많이 뒤쳐져 있으며 소형화 및 에너지 절감기술의 경우에도 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	경관 조명용 LED 풀칼라 조명 제어 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ Full Color LED 조명을 위한 LED 제어 기술 개발 - MPU에 의한 R/G/B 등의 LED 구동 제어기술 - 구종회로가 포함된 일체형 보드함 제작 ○ 원격제어 보드시스템 개발 및 소형화 기술 - 무선 통신을 이용한 송수신 기술 - RTC 및 광센서 등에 의한 동작의 안정성 기술 ○ 연출의 다기능을 위한 응용기술 개발 - 경관조명용 - 사인 및 간판용 등 ○ 전기적, 광학적 특성 평가기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 7		핵심산업기술명		소형화 및 에너지 절감기술
최고기술보유국		유럽		최고대비 대한민국수준(%)		74.8
대한민국 세계순위		4.9		최고기술대비 기술격차연수		3.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 조명기기 분야의 경우 전체적으로 모든 기술의 수준이 선진국에 비해 많이 뒤쳐져 있으며 소형화 및 에너지 절감기술의 경우에도 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	Power LED를 사용한 고효율 태양광 보안등 개발
연구내용 및 범위	○ Power LED 모듈 광학 설계 및 방열 문제 기술 개발 - LED의 최적화 배열 설계 기술 - 반사판 및 확산렌즈 최적 설계 기술 - 방열 문제 해결을 위한 설계 기술 ○ 고효율 인버터 회로 설계 - 소형/경량화를 위한 일체형 구성 기술 ○ 태양전지와 배터리의 최적 설계 기술 - Solar 모듈 및 무보수 배터리의 부조율 설계 ○ LED 모듈 및 시스템의 성능 특성 평가 기술 - 전기적, 광학적, 구조적 특성 등 ○ 고품격 기구 디자인 및 헤드 설계 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 8		핵심산업기술명		전기자동차용 초고용량 커패시터기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		78.9
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		3.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본과의 산업기술수준 차이가 커 이를 해소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	CNT적용한 Super-Capacitor 개발
연구내용 및 범위	○ 원료 소재 기술 개발 - CNT형상 제어기술(SWNT, MWNT) - 접착제 종류 선정 및 배합비 최적화 ○ 공정 기술 개발 - CNT/접착제의 혼합 및 분산기술 개발 - 성형 및 압착 조건 최적화 - 계련 특성 제어기술 개발 ○ HEV용 Proto-type 초고용량 Capacitor제작 - 특성 평가 만족할 것(KOLAS 인증)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 9		핵심산업기술명		임베디드 제어기기 및 SoC기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		82.0
대한민국 세계순위		5.4		최고기술대비 기술격차연수		4.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 높은 산업기술수준을 보유하고 있으나, 선진국들의 산업기술수준에 비해서는 낮아 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	로봇 관절구동용 고토크 다이나모미터 구동제어 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 800 N-m급 이상 다이나모미터 구동유닛 개발 - 저속고토크 고정밀 영구자석형 AC 서보모터개발 - 저소음 고정밀 헬리컬 기어모듈 개발 ○ 다이나모미터 구동제어장치 개발 - AC 서보모터 구동회로 개발 - 임베디드 제어회로 개발 - 로봇 관절운동 제어알고리즘 개발 ○ 헬스로봇 적용을 위한 구동제어장치 신뢰성 평가 및 임상테스트 검증

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 10		핵심산업기술명		임베디드 제어기기 및 SoC기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		82.0
대한민국 세계순위		5.4		최고기술대비 기술격차연수		4.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 높은 산업기술수준을 보유하고 있으나, 선진국들의 산업기술수준에 비해서는 낮아 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	스텝 모터의 폐회로 모션 제어시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 개선된 폐회로 제어기에 의한 탈조방지시스템 개발 - 탈조방지에 의한 정밀 위치결정제어 - 100% 부하에서 연속운전이 가능한 제어시스템 설계 - 모터토크 성능의 100% 이용이 가능하도록 제어시스템 설계 ○ 다양한 부하환경에서 동작이 가능한 제어시스템 개발 - 부하의 종류에 따라서 제어기 게인 자동튜닝기능 - 저발열, 고효율 시스템 - 스텝모터의 고속제어시스템 설계 - 모터 동작시 발생하는 EMF 보상제어기능 확보 ○ 소형화를 위한 모터, 드라이버, 컨트롤러, 엔코더 일체형 - 임베디드 제어회로 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 11		핵심산업기술명		대용량 버터인버터기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		80.4
대한민국 세계순위		5.3		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 전력변화기기 중에서는 산업기술수준이 가장 높지만, 선진국들과 일정한 산업기술수준 차이를 보이고 있어 이러한 차이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	지능형 대용량 인버터 개발
연구내용 및 범위	○ 용량 : 3상, 100KVA 이상 ○ IGBT 스택 : 저소음, 공랭식 ○ 스위칭주파수 : 10KHZ 이상 ○ 제어방식 : PWM제어 ○ 제어회로 : DSP적용 ○ 인버터 병렬확장기능 ○ 적용분야 : 차대동력계, 선박용UPS 등

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 12		핵심산업기술명		신재생에너지 전력 변환장치
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		81.3
대한민국 세계순위		7.6		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국의 산업기술수준과 20점 이상의 수준 차이를 보이고 있어, 이러한 격차를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	대체에너지 발전원 가상 시뮬레이터 개발
연구내용 및 범위	○ 발전원 : 3KW(병렬확장 기능확보) ○ 출력 : 0~400V, 0~7.5A ○ 다양한 에너지 발전원 상태 및 조건에 따른 입출력 특성 구현 ○ 실 대체에너지 시스템과 가상 시뮬레이터 부합성 연구 ○ DSP기반 제어 파라미터 원격제어, 감시 시스템 개발 - User Interface 입출력변수 제어 s/w개발 - UI기반 시스템 S/W개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 13		핵심산업기술명		신재생에너지 전력 변환장치
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		81.3
대한민국 세계순위		7.6		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국의 산업기술수준과 20점 이상의 수준 차이를 보이고 있어, 이러한 격차를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	신재생에너지용 양방향 컨버터 개발
연구내용 및 범위	○ 출력용량 : 10KW이상, AC ○ 연료전지/태양광 고효율 DC/DC컨버터 개발 ○ Bi Direction DC/AC 인버터 개발 ○ 적용대상 신재생에너지 : 연료전지나 태양광 중 택일 ○ 시스템구성 : 연료전지/태양광＋밧데리＋슈퍼 커패시터 ○ 전력계통 동기운전 구현 - 연계보호 기술개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 14		핵심산업기술명		센서네트워크기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		75.7
대한민국 세계순위		6.0		최고기술대비 기술격차연수		4.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 매우 커(특히 미국), 이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	Structural Health Monitoring용 멀티채널 센서네트워크 신호 수집 장비 개발
연구내용 및 범위	○ 센서와 액츄에이터 채널의 동시 다중 네트워킹 연결이 가능한 고속 릴레이 스위치 기반의 멀티 채널 센서 네트워크 신호 수집 장비 개발 - SoC 기반의 센서 네트워크 신호 수집 장비 개발 - 장비의 분야별 모듈화 실현 - 고속 ADC 및 DAC 신호 획득 모듈 - 네트워크 릴레이 스위칭 모듈 - USB 데이터 전송 및 제어 모듈 - DAC 출력의 광대역 파워 증폭 모듈 - EMI 쉴드 박스 및 케이블링 - 운용 플랫폼 개발 ○ 신호 수집 Monitoring Service 및 Management System 개발 - 신호 수집 및 처리 자동화 Monitoring Service Engine 개발 - 계측 데이터의 효율적인 데이터 처리 S/W 개발 - Sensing 상태에 따른 Graph, Chart 등의 다양한 형식의 통계 자료 제공 - 분산 네트워크에서의 소프트웨어 데이터 전송 기술 개발 - 결함의 위치 판정 및 시간경과에 따른 결함 파악 플랫폼

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 15		핵심산업기술명		측정회로기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.4
대한민국 세계순위		7.6		최고기술대비 기술격차연수		4.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 전자계측기(일반)의 산업기술 중 높은 수준을 보유하고 있으나, 여전히 선진국들의 산업기술수준과 차이가 많이 존재하고 있어 이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	비접촉 미세온도 측정기술을 이용한 전자부품 검사, 분석 장비 개발
연구내용 및 범위	○ 적외선 열방사 측정기술을 이용한 비접촉 전자부품 검사, 분석 장비 개발 (Temperature resolution ≤0.02 at 30℃ Block body) ○ 주위온도 보상 하드웨어 및 알고리즘 개발 (Emissivity/reflectivity correction, Auto room temperature correction 등) ○ 온도분석용 고속 DSP Engine 및 Software 개발 (Scanning speed≤1/120 s) ○ 전자부품의 미세온도 분석을 위한 고 안정 흑체 Reference 개발 ○ 외부 Interface 기구물 개발 ○ 다중 포인트 측정, 정보 저장, 다양한 분석 및 표현기능, 측정범위 등 각종 측정 Parameter 변환기능 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 16		핵심산업기술명		측정회로기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.4
대한민국 세계순위		7.6		최고기술대비 기술격차연수		4.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 전자계측기(일반)의 산업기술 중 높은 수준을 보유하고 있으나, 여전히 선진국들의 산업기술수준과 차이가 많이 존재하고 있어 이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	온도, 압력 보정용 디지털 원격검침 가스측정 시스템
연구내용 및 범위	○ 상온, 상압 측정값을 기준온도 및 기준압력 조건으로 자동 보정하는 가스측정 시스템 개발(Accuracy ＜±1% at 20℃ ; 미터기 오차 제외) ○ 가스미터기로부터 받은 유량신호 변환 및 처리기술 개발 ○ 측정된 매개변수(유량, 온도 및 압력)에 의한 보정 알고리즘 개발 - 변환계수, 압축률계수, 보정계수, 보정함수 등 ○ 배터리 교체 없이 최소 3~5년 이상 사용가능한 저소비 전력회로기술 개발 ○ 원격검침이 가능한 통신모듈 내장기술 개발 ○ 최소 6~8자리의 표시장치 내장, 온도, 압력 배터리 잔량의 표시기능 개발 ○ 경보 지시시스템 등 자가진단기술 개발 ○ 배터리교체 또는 고장시 주요 데이터 보존 및 자동 재 개시 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 17		핵심산업기술명		수질오염측정기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		73.7
대한민국 세계순위		9.3		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 20점이상 크게 존재하고 있는 분야로, 연구개발을 통해 관련기술의 수준 향상이 요구됨.
최종목표	침적형 분광기를 이용한 실시간 원격 모니터링 개발.
연구내용 및 범위	○ 자외선 및 가시광선을 이용한 분광검출기 개발. ○ 원격분석 및 제어, 모니터링 , 데이터 획득을 위한 자동측정기 기능개발 ○ pH, DO Temp, TP, COD, BOD, TOC, SS, etc

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 18		핵심산업기술명		수질오염측정기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		73.7
대한민국 세계순위		9.3		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 20점이상 크게 존재하고 있는 분야로, 연구개발을 통해 관련기술의 수준 향상이 요구됨.
최종목표	해양 미생물 세균계수기 개발
연구내용 및 범위	○ 배지 테이블 위치 제어부 개발 ○ 광원 및 영상 제어부 개발 ○ USB/RS232 및 PC용 영상분석, 제어프로그램 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 19		핵심산업기술명		광섬유센서시스템
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		76.8
대한민국 세계순위		7.2		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 일정한 산업기술 수준 차이가 존재하고 있어 격차를 줄이기 위한 노력이 절실함.
최종목표	광섬유를 이용한 3차원 인체 측정기술 개발
연구내용 및 범위	○ 점조명 및 광센서를 이용한 3차원 형상 측정 - 시스템 운영 프로그램 개발 - 3차원 영상 및 GUI 관련 프로그램 개발 - 측정 영역 : 인체 크기 이상 - 측정 정확도 : ±500㎛ 이하

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 20		핵심산업기술명		광섬유센서시스템
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		76.8
대한민국 세계순위		7.2		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 일정한 산업기술 수준 차이가 존재하고 있어 격차를 줄이기 위한 노력이 절실함.
최종목표	측면 연마된 광섬유를 이용한 Sensor 시스템
연구내용 및 범위	○ 측면 연마 광섬유 제조기술 개발 - 측면 연마 광섬유 시스템과 광결합이 가능한 오버레이 제조기술 - In-line형 Sensor System(센서, 신호처리부) 개발 - 원격 측정, 원격 Sensing

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 21		핵심산업기술명		분광편광형광분석기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		79.9
대한민국 세계순위		6.9		최고기술대비 기술격차연수		4.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 광계측제어기기관련 기술 중에서는 산업기술수준이 높으나, 선진국과 일정한 수준 차이를 보이고 있어, 이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	엑스선 고해상도 2차원 CCD 카메라 개발
연구내용 및 범위	○ 저잡음 전하 RMS(최대20개) 확보 - 2048 × 2048 영상 검출 - 냉각 시스템 채용

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 22		핵심산업기술명		광부품 패키징기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		83.8
대한민국 세계순위		4.3		최고기술대비 기술격차연수		2.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준도 높아 유럽과 대등한 수준을 보이고 있으나, 미국, 일본과의 산업기술수준 차이가 존재하고 있는 상황이어서 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	1가닥의 광섬유를 사용하는 Full HDTV 신호 전송용 양방향 광전송모듈 개발
연구내용 및 범위	○ 소형의 양방향(Bi-di) 광전송모듈 개발 - Full HD급 영상신호를 1가닥의 광섬유로 전송 : 6Gbps 이상 - HDMI 1.3 규격 만족 - 해상도 : 1080p 이상 - Color Bit: 10bit 이상 - 전송 거리 : 30m 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 23		핵심산업기술명		광부품 패키징기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		83.8
대한민국 세계순위		4.3		최고기술대비 기술격차연수		2.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준도 높아 유럽과 대등한 수준을 보이고 있으나, 미국, 일본과의 산업기술수준 차이가 존재하고 있는 상황이어서 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	고휘도 LED용 세라믹 기판 개발
연구내용 및 범위	○ 나노 분말 합성을 활용한 세라믹 복합체 기술 개발 - Thermal Via 가공 및 성형 기술 - 방열설계 기술 - 열특성 해석 기술 및 신뢰성 평가 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 24		핵심산업기술명		디스플레이 조명용 광학부품
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		85.3
대한민국 세계순위		4.1		최고기술대비 기술격차연수		3.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국, 일본과의 산업기술수준 차이가 일정부분 존재하나 우리나라의 산업기술수준도 높아 지속적인 연구개발을 할 경우 이러한 격차를 해소할 것으로 기대됨.
최종목표	면 발광 방식의 도광판(LGP) 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 발광면에 따른 도광판 형성 기술 및 패턴 디자인 기술 - 도광판과 광원 결합기술 - LED 적용 가능한 고휘도 도광판 설계 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 25		핵심산업기술명		특수광원(UV,X-선)기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		73.6
대한민국 세계순위		5.2		최고기술대비 기술격차연수		3.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국들과의 산업기술수준 차이가 매우 커 우리나라 산업기술수준을 향상시키는 노력이 필요함.
최종목표	UV LED용 ZnO Epitaxial Wafer 개발
연구내용 및 범위	○ 고품질 단결정 ZnO Epitaxial Layer 성장기술 - 다양한 우물 형성으로 360nm 미만의 발광파장 및 휘도 증가 기술 - p-형 불순물 첨가, n-형 불순물 첨가 기술 - p-n 접합 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 26		핵심산업기술명		조명용 램프기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		74.0
대한민국 세계순위		7.6		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국들과의 산업기술수준 차이가 크고, 이러한 수준 차이가 확대될 것으로 전망되고 있어 이에 대처하기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	LED 조명용 방열소재 개발
연구내용 및 범위	○ 열전달 및 방열 기능 - 열전도도 : 8watt/mK - 접착강도 : 700gf/㎠

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 27		핵심산업기술명		레이저빔 주사장치
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		67.5
대한민국 세계순위		5.3		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라 산업기술수준이 매우 낮고 중국과의 산업기술수준 차이고 거의 없어 일정한 산업기술수준을 확보하고 중국과의 산업기술수준 격차를 확대하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	3㎛ 발진 Optical Parametric Oscillator 개발
연구내용 및 범위	○ Nd:YAG Laser 등을 이용하여 Pumping하는 발진파장 3㎛ OPO 개발 - 반복율 10Hz 이상, 펄스상 에너지 50mJ 이상의 소형 OPO - 의료용으로 사용 가능한 파장가변형 OPO 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 28		핵심산업기술명		OLED용 재료기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		74.5
대한민국 세계순위		3.9		최고기술대비 기술격차연수		3.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국들과의 산업기술수준 차이가 존재해 이를 극복하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	전자 주입 기능이 부가된 OLED용 전자수송 물질 개발
연구내용 및 범위	○ OLED 소자의 HTL/HIL 대체용 HTL/HIL 겸용 소재 - 수 명 : 3만시간 이상 (1000nit, 인광, 그린 기준) - 구동전압 : 3V - Tg : 130℃ 이상 - Mobility : 10 ⁻3㎠/V.sec

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 29		핵심산업기술명		LCD용 신공정 기술개발
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		89.5
대한민국 세계순위		1.9		최고기술대비 기술격차연수		2.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 미국 및 유럽의 산업기술수준을 추월하고 있으며, 일본과의 산업기술수준 차이도 미미하여, 연구개발을 통해 선도기술을 꾸준히 확보할 필요가 있음.
최종목표	디스플레이용 컬러필터 고투명 실리콘 Print Blanket 개발
연구내용 및 범위	○ 실리콘 고무 Base의 고투명 실리콘 Blanket(광투과율: 80% 이상) - 그라비아롤 전사 방식 - RGB 필터 동시 인쇄

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 30		핵심산업기술명		LCD용 신공정 기술개발
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		89.5
대한민국 세계순위		1.9		최고기술대비 기술격차연수		2.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 미국 및 유럽의 산업기술수준을 추월하고 있으며, 일본과의 산업기술수준 차이도 미미하여, 연구개발을 통해 선도기술을 꾸준히 확보할 필요가 있음.
최종목표	8세대 TFT-LCD Panel용 배향막 인쇄판 개발
연구내용 및 범위	○ 8세대 TFT-LCD 배향막 인쇄판 - 수 명 : 5,000장 이상 - 크 기 : 이어붙임이 없는 8세대용 인쇄판 - 두께오차 : ±0.015mm

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 31		핵심산업기술명		PDP용 유리소재
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		84.1
대한민국 세계순위		2.4		최고기술대비 기술격차연수		1.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 미국 및 유럽의 산업기술수준보다 훨씬 높으나, 일본의 산업기술수준과는 일정한 차이가 존재하고 있어, 대일산업기술수준 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	소다라임 Glass 기판 적용 Bismuth-free 저온 소성용 친환경 PDP공정소재 개발
연구내용 및 범위	○ 저온 소성용 상하 유전체 소재 개발 - 저온 소성용 격벽 소재 개발 - 소다라임 Glass 기판용 저온 소성 공정 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 32		핵심산업기술명		비휘발성 메모리 소재기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		85.0
대한민국 세계순위		4.1		최고기술대비 기술격차연수		2.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 높아 유럽의 산업기술수준을 추월하고 있으나, 미국 및 일본의 산업기술수준에는 일정한 차이를 보이고 있어 이러한 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	MOCVD/ALD방법으로 증착되는 PRAM용 (Ge,Sb,Te)전구체 개발
연구내용 및 범위	○ 상변화 메모리(PRAM)용 Ge, Sb, Te 전구체 개발 ○ 증착시 리간드의 분해가 쉬운 화합물 전구체 개발 ○ 리액터에 도달할 때까지 일정 온도에서 열분해가 되지 않고 열적으로 안정한 화합물 전구체 개발 ○ 200도 이하에서 열 및 플라즈마 방법에 의해 분해되고 저온 박막성장이 가능한 Ge, Sb, Te 전구체 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 33		핵심산업기술명		반도체용 소재 국산화
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.8
대한민국 세계순위		3.2		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국, 일본의 산업기술수준에 비해 차이가 커 이를 극복하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	스핀온 공정을 이용한 Si-BARC소재 및 공정 기술개발
연구내용 및 범위	○ 유기고분자/Si-BARC/PR구조의 pattern transfering 구조를 갖는 하드마스크 소재 및 제품 상용화 기술 개발 - 고분자 내열성 : 250°C 이상 - Si 함량 : 30% 이상 - UV cut-off : 200nm미만 - 식각율 : 200nm/min 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 34		핵심산업기술명		투명 전자 소자기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		78.0
대한민국 세계순위		3.4		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 반도체 재료 관련 핵심산업기술 중 산업기술수준이 가장 낮은 분야로 산업기술수준 향상을 위한 노력이 필요하고, 선진국과의 산업기술수준 차이도 일정부분 존재하고 있는 상황임.
최종목표	투명전극재료를 이용한 투명 touch sensor screen 개발
연구내용 및 범위	○ 투명 박막용(ITO, IZO 등 TCO) 공정 재료 개발 ○ 투명 박막(Film) 개발 ○ 배선용 투명 전자 소자 재료 개발 ○ 투명 touch sensor screen 개발 ○ 투명 touch sensor module 개발 ○ 성능 및 수명 - 전기전도도 : 기존의 ITO와 유사한 전기전도도 - 투과율 : 80~90%이상 - 박막두께 균일도 : 90% 이상 - 전기전도도 균일도 : 90% 이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 35		핵심산업기술명		나노 패터닝 기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		82.9
대한민국 세계순위		4.0		최고기술대비 기술격차연수		3.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽의 산업기술수준 보다 높으나 미국, 일본에 비해 많이 낮은 수준이라 이를 극복하기 위한 노력이 절실함.
최종목표	주기적 나노패턴을 가지는 소형마스터의 비노고아방식에 의한 대면적화 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 전자빔공정에 의한 패턴 피치 100 nm 이하 소형 마스터 (30 mm ☓ 30 mm 이하) 제작기술 ○ 소형 마스터 표면처리기술 ○ 비노광 반복 패터닝 방식에 의한 대형마스터 (150 mm ☓ 150 mm 이상) 제작기술 ○ Stitch 오차 최소화기술 (5 um 이하)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 36		핵심산업기술명		생체정보특성을 위한 MEMS 전극 및 시스템기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		78.2
대한민국 세계순위		4.0		최고기술대비 기술격차연수		4.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일정한 산업기술수준을 보유하고 있어 일본 및 유럽의 산업기술수준과 소폭의 격차만을 보이고 있으나, 미국과의 산업기술수준 차이가 커 이를 극복하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	생체분자 반응과 관련된 미세신호 측정용 MEMS전극 어레이 제작 및 측정 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 생체 분자를 MEMS 소자에 고정하는 기술 ○ 생체 분자 반응과 관련된 미세신호 측정용 MEMS 전극 어레이 개발 ○ 기존 소자보다 향상된 전기적 신호 확보 및 S/N비를 갖는 센서 개발 ○ 생체 반응 분석용 MEMS 소자 개발 ○ 생체 정보 신호 증폭기 설계 및 제작 ○ 생체 정보 신호 분석 및 측정 시스템 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 37		핵심산업기술명		MEMS Packaging기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		72.1
대한민국 세계순위		4.3		최고기술대비 기술격차연수		4.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 크게 존재하고 있어, 이를 극복하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	Wafer level packaging용 본딩 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 내부 소자 보호용 cavity 형성 기술 ○ CTE(Coefficient of Thermal Expansion) mismatch 최소화 본딩을 통한 sealing 확보 기술 - 고온(300C 이상)에서 접착력을 유지하는 접착제 ○ 전기적인 interconnection 구현 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 38		핵심산업기술명		반도체장비기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		73.0
대한민국 세계순위		3.0		최고기술대비 기술격차연수		1.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과의 산업기술수준 차이가 20점이상 크게 존재하고 있어, 이러한 수준 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요한 분야임.
최종목표	Wafer 세정용 single, wafer spin module 개발
연구내용 및 범위	○ 비접촉 방식 Single Wafer Spin Cleaning Module 개발 - Cross-contamination free - Wafer back side cleaning 가능 - MTBF>700Hrs, UPH>300장 ○ 고 균일도 Single wafer spin cleaning module 개발 - WIWNU < 1%, particle <20ea(0.09㎛이상) - process temp control 가능 - Multi chemical 사용 가능 - water marle free ○ ultra thin wafer spin cleaning module 개발 - 0.1㎜이하 두께 처리 가능 - MTBF>700Hrs, UPH>250장

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 39		핵심산업기술명		Packaging기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		83.6
대한민국 세계순위		4.1		최고기술대비 기술격차연수		2.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 높고 선진국과의 산업기술수준 격차도 소폭에 그치고 있어, 수준 격차를 줄이고 선도기술을 확보하기 위한 연구개발이 필요한 분야임.
최종목표	UBM공정이 없는 wafer level packaging 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 전기적인 interconnection이 되는 Al pad 보호(electromigration 및 dissolving 방지) 기술 ○ Solder bump 형성 process 개발 및 치수 안정성 확보 기술 ○ Solder 재료 개발 ○ 신뢰성 평가 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 40		핵심산업기술명		시스템 반도체 설계기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		70.0
대한민국 세계순위		3.7		최고기술대비 기술격차연수		3.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과 일정한 산업기술수준 차이를 보이고 있어 이 차이를 줄이기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	고속 Serial Interface 내장형 LCD Driver IC개발
연구내용 및 범위	○ 고속 Serial Interface Rx Core 개발 ○ DAC/out-Amp 개발 ○ 고속 Serial Interface 기반의 Source Driver IC 개발 ○ 호환성 및 성능 테스트

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 41		핵심산업기술명		플라즈마 소스기술(진공챔버기술포함)
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		79.7
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		3.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽에 비해 높은 산업기술수준을 보유하고 있으나, 미국 및 일본에는 크게 뒤쳐져 있는 분야로, 이러한 산업기술수준 차이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	대기압 기상 세정 장비 개발
연구내용 및 범위	○ 압력 유지 장치 개발 : - 압력 오차 범위 : 103 Torr ±10 Torr - 사용 가스 제어용 MFC 가변 범위 : 100~1,000 sccm ○ 펄스 타입 RF 제너레이터 및 matching network 개발 : - 가변 RF 주파수 : 20Hz ~ 20MHz - 가변 RF power : 100W ~ 10kW - 가변 matching network 범위 : 저주파 ~ 고주파 ○ 플라즈마 인가용 antenna 개발 : - 안테나 형태 : ICP, CCP, Helical 등등 - 냉각 장치 포함 형태 ○ ARC 방지 및 탐지 장치 개발 : - 광 또는 소리 탐지 형태 - reflect power 탐지 형태 - 자동 차단 및 power 조절을 통한 arc 방지 기능 포함.

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 42		핵심산업기술명		고온 Furnace(Si-GeBatchType등)
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		78.0
대한민국 세계순위		2.5		최고기술대비 기술격차연수		2.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본을 제외한 미국, 유럽의 산업기술수준과 거의 대등한 산업기술수준을 보이고 있어, 일본과의 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	급속 냉각기능을 가지는 가열장치 개발
연구내용 및 범위	○ 고속 가열 및 냉각이 가능한 RCU Heater 개발 - 가열 속도 향상 및 Furnace 내 온도 균일도 확보를 위한 열선의 구조 설계 - 급속냉각(>30°C/min)을 위한 냉각 module 설계 및 개발 - 급속 가열 및 냉각의 반복에 의한 열선 산화 방지 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 43		핵심산업기술명		막증착 속도 및 두께 조절용 이성증대기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		80.1
대한민국 세계순위		4.4		최고기술대비 기술격차연수		4.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 증착장비 중 가장 높은 산업기술수준을 보유하고 있으나, 여전히 선진국과는 일정한 수준차이를 보이고 있어 이를 줄이기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	실시간 증착 측정시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 증착 중인 막의 두께를 측정하기 위한 광원 및 감지기 개발 - 출력 150mW이하 - 측정 오차 5%이하 ○ 막 두께 실시간 모니터링 및 증착 기기 연동 시스템 개발 - 연속 측정 속도 5ms이하 - 연동 속도 50ms이하 ○ 챔버 내부 증기 밀도 측정 센서 및 콘트롤러 개발 - 측정 증기압 범위 : 10-4 ~ 10-8 torr - 증발속도 측정 범위 : 0.1 ~ 20Å/s

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 44		핵심산업기술명		반응 챔버 및 내부 구조물 오염방지기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		74.0
대한민국 세계순위		5.0		최고기술대비 기술격차연수		4.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국과 일정한 산업기술수준 차이를 보이고 있어, 이 격차를 줄이기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	반도체 장비 챔버 오염방지용 고무 Seal 재료 개발
연구내용 및 범위	○ 내열성, 내 플라즈마성, 복원성이 기존 대비 20%이상 개선된 재료 개발 ○ 반도체 공정 중 오염원으로 작용하는 이물 발생, 가스 배출이 없는 재료 개발 ○ 고무 Seal 합성 기술 및 표면 개질 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 45		핵심산업기술명		웨이퍼 감사용 테스터
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		80.7
대한민국 세계순위		2.7		최고기술대비 기술격차연수		3.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국을 제외한 여타 선진국과는 유사한 산업기술수준을 보이고 있어, 미국과의 산업기술수준 차이를 줄이기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	반도체 웨이퍼 검사용 ZIF connector 개발
연구내용 및 범위	○ ZIF connector 터미널 pin 개발 - pin의 배열 및 설계 기술 개발 - pin 제조 금형 개발 ○ ZIF connector 개발 - connector 설계 기술 개발 - connector 사출 금형 개발 ○ 요구 성능 : 기존 외국산 대비 동등 이상 - 접촉 저항 - 노이즈 - 신호 특성

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 46		핵심산업기술명		검사 및 자동양품화장비
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		80.5
대한민국 세계순위		4.1		최고기술대비 기술격차연수		3.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽의 산업기술수준과는 유사한, 미국, 일본의 산업기술수준에 비해서는 크게 뒤쳐져 있어 이를 해소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	반도체 웨이퍼 in-line 검사용 3차원 고속정밀 검사 장비 개발
연구내용 및 범위	○ 고속 정밀 3차원 표면 형상 측정 기술 개발 - 고속 정밀 3차원 정밀표면형상 측정을 위한 현미경 기술 개발 (측정속도 > 30 Frames/sec) - 3차원 형상 데이터 처리를 위한 고속 병렬 연산 기술 개발 ○ 고속 정밀 3차원 검사장비 개발 - 3차원 정보를 이용한 고속 검사장비 개발 - 고속 패턴 불량 검출 기술 개발 - 감광막 Damage Free 검사장비 개발 - 미세 Void 및 Particle 검출기술 개발(50nm 이하 가능) - False rate < 5%, Speed 10 WPH - 정밀 스테이지, 헨들러 및 컨트롤러 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 47		핵심산업기술명		고속 고정도 영상처리기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		84.2
대한민국 세계순위		3.7		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 높은 산업기술수준을 보유하고 있으나, 선진국들과는 일정한 수준 차이를 보여 이를 해소하기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	자동 3차원 측정 기술 기반의 반도체 측정 검사 장비 개발
연구내용 및 범위	○ 진동방지 기반의 Linear & Piezo Motor x.y.z stage 개발 ○ Digital camera 및 High Magnification Lens를 이용한 Optic system 개발 ○ Optic System과 Stage System의 Interface 개발 ○ 3차원 측정 Software 개발 ○ 측정 검사 항목 - Die Tilt, Rotation, Die Crack - Wire Loop, Length - Wire Actval Length & Profile - Distance between Stack Dies - Distance between Stack Dies & Wire Loop

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 48		핵심산업기술명		Wafer Level 반도체 Packaging기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		82.2
대한민국 세계순위		4.2		최고기술대비 기술격차연수		2.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 유럽의 산업기술수준보다 높은 것으로 조사되었으나, 미국 및 일본의 산업기술수준과 일정한 수준 차이를 보여 이러한 차이를 줄이기 위한 노력이 필요한 분야임.
최종목표	Wafer level packaging용 solder bump 형성 기술 개발
연구내용 및 범위	○ Wafer에 직접 solder bump를 형성하는 기술 ○ Solder bump 균일도 확보 기술 - Bump size 분포: ±5% 이하 - 전기저항 분포: ±5% 이하 ○ Solder bump 균일도 검사 기술 ○ Solder bump pitch: 120um 이하

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 49		핵심산업기술명		차세대용 CMP장비 (슬러리공급장치포함)
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		74.2
대한민국 세계순위		3.0		최고기술대비 기술격차연수		4.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽의 산업기술수준이 낮아 상대적으로 유럽의 산업기술수준 보다 높으나, 미국 및 일본의 산업기술수준에는 크게 뒤쳐져있어 이를 극복하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	초정밀 무결함 표면가공을 위한 화학적 기계적 평탄화 장치 헤드모듈 개발
연구내용 및 범위	○ 초정밀 무결함 표면가공을 위한 CMP Head 모듈 개발 - 연마균일도 WIWNU<4% , WIWNU<3% (1σ unif, 3㎜ Edge exclusion) - Wafer 반경에 따른 zone control 가능 Head (≥ 3 zone) - 대구경(>12“)대응 가능 ○ End Point Detection System Embedded Head 개발 - 이종층 노출 시 연마 종점 검출 Monitoring System 일체형 Head - 연마과정에서 발생되는 마찰력(COF) 측정 가능 - 실시간 Delay 0.1ch 이하 분해능 - 마찰력 분석을 통한 in-냐셔 연마 제어(zone control 포함)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 50		핵심산업기술명		마이크로폰 어레이기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		78.3
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		3.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국을 제외한 여타 선진국과 소폭의 산업기술수준 차이만을 보이고 있어, 이러한 차이를 확대하고 미국과의 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	광특성을 이용한 고감도 마이크로폰 개발
연구내용 및 범위	○ 광특성을 이용한 마이크로폰 소자 개발 - 소자 설계 및 제작 기술 - 고감도를 위한 광학 구조물 설계 및 제작 기술 ○ 광특성을 이용한 마이크로폰 구동용 송수신 기술 개발 ○ 신뢰성 및 생산성 확보를 위한 패키징 공정 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 51		핵심산업기술명		모바일용 입체음향 스피커기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		81.1
대한민국 세계순위		4.5		최고기술대비 기술격차연수		2.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본의 산업기술수준이 압도적으로 높고, 우리나라의 산업기술수준과는 일정한 수준차이가 있어 이러한 차이를 해소하기 위한 연구개발이 요구됨.
최종목표	입체 음향에 최적화된 모바일용 고음질 스피커 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 입체 음향에 최적화된 모바일용 고음질 스피커 소자 개발 ○ 모바일용 고음질 스피커 시스템에 적합한 디지털 음향 신호처리 알고리즘 개발 ○ 스피커 소자와 모바일용 음향 신호처리 모듈의 통합 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 52		핵심산업기술명		Digital Camera Data Interface/Communication
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		86.1
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		1.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준이 높으나, 선진국들의 산업기술수준이 모두 높아 이러한 격차를 줄이기 위한 지속적인 연구개발이 필요함.
최종목표	단일 카메라와 특수렌즈(어안렌즈 등)를 이용한 고품질 광각(180~360도) 영상 획득 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 다양한 특수렌즈(어안렌즈 등)를 이용한 고품질 광각 영상 획득 카메라 개발 ○ 특수렌즈 이용해 얻어질 수 있는 왜곡된 화면 보정 기술 개발 ○ 보정된 화면의 효과적인 저장 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 53		핵심산업기술명		영상 전처리 후처리기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		86.4
대한민국 세계순위		6.2		최고기술대비 기술격차연수		2.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국을 제외한 일본, 유럽의 산업기술수준 차이는 거의 없어, 미국과의 산업기술수준 차이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	객체기반 고해상도 원격 감시 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 객체 움직임 감지를 통한 효율적 원격 감심 및 메가픽셀급 영상데이터 저장기술 개발 ○ 원격 객체 추적 기술 개발 ○ 고정 및 이동형 단말을 위한 지능형 이미지 뷰어 개발 ○ 실시간 영상 검색 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 54		핵심산업기술명		이동통신 단말기용 AV신호처리기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		90.9
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		1.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준도 여타 선진국들의 산업기술수준과 마찬가지로 매우 높아, 꾸준한 선도기술의 연구개발을 통한 선도기술을 확보할 필요가 있음.
최종목표	다양한 휴대용 단말기를 위한 저전력 영상품질 향상 기술 개발
연구내용 및 범위	○ ASIC 혹은 임베디드 기술을 이용한 휴대용 단말기 영상품질 향상기술 개발 ○ 저전력 기반의 영상품질 향상 기술개발 ○ 영상의 노이즈 제거 및 다양한 사이즈, 프레임 비율을 제어할 수 있는 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 55		핵심산업기술명		AV저장 및 재생기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		90.8
대한민국 세계순위		2.2		최고기술대비 기술격차연수		1.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 미국과 대등하고, 일본, 유럽의 산업기술수준보다 높아 지속적인 선도기술을 확보하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	멀티서비스 융합을 위한 대중교통용 영상 감시 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 4채널 영상 감시 시스템 기술 개발 ○ GPS를 이용한 차량 위치 확인 서비스 기술(목적지까지 남은 시간, 정거장 등) 개발 ○ DMB 수신을 통한 TV 방송 서비스 기술 개발 ○ 멀티미디어 서비스(동영상 광고 등) 기술 개발 ○ 멀티서비스 융합을 위한 미들웨어 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 56		핵심산업기술명		디지털 영상신호 처리기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		91.7
대한민국 세계순위		3.0		최고기술대비 기술격차연수		2.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국들 산업기술수준과의 격차가 거의 없어, 지속적인 연구개발을 통해 선도기술을 개발, 확보할 필요가 있는 분야임.
최종목표	디스플레이 장치의 영상 개선을 위한 영상처리칩 개발
연구내용 및 범위	○ 저조도 이미지 개선을 위한 알고리즘 개발 ○ 이미지상의 노이즈 성분 제거 알고리즘 개발 ○ 이미지 선명도 증가를 위한 알고리즘 개발 ○ 디스플레이 장치에 따른 최적 감마 조절회로 구현 ○ 저소비전력 구현

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 57		핵심산업기술명		체성분 측정기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		83.0
대한민국 세계순위		4.3		최고기술대비 기술격차연수		3.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국의 산업기술수준과 일정한 차이를 보이고 있어 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	체성분 측정을 위한 범용 임베디드 제어시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 체성분 측정에 요구되는 모든 기능을 갖춘 고품질의 임베디드 컨트롤러 시스템의 개발 - 체성분 측정을 위한 표준화된 인터페이스 하드웨어 및 프로토콜 개발 - 국내외 의료기기 인증규격을 만족하는 전원회로 개발 - 자가진단 및 주요부품의 수명관리 기술 개발 - 사용자 인터페이스의 표준화 기술 개발 - 응용프로그램을 위한 표준 인터페이스 라이브러리 개발 - 정밀측정 및 정밀제어를 위한 고성능 센서회로 개발 - 정밀측정 회로의 신뢰성 평가 기술 개발 - 각종 액츄에이터 제어회로 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 58		핵심산업기술명		체성분 측정기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		83.0
대한민국 세계순위		4.3		최고기술대비 기술격차연수		3.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국의 산업기술수준과 일정한 차이를 보이고 있어 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	비데장착용 체지방 측정 및 SpO2 측정 모듈 개발
연구내용 및 범위	○ 체지방 측정 모듈 개발 - 비데부착 전도성 특수전극 개발 - 전극과 생체의 접촉저항 보상회로 및 전극방식 개발 - 다양한 주파수에 대한 임피던스 측정회로 개발 ○ SpO2 측정 모듈 개발 - 저전력 동작 SpO2 측정 모듈 개발 - 환자의 위급상황 감지 및 긴급 통지 기능 구현 - 무선 통신 프로토콜 설계 및 구현 ○ 비데장착 시제품 개발 - 전기적 안전성 극대화 회로개발 - 사용자 중심의 환자정보 입력장치 및 자동측정방식 개발 - 측정 진단결과를 쉽게 인식할 수 있는 표시 및 알림장치 개발 - 비데 장착성 높은 제품설계 및 시제품 제작

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 59		핵심산업기술명		Digital Radiography 시스템
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		80.8
대한민국 세계순위		3.7		최고기술대비 기술격차연수		4.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본, 유럽 산업기술수준과의 격차는 소폭에 그치고 잇으나, 미국의 산업기술수준에는 크게 뒤쳐져있어 이를 해소하기 위한 노력이 절실하게 요구됨.
최종목표	Digital Radiograhy용 차세대 High Transmission X-Ray Anti-scatter Grid 개발
연구내용 및 범위	○ 다양한 검출기 피치를 가진 평판형 검출기에 적용할 수 있는 그리드를 개발하기 위한 MCNP를 이용한 Grid Geometry 설계 프로그램 개발 ○ Grid Absorber 물질의 물성 평가 및 재료 선정을 위한 프로그램 개발 ○ 초정밀 가공 설비를 이용한 Grid 가공 최적화 기술 개발 ○ Grid Strip insert assembling JIG 장치개발 ○ Grid Strip Holder 개발 ○ Grid 제품 제작 ○ Flat Panel Detector, Image Plate에 적용하여 DR Image 비교 평가 및 기존제품 대비 방사선 노출량 임상평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 60		핵심산업기술명		지능형 자동차센서
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		73.0
대한민국 세계순위		5.5		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국들의 산업기술수준에 비해 크게 낮은 산업기술수준을 보유하고 있어, 산업기술수준을 향상시키기 위한 노력이 요구됨.
최종목표	자동차 공기조화용 지능형 습도센서 및 모듈 개발
연구내용 및 범위	○ 고정도 고분자 정전용량형 습도센서 개발 - 정도 및 선형성 <2% - 히스테리시스 <2% ○ 공조용 습도센서 모듈 개발 - 외부 환경영향 보상 기능 - 고장진단기능

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 61		핵심산업기술명		MEMS/Nano 센서기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		79.1
대한민국 세계순위		7.1		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 높은 산업기술수준을 보유하고 있으나, 선진국들과 일정한 수준 차이를 보이고 있어 이를 해소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	고온고압용 초소형 압력센서 개발
연구내용 및 범위	○ Sic를 이용한 고온 고압용(500⁰C이상, 500bar이상) 압력센서 해석 및 설계기술 개발 ○ 고온 고압용 초소형 압력센서 제조공정 기술 개발 ○ 고온 고압용 초소형 압력센서 packaging 기술 개발 ○ 고온 고압용 초소형 압력센서 특성 평가 및 신뢰성 평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 62		핵심산업기술명		전자파 흡수체개발
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		79.5
대한민국 세계순위		3.5		최고기술대비 기술격차연수		3.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽과는 거의 대등한 산업기술수준을 보유하고 있으나. 미국, 일본에 비해 크게 뒤쳐져 있어 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	전자파 흡수용 자성재료 및 흡수체 개발
연구내용 및 범위	○ 전자파 흡수체용 자성재료 개발 - 저온 소성용 ferrite계 조성개발 ○ Wide band 전자파 흡수체 개발 (1 - 10GHz) ○ 난연성 도전재료 물성 개선

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 63		핵심산업기술명		고압 고용량 캐퍼시터
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		73.4
대한민국 세계순위		4.9		최고기술대비 기술격차연수		4.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본과의 산업기술수준 차이가 매우 커 대일 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	디지털 전자기기용 초고압용 초고용량 커패시터 개발
연구내용 및 범위	○ 정격전압 30V이상 ○ 정격용량 100㎌이상 ○ 주파수 100㎑이상 ○ 등가직렬저항 30㏁이하

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 64		핵심산업기술명		투명전극
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		81.7
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		3.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽의 산업기술수준과 대등하나, 미국 및 일본의 산업기술수준과는 많은 차이를 보이고 있어 격차를 해소하기위한 노력이 필요함.
최종목표	ITO대체용 투명 전도성 산화물 개발
연구내용 및 범위	○ 고가의 인듐 함량을 낮춘 In2O3-ZnO계 및 In2O3-SnO2-ZnO계 투명전도성산화물 개발 ○ Al, Ga 등을 도핑한 ZnO계 투명 전도성 산화물 개발 - 졸겔법, 스퍼터링법 등을 이용한 전극 제조 및 증착 ○ 투명 전도성 산화물 목표사양 - 비저항 〈10-3 Ω․cm - 광투과율 >85% (550nm)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 65		핵심산업기술명		임베디드 PCB기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		74.3
대한민국 세계순위		3.6		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽의 산업기술수준이 낮아 상대적으로 유럽의 산업기술수준 보다 높으나, 미국 및 일본의 산업기술수준에는 크게 뒤쳐져있어 이를 극복하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	고신뢰성을 위한 고집적 및 고용량의 Embedded PCB개발
연구내용 및 범위	○ Embedded Capacitor 적용을 위한 소재, 회로, 공정 기술 개발 - 정전 용량 : 50㎌/㎠이상 - 유전 손실계수 : 0.1 ㎒이하 - 누설 전류 : 1㎂/㎠이하(5V에서) - 파괴 전압 : 1V/㎛이상

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 66		핵심산업기술명		고용량, 고출력 리튬 이차전지기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		84.4
대한민국 세계순위		2.8		최고기술대비 기술격차연수		2.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본을 제외한 여타 국가들보다 높은 산업기술수준을 보유하고 있어 일본의 산업기술수준을 추격하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	대용량 Li 2차단전지 및 Pack전지 제조기술 개발
연구내용 및 범위	○ 대용량 Li 이온 단전지 제조공정 기술 개발 ○ 대용량 Li 이온 pack 전지 6S2P 개발 ○ SCM(Smart Circuit Module) 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 67		핵심산업기술명		디스플레이 부품 및 소재
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		72.4
대한민국 세계순위		3.8		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국 및 일본과의 산업기술 수준 차이가 크고, 일본의 산업기술수준 차이가 향후 더욱 확대될 것으로 예상하고 있어, 이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	디스플레이용 복합기능 광학 고분자 소재 개발
연구내용 및 범위	○ 균일 입도의 고분자 Ball 제조 기술 개발 - 복합 기능 코팅제 제조 및 광학 필름 제조 - 광학 필름 물성 평가

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 68		핵심산업기술명		디스플레이 부품 및 소재
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		72.4
대한민국 세계순위		3.8		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국 및 일본과의 산업기술 수준 차이가 크고, 일본의 산업기술수준 차이가 향후 더욱 확대될 것으로 예상하고 있어, 이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	폐 Silver Paste에서 Silver분말 재생 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 친환경 수용액법을 이용한 Silver 분말 재생 - 전극용 페이스트, 잉크 첨가물 등에 포함된 Silver 분말의 재활용기술 개발 - Silver분말의 형상과 전도도를 손상시키지 않는 재생기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	전기전자 - 69		핵심산업기술명		디스플레이 부품 및 소재
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		72.4
대한민국 세계순위		3.8		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국 및 일본과의 산업기술 수준 차이가 크고, 일본의 산업기술수준 차이가 향후 더욱 확대될 것으로 예상하고 있어, 이를 해소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	PDP용 고품위 Black Matrix 나노 페이스트 개발
연구내용 및 범위	○ Black Matrix용 나노 Powder/Paste 개발 - 저온 소성용 감광성 나노 Powder/Paste 개발 - 반사율 0.3% 이하, 투과율 0.3% 이하, 핀홀(42“기준) 1개 이하

정보통신

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
정보통신-1	Home보안 및 방범 방재기술	근거리 무선 통신을 내장한 Sensor Networking 기반 보안 시스템 개발
정보통신-2	IP기반 멀티미디어기기	이동 물체 인식 및 추적이 용이한 IP 기반 보안용 카메라 시스템 개발
정보통신-3	Application Specific PDA	U-Health Care를 위한 개인 정보 단말 시스템 개발
정보통신-4	스토리지 Area 네트워크기술	휴대단말기용 iSCSI 인터페이스 하드웨어 및 관리 시스템 개발
정보통신-5	내장형 OS	무정지 동적 업그레이드 기술을 탑재한 임베디드 시스템 기술 개발
정보통신-6	고장감내기술	임베디드 시스템용 고장 예방 및 고장 탐지 시스템 개발
정보통신-7	상황인지 미들웨어	바이오센서 기반 가축관리를 상황인지 미들웨어 기술 개발
정보통신-8	실시간 국가 재난 및 응급 복구 S/W기술	웹기반 폭풍해일 및 월파 예측시스템 개발
정보통신-9	홈네트워크 인증접근 권한 제어시스템	유무선 범용 단말기를 통한 홈네트워크 인증접근 권한 제어를 위한 얼굴인증 시스템
정보통신-10	음성 인터페이스 기술	SIP 기반 VoIP 게이트웨이 개발
정보통신-11	원격검침 및 관리기술	건물의 전력사용량 절감을 위한 전력기기 및 공조기기 사용 효율성 개선 기술 개발
정보통신-12	개인 미디어 Authoring 서비스툴	웹상에서 동영상물을 편집, 합성처리 하여 서비스할수 있는 저작도구 및 서비스 Platform개발
정보통신-13	e-러닝 Contents Authoring Tool	XML기반의 e-러닝 컨텐츠 저작 도구 및 서비스 Platform개발
정보통신-14	U-learning용 컨텐츠 제작 및 유통기술	모바일 기기용 u-Learning 플랫폼 및 콘텐츠 변환기술 개발
정보통신-15	디지털 컨텐츠 보호 및 유통기술	P2P나 웹하드, 기타 온라인을 통하여 디지털 저작물을 불법으로 공유하거나 유통하는 것을 방지하는 기술 개발
정보통신-16	게임 및 에니메이션기술	3D 인물 캐릭터의 실시간 facial expression을 위한 엔진 개발
정보통신-17	범용 Single Sign On 기술	범용 Single Sign on을 위한 e-identity보호 기술개발 및 SSO적용기술
정보통신-18	텔레메틱스 응용기술	지능형 차량 성능/고장 감시 및 차량정보관리 시스템 개발
정보통신-19	차세대 PC 응용기술	디지털 펜에 기반한 유비쿼터스 응용 정보관리시스템 개발
정보통신-20	지능형 에이전트 소프트웨어	QoS Enabled 지능형 에이전트 S/W 및 네트워크 관리시스템 개발
정보통신-21	ITSM(IT Service Management) 솔루션기술	상대적으로 취약한 서비스 지원(Service Support)영역의 문제관리와 형상관리를 서비스 및 환경에 영향 받지 않고 독립적으로 수행할 수 있는 고객 맞춤형 솔루션 개발
정보통신-22	전사적자원관리(ERP) 솔루션기술	시맨틱웹 기반의 맞춤형 설비관리시스템(CMMS) 개발
정보통신-23	QoS처리기술	가입자망에서 다중 service 및 초고속 QoS 제어장치 개발

번 호	핵심산업기술명	최종목표	비 고
정보통신-24	미디어 처리기술	가입자망에서 Traffic QoS를 위한 적응형 Gateway 개발
정보통신-25	유무선 통합 기반 광통신시스템	10G OTH 기반 단일플랫폼 전송장비 개발
정보통신-26	WiBroRF/광 중계기기술	OFDM 기반 고선형 Wibro RF부 개발
정보통신-27	기지국용 RF 회로개발기술	3G 및 Wibro용 초전도 필터 개발
정보통신-28	무선센서 모듈 및 센서 Networking 기술	USN 기반 환경유해물질/화재감시를 위한 검지 및 경보시스템 개발
정보통신-29	무선센서 모듈 및 센서 Networking 기술	무선센서네트워크를 이용한 위치인식 기반 헬스케어용 핵심기술 및 시스템 개발
정보통신-30	RFID 응용통신기술 (Tag,Reader)	유통물류용 태그 복제 방지를 위한 인증/암호화 기술 및 휴대형 리더기 개발
정보통신-31	무선통신 부품기술 (SoC무선부품,LTCC)	갈륨질소 소자를 활용한 Wibro용 증폭기 개발
정보통신-32	위성통신 방송통신 전송기술	위성 방송 및 위성 인터넷 통신을 위한 단말기 관련 기술 개발
정보통신-33	위성-무선 연동기술	Digital TRS망과의 연동을 위한 Gateway 시스템 기술 개발
정보통신-34	FTTH용 핵심광 부품	광 결합 효율이 우수한 광통신 모듈용 패키징 기술 개발
정보통신-35	광PCB Backplane 광부품	광전달 각도를 임의로 조절할 수 있는 광섬유 블럭 제조기술 개발
정보통신-36	RFID기술	유비쿼터스 / RFID 시스템에 적용할 수 있는 고효율 및 저간섭 송신기 개발
정보통신-37	안테나기술	휴대 단말기용 FM 라디오 수신용 내장형 안테나 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 1		핵심산업기술명		Home보안 및 방범 방재기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		91.8
대한민국 세계순위		2.0		최고기술대비 기술격차연수		2.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 세계 2위의 산업기술수준을 보유하고 있으며, 최고 산업기술수준을 지속 보유하기 위한 활발한 연구개발이 필요한 시점임.
최종목표	근거리 무선 통신을 내장한 Sensor Networking 기반 보안 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ ZigBee Sensor Network 개발 ○ Network 사용자 인증 보안 기능 내장 ○ 움직임 감지 센서 내장 ○ 외부 센서 입력 기능 내장 ○ 비상 호출 기능 내장 초소형 리모컨 개발 ○ 저전력 회로 구현

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 2		핵심산업기술명		IP기반 멀티미디어기기
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		82.7
대한민국 세계순위		5.9		최고기술대비 기술격차연수		3.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국에 비해 많이 뒤떨어져 있는 분야로 이러한 차이를 극복하기 위한 전략적 지원이 필요함.
최종목표	이동 물체 인식 및 추적이 용이한 IP 기반 보안용 카메라 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 카메라 영상입력을 통한 이동물체 감지 및 인식 알고리즘 개발 ○ 카메라 움직임을 통한 이동물체 추적용 고속 응답 알고리즘 개발 ○ IP 보안 카메라 서버용 임베디드 모듈 개발 ○ 고화질 압축 영상 생성 알고리즘 개발 (압축영상데이터 스트리밍 기술 포함) ○ 입체 영상 처리 알고리즘 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 3		핵심산업기술명		Application Specific PDA
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		82.7
대한민국 세계순위		4.5		최고기술대비 기술격차연수		3.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국을 제외한 여타 선진국과의 산업기술수준이 거의 동등한 분야로, 지속적인 연구개발을 통한 기술경쟁력의 상대적 우위를 점할 필요가 있음.
최종목표	U-Health Care를 위한 개인 정보 단말 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ Health Care Sensor 모듈 개발 - 혈압, 혈당, 콜레스테롤 등을 측정하는 센서 모듈 ○ 근거리 무선 통신 모듈 개발 ○ 원거리 무선 통신 모듈 개발 ○ 정보관리 및 보안 기술 개발 ○ 사용자 위치 확인, 건강 이상 유무 감지 및 통보 기능 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 4		핵심산업기술명		스토리지 Area 네트워크기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		64.1
대한민국 세계순위		11.8		최고기술대비 기술격차연수		4.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국을 제외한 여타 국가들의(우리나라 포함) 산업기술수준이 거의 유사하며, 미국과의 기술격차를 줄이고, 여타 국가들 대비 기술 우위를 점하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	휴대단말기용 iSCSI 인터페이스 하드웨어 및 관리 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 휴대단말기용 iSCSI 인터페이스 하드웨어 개발 ○ 내장형 시스템 기반 iSCSI 인터페이스 디바이스 드라이버 개발 ○ 내장형 시스템 기반 동적 파일 시스템 개발 ○ iSCSI 서버모듈 및 iSCSI 클라이언트 관리 모듈 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 5		핵심산업기술명		내장형 OS
최고기술보유국		믹구		최고대비 대한민국수준(%)		75.0
대한민국 세계순위		6.2		최고기술대비 기술격차연수		3.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 내장형 소프트웨어 분야 중 산업기술수준이 가장 낮은 분야로 여타 선진국과의 산업기술수준 격차가 더욱 확대될 것으로 전망되고 있어 이에 대한 전략적 대처가 요구되고 있음.
최종목표	무정지 동적 업그레이드 기술을 탑재한 임베디드 시스템 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 동적 업그레이드를 위한 프레임워크 기술 ○ 임베디드 소프트웨어의 동적 구성 기술 ○ 동적 업그레이드를 위한 데이터 무결성 기술 ○ 임베디드 소프트웨어의 컴포넌트 관리 기술 ○ 동적 업그레이드 컴포넌트의 오류 검증 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 6		핵심산업기술명		고장감내기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		79.3
대한민국 세계순위		5.3		최고기술대비 기술격차연수		3.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국가들과의 산업기술수준 차이는 큰 반면, 중국과의 산업기술수준 차이는 작아 연구개발이 시급한 분야임.
최종목표	임베디드 시스템용 고장 예방 및 고장 탐지 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 자가진단 알고리즘 구현 ○ 사전 고장 탐지 알고리즘 개발 ○ 고장레벨분석 및 대처 알고리즘 개발 ○ 고장 예방 운전을 위한 하드웨어 구성 요건 분석 및 시스템 구현 ○ 실시간 원격 고장 통보 설계 및 구현

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 7		핵심산업기술명		상황인지 미들웨어
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		77.1
대한민국 세계순위		3.8		최고기술대비 기술격차연수		4.0
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미들웨어 분야 중 산업기술수준이 가장 낮으나, 미국을 제외한 여타 선진국과의 산업기술수준 차이가 적아 연구개발을 통한 선도기술을 개발할 필요가 있음.
최종목표	바이오센서 기반 가축관리를 상황인지 미들웨어 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 바이오센서를 이용한 가축의 생체정보 수집 기술 ○ 생체정보의 filtering / logging 기술 ○ 상황 정보 모델링 및 상황인지 에이전트 기술 ○ 에이전트 간의 협업을 위한 Ontology 기반 상황 정보 처리 기술 ○ 의사결정의 정확성을 위한 데이터 마이닝 기술 ○ 응용시스템(가축관리시스템) 연동 지원 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 8		핵심산업기술명		실시간 국가 재난 및 응급 복구 S/W기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		81.1
대한민국 세계순위		3.8		최고기술대비 기술격차연수		2.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 보안관련S/W 산업의 경우 시장성장성이 매우 높을 것으로 예상되고 있으며, 실시간 국가재난 및 응급복구 S/W기술의 경우 현재의 산업기술수준이 어느 정도 높아 이에 대한 지속적 연구개발을 통해 산업기술수준을 더욱 높일 필요가 있음.
최종목표	웹기반 폭풍해일 및 월파 예측시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 동해안 월파 분석 모델개발 - 방파제 특성(길이,높이,방향,주변지형등) 분석 - 해양수산부 “연안관리정보포탈” 및 “연안관리정보시스템” 정보의 연계활용 방안 제시 - 너울과 월파간의 상관관계 분석 모델 개발 ○ 웹기반 폭풍해일 및 월파 예측시스템 개발 - 해상파고 수치모델 개발 - 동해안 특정지역(예, 강릉연안, 속초연안 등)의 과거 수년간 해일통계 분석 - 폭풍해일 및 월파 예측 모델개발 - 웹기반 폭풍해일 및 월파 예측시스템 개발 ※ W3G(World Wide Web Consortium)에서 제정한 웹 콘텐츠 접근성 가이드라인에 적합하게 개발 ※ 모든 프로그램은 특정O/S에 관계없이 실행되도록 개발 ○ 지자체 또는 소방방재청/해양수산부 사이트의 유사기능과 연계서비스 - 낚시객등 월파예측결과 정보 활용자(사용자)를 위한 정보서비스 모델 제시 - 기존 지자체 또는 관계부처 사이트에 연계한 시범 운영

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 9		핵심산업기술명		홈네트워크 인증접근 권한 제어시스템
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		87.9
대한민국 세계순위		4.8		최고기술대비 기술격차연수		3.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국을 제외한 여타 선진국과의 산업기술수준 차이가 거의 없는 분야로, 산업기술수준을 높이기 위한 전략적 접근이 필요함.
최종목표	유무선 범용 단말기를 통한 홈네트워크 인증접근 권한 제어를 위한 얼굴인증 시스템
연구내용 및 범위	○ 다양한 조명 및 자세에서의 얼굴인증 기술 개발 - 역광 등 다양한 조명 환경에서의 얼굴 영상 획득 및 검출 기술 개발 - 얼굴 영상 품질개선 및 보정 기술 개발 - 실시간 고신뢰도 얼굴 인식 기술 개발 - 자세 변화에 강인한 얼굴 인증 기술 개발 ○ 얼굴 인증을 이용한 홈네트워크 인증접근 권한 제어 기술 개발 - 유무선 단말기와 홈네트워크의 연동 기술 개발 - 얼굴 인증과 홈네트워크 인증접근 권한 제어 연동 기술 개발 - 위조 얼굴 영상 판별 기술 개발 - Home Security 연동 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 10		핵심산업기술명		음성 인터페이스 기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		78.2
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		3.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 중국과의 산업기술수준 차이가 미미하여 이에 대한 연구개발이 시급하며, 선진국과의 산업기술수준 차이가 큰 상황임.
최종목표	SIP 기반 VoIP 게이트웨이 개발
연구내용 및 범위	○ SIP 기반 VoIP 게이트웨이 개발 ○ SIP기반 멀티미디어 소프트폰 개발 - Agent login/logout,호 픽업(Call pick-up),호발신(Make call, Preview Dialing), Hold, Single Step Transfer 기능 - 내/외부 화상전화 기능 - Tape device driver 개발 - Text chatting 및 화상기능 ○ IP녹취시스템 개발 - 고객과 상담원간 통화내역 저장기능 - IP환경에서 음성녹취 및 녹취음성에 대한 다양한 검색 및 청취기능 ○ TAPI기반 CTI 미들웨어개발 - 교환기와 소프트폰들의 상태를 감시하는 기능 - 교환기 및 소프트폰 대상의 Login, 호전환, 호발신, 호픽업 등 기능 ○ 통합관리 어플리케이션 개발 - 자원관리, 통계기능, 실시간 모니터링, 실시간 로그뷰어 기능

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 11		핵심산업기술명		원격검침 및 관리기술
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		71.7
대한민국 세계순위		8.8		최고기술대비 기술격차연수		2.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국가들과의 산업기술수준 차이가 커 이러한 산업기술수준 차이를 축소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	건물의 전력사용량 절감을 위한 전력기기 및 공조기기 사용 효율성 개선 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 전력품질 제고 기술 개발 - 전압, 전류, 주파수, 역률, 전력 등 전력사용 실시간 측정기술 개발 - 각 분기별 전력 소요량 측정으로 과부하 실시간 감시 기술 개발 - 전력사용 효율화를 위한 수배전반 경보관리 시스템 개발 - 인공지능 기술을 이용한 역률, 최대수요전력, 전압 제어 기술 개발 ○ 공조기, 펌프 등에 사용되는 전동기 전력검침 및 관리 기술개발 - 건물 내 모든 전동기의 전력사용 실시간 측정 및 전송모듈 개발 - 전동기별 총 사용 전력량, 가동회수, 진동, 소음, 온도검출 및 전송모듈 개발 - 전동기 효율 운전을 위한 검침 데이터의 분석프로그램 개발 - 에너지 사용 및 효율운전, 보수교체를 위한 방안제시 ○ 수배전반과 공조기, 펌프 등에 사용되는 전동기 전력검침을 위한 정보 수집 전송제어기 개발 - 아날로그 및 디지털 데이터 수집 처리장치 - 개방형 통신 프로토콜(Modbus, BACnet, IP등) - 분석, 저장을 위한 중앙감시 장치 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 12		핵심산업기술명		개인 미디어 Authoring 서비스툴
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		79.0
대한민국 세계순위		8.8		최고기술대비 기술격차연수		3.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국을 제외한 여타 국가들과의(중국 포함) 산업기술수준 차이가 거의 없어, 연구개발을 통해 기술의 전략적 우위를 확보할 필요가 있음.
최종목표	웹상에서 동영상물을 편집, 합성처리 하여 서비스할수 있는 저작도구 및 서비스 Platform개발
연구내용 및 범위	○ 웹상에서 동영상물을 편집 및 합성처리 기술 개발 - 비디오, 오디오, 한글자막처리, 이미지 작성 및 추가 등 - 기존 문서(파워포인트 등)의 Flash기반의 eBook콘텐츠 변환기술 - 파워포인트 슬라이드 애니메이션 Flash 적용 및 변환기술 - 편집 완료된 동영상물의 eBook Input 및 통합 콘텐츠 Publishing 기술 - 15가지 이상의 편집기능과 Effect효과 및 확장적 구조 기반마련 - 효과적인 통합 콘텐츠 구성을 위한 30여종 이상의 Skin Data 제공 ○ 웹상에서 만들어진 동영상을 서비스하는 기술 개발 - avi, wmv, asf 등 동영상 포맷을 UCC의 표준포맷인 FLV 인코딩 기술 - 편집, 생성 동영상물의 Quality Leveling 기술 - 국내 모바일환경을 고려한 동영상물의 인코딩기술 - 다른 시스템과 연동을 위한 다른 포맷으로 변환하는 트랜스코딩 기술 - Streaming Server를 대체하여 서비스할수 있는 스트리밍기술 - 동영상 로딩 시 Buffering의 최소화 기술 - 서비스 시 Traffic Control 기술 - 편집 동영상 콘텐츠의 보호를 위한 256Bit이상의 암호화, 복호화기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 13		핵심산업기술명		e-러닝 Contents Authoring Tool
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		88.0
대한민국 세계순위		6.6		최고기술대비 기술격차연수		4.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 일본 및 유럽의 산업기술수준보다 높으나, 미국과의 산업기술수준 차이가 존재해 이를 축소하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	XML기반의 e-러닝 컨텐츠 저작 도구 및 서비스 Platform개발
연구내용 및 범위	○ 멀티미디어 기반의 확장성 있는 e-Learning 콘텐츠 저작도구 기술개발 - X-internet기반의 XML확장성을 접목한 콘텐츠 저작기술개발 - Movie, Flash, Text, Image, Sound 등 다양한 형태의 멀티미디어 데이터 Input & Merging 기술 - 다양한 동영상 포맷(avi, wmv, asf 등)의 FLV변환 인코딩기술 개발 - 슬라이드 애니메이션이 포함된 파워포인트문서의 flash 데이터 변환 기술 - 인코딩 동영상과 디지털 교재의 XML Sync Data 생성기술 - 기존 e-Learning 콘텐츠의 대량변환기술개발 - Publishing Contents의 256Bit이상의 암호화, 복호화 기술개발 - Contents Viewer의 암, 복호화 통신기술개발 ○ 다양한 사용자 시스템 환경 내에서 구동이 가능한 서비스 Platform개발 - 시스템 환경(Window, Linux, Mac 등) - Service Platform의 암, 복호화 통신기술개발 - 동영상의 Streaming Server의 대체하는 File Streaming 기술개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 14		핵심산업기술명		U-learning용 컨텐츠 제작 및 유통기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		83.5
대한민국 세계순위		8.5		최고기술대비 기술격차연수		2.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽의 산업기술수준보다 높으나, 미국의 산업기술수준과 많은 차이가 존재해 이를 극복하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	모바일 기기용 u-Learning 플랫폼 및 콘텐츠 변환기술 개발
연구내용 및 범위	○ 다양한 모바일기기(PDA, UMPC, PMP)에 적용되는 u-Learning 콘텐츠 플랫폼 개발 ○ 기존의 e-Learning 콘텐츠를 모바일 환경에 적합하도록 변환하는 적응적 콘텐츠 변환 기술 ○ 단순한 인터페이스를 사용하여 off-line 강좌를 on-line 강좌용 콘텐츠를 생성하는 기술 ○ 다양한 포맷의 동영상을 u-Learning 플랫폼 상에서 효율적으로 스트리밍 서비스 할 수 있는 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 15		핵심산업기술명		디지털 컨텐츠 보호 및 유통기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		83.7
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		2.9
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국을 제외한 여타 선진국들과의 산업기술수준 차이가 적어, 관련 기술을 선도하기 위한 전략적 연구개발이 필요함.
최종목표	P2P나 웹하드, 기타 온라인을 통하여 디지털 저작물을 불법으로 공유하거나 유통하는 것을 방지하는 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 오디오 저작물의 공유 및 유통 방지 기술 개발 - Spectral feature를 이용한 특징점 추출 기술 개발 ․ mp3 오디오 5,000곡 이상에 대해 인식율 95% 이상 ․ 비의도적 공격(압축, 편집 등)에 대한 강인성 지원 - 오디오 특징점에 대한 DB 색인 및 고속 검색 기술 개발 ․ 고속 검색을 위한 색인 기반 특징점 DB 설계 기술 개발 ․ mp3 오디오 대해 실시간 검색 지원 ○ 비디오 저작물의 공유 및 유통 방지 기술 개발 - 오디오, 비디오 특징점을 접목한 하이브리드 콘텐츠 인식 기술 개발 ․ 이미지 특성을 고려한 비디오 특징점 추출 기술 개발 ․ 오디오, 비디오 특징점 연동 DB 설계 및 검색 기술 개발 ․ 동영상 500편 이상에 대해 인식율 90% 이상 - UCC 서비스에서의 동영상 인식 기술 개발 ․ UCC 동영상에 대한 특징점 추출 및 DB 검색 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 16		핵심산업기술명		게임 및 에니메이션기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		83.4
대한민국 세계순위		4.0		최고기술대비 기술격차연수		3.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽의 산업기술수준보다 높으나, 미국의 산업기술수준과 많은 차이가 존재해 이를 극복하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	3D 인물 캐릭터의 실시간 facial expression을 위한 엔진 개발
연구내용 및 범위	○ 3D 캐릭터 실시간 facial expression 기술개발 - 3D 표준 인물 캐릭터 모델링 개발(셋업 포함) - facial expression 대상 항목 분류 및 각 항목별 표준 data 개발 - 3D facial expression 생성 프로그램 개발 - 웹기반 및 스탠드얼론 프로그램에 적용 가능한 유저 인터페이스 개발 - 사용자의 선택을 확인할 실시간 Pre-viewer 개발 - 구순법에 의거한 발음별 입모양 애니메이션 라이브러리 개발 - 입모양 애니메이션 라이브러리를 3D캐릭터에 적용하기 위한 인터페이스 프로그램 개발 ○ 3D 캐릭터 실시간 facial expression 패키지 엔진 개발 - 3D facial expression 생성 프로그램의 패키지화 개발 - 각종 그래픽 애니메이션 저작도구에 적용 가능한 컴퍼넌트 패키지화 개발 - 웹사이트에 적용 가능한 플러그인 패키지화 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 17		핵심산업기술명		범용 Single Sign On 기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		79.3
대한민국 세계순위		4.8		최고기술대비 기술격차연수		2.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 최고 산업기술보유국인 미국과의 산업기술수준을 축소하기 위한 연구개발 노력이 필요함.
최종목표	범용 Single Sign on을 위한 e-identity보호 기술개발 및 SSO적용기술
연구내용 및 범위	○ e-identity 보호 기술개발 - 조직 내외부 시스템에 적용 가능한 단일 로그인 기능개발 - 표준화를 통한 사용자가 직접 개인정보의 공유정책 제어기능 - 표준화를 통한 여러 사이트에 분산된 ID 관리기능 - 로그인 정보의 암호화 모듈구현(대칭키 암호알고리즘 및 일방향 해쉬 함수 등) - 기존기술에 중립을 유지하면서 공개표준 지원 및 상호 운용성 지원(특정 플랫폼에 종속되지 않음 등) - 기타 가상 키보드 기술 및 Overlay기능개발 등 ○ SSO 적용기술 - 중앙집중식 ID 관리기술 제공 및 시스템 권한관리 기능개발 - EIP 및 Group 등 내외부 시스템과의 연동지원 - 클라이언트/서버 Agent, SSO 인증서버, LDAP 기능개발 - 암호화 모듈지원 및 자동 로그인 기능지원 - 접속자 통계(화면별 통계 등) 및 office 제품 간 상호연계 기능 등

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 18		핵심산업기술명		텔레메틱스 응용기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		84.5
대한민국 세계순위		4.8		최고기술대비 기술격차연수		2.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본 및 유럽의 산업기술수준과 미미하나, 향후 산업기술수준 격차가 확대될 것으로 전망되고 있어 이에 대한 전략적 연구개발이 필요함.
최종목표	지능형 차량 성능/고장 감시 및 차량정보관리 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 차량정보관리 단말기 개발 - 차량과 통신(CAN 및 OBD-Ⅱ 정합)을 통한 차량의 데이터 수집 기능 개발 - 차량 전자제어장치(ECU)로 부터의 차량 성능 및 고장 정보 진단 기술 - 진단정보의 Display 기술 개발( 단말기 자체 혹은 기존 상용 단말기 정합) - 운전자 개인 인증 및 Security 방안 기술 - 각종 차량 정보 분석을 통한 데이터 Local 저장 기술 - 분석된 정보의 ‘차량정보관리 시스템’으로의 이동(스마트카드 혹은 외부메모리) 기술 ○ 차량정보관리 프로그램 및 시스템 개발 - 차량정보 관리 저장 및 분석 프로그램 개발 - 차량 상태진단 기능 프로그램 개발 - 운전자 기반의 Trip com 기능 - 자동화된 소모품 교환 진단 및 알림 기능 개발 - Web 서버 시스템 개발 - Web 기반 운전자 개인별 차량상태 및 운전성향 분석을 통한 On-stop 서비스 프로그램 개발 - 진단 및 고장정보를 활용한 응용 분야 연구

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 19		핵심산업기술명		차세대 PC 응용기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		80.3
대한민국 세계순위		6.0		최고기술대비 기술격차연수		2.6
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 차세대 PC 응용기술이 Internet/Intranet 분야 중 산업기술수준이 가장 높으나, 미국과의 산업기술수준 차이가 너무 커 이를 극복하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	디지털 펜에 기반한 유비쿼터스 응용 정보관리시스템 개발
연구내용 및 범위	○ 디지털 펜 제작 - CCD 카메라와 패턴분석 및 영상처리 프로세서 처리 기술 - USB interface 혹은 무선 정합 기능(예, Bluetooth 혹은 ZigBee) - 데이터 암호화 송수신 기능 ○ 디지털 펜 수기정보를 실시간으로 디지털로 변환하는 소프트웨어 및 정보관리시스템 개발 - 디지털 펜의 내장된 센서로 이동을 감지하고, 기록한 내용을 PC로 전송하는 통신용 소프트웨어 개발 - PC로 저장기능 및 데이터의 응용 DB 개발 - PC의 DB에 저장하기에 적합하게 처리하고 분류하는 정보처리 소프트웨어 개발 - 가공된 데이터를 실제 응용분야에 적용할 수 있는 응용기술 개발 (예, 휴대용 통신기기로 데이터를 전송하는 통신용 소프트웨어 개발)

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 20		핵심산업기술명		지능형 에이전트 소프트웨어
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		77.0
대한민국 세계순위		6.0		최고기술대비 기술격차연수		3.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국을 제외한 여타 선진국들과의 산업기술수준 차이가 적어, 관련 기술을 선도하기 위한 전략적 연구개발이 필요함.
최종목표	QoS Enabled 지능형 에이전트 S/W 및 네트워크 관리시스템 개발
연구내용 및 범위	○ QoS 측정 메커니즘 및 서비스 품질관리기법 개발 - 유무선 인터넷환경에서의 패킷손실 특성모니터링 개발 - N/W성능 파라미터 이용한 QoS 측정 메커니즘개발 - 사용자관점의 서비스 품질관리기법 개발 ○ 지능형 N/W관리시스템 개발 - 무선 N/W 대역폭을 효율적으로 사용하기위한 QoS 보장 기술 - QoS 성능 저하를 최소화하는 보안 메커니즘 개발 - N/W침해 탐지 및 방지 기술 - 트래픽 분산제어 및 동적 채널할당 알고리즘 개발 ○ QoS 보장형 유무선 통합N/W 구축 및 시범적용 - 시스템 성능측정 및 평가 툴 개발 - 설치가 용이하고 유연한 구조의 네트워크 구축 및 시범 적용 ○ QoS Enabled 지능형 에이전트 S/W 개발 - 최적의 연결방식 선택기법 개발 - 인증 및 암호관리 기능 개발 - 프라이버시 보호를 위한 침해방지 기술개발 - N/W관리시스템과 연동된 N/W침해 탐지 및 방지기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 21		핵심산업기술명		ITSM(IT Service Management) 솔루션기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		84.1
대한민국 세계순위		3.7		최고기술대비 기술격차연수		2.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 유럽의 산업기술수준보다 높고, 미국 및 일본과의 산업기술수준 차이가 미미한 분야로, 선도 기술을 점하기 위한 지속적인 연구개발이 필요한 분야임.
최종목표	상대적으로 취약한 서비스 지원(Service Support)영역의 문제관리와 형상관리를 서비스 및 환경에 영향 받지 않고 독립적으로 수행할 수 있는 고객 맞춤형 솔루션 개발
연구내용 및 범위	○ 문제관리 부분의 사후 조치가 아닌 사전 예방 시스템의 고객 맞춤형 시스템 개발 - 특정 통신 프로토콜을 사용하지 않고, 명령어 기반의 비정형 프로토콜 사용 - 장비/솔루션 업체가 기본적으로 제공하는 명령어 기반 인터페이스를 이용한 통합관리 - 표준화된 Regular Expression을 이용하여 비정형 결과 문자열 파싱을 통한 정보추출 - 수립된 관리 정책의 변경을 S/W 수정 없이 즉각 반영 - Knowledge Base 기반의 사전 예방 조치 정책 수립 ○ 형상관리 품목의 Life Cycle에 맞춘 통합 형상 관리 DB 응용 S/W개발 - 개별 형상관리 DB로부터 데이터 적재 및 동기화를 위해 Serialization G/W 서버 개발 - 가변구조의 CMDB(구성관리 DB)개발 ○ 효율적인 프로세스운영 서비스를 비즈니스 중심의 재설계 방법 추출 ○ 다국어 지원 정형/비정형 보고서 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 22		핵심산업기술명		전사적자원관리(ERP) 솔루션기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		77.7
대한민국 세계순위		6.4		최고기술대비 기술격차연수		4.8
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 관련 산업기술 중(SCM,PDM 등) 산업기술수준이 가장 낮고 최고산업기술보유국인 미국과의 산업기술수준 차이도 커 이를 극복하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	시맨틱웹 기반의 맞춤형 설비관리시스템(CMMS) 개발
연구내용 및 범위	○ 전사적 설비보전관리 기술 개발 - 설비 이용계획 및 일정관리 기능(설비보전) - 정비활동 현황 분석 및 평가 기능(예방정비) - 설비 신뢰성 정보 제공 및 RCM 분석 기능 - ERP와의 연동 기능 ○ 시맨틱웹 기반의 맞춤형 기술 개발 - 웹기반 시스템으로 개발 - 업종/설비형태/기업규모 등에 따른 맞춤형 메타데이터 구축 기술 - 기업의 표준 업무규칙의 온톨로지 구축 기술 - 설비 관련 정보 및 지식의 지능적 활용 및 인터페이스 기술

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 23		핵심산업기술명		QoS처리기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		78.2
대한민국 세계순위		1.8		최고기술대비 기술격차연수		1.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본 및 유럽과의 산업기술수준 차이가 미미하여 이를 추격하고 최고산업기술유국과의 산업기술수준 차이를 극복하기 위한 노력이 필요함.
최종목표	가입자망에서 다중 service 및 초고속 QoS 제어장치 개발
연구내용 및 범위	○ IP 트래픽, ATM, TDM 등을 패킷 망으로 전송 ○ 초고속(20 Gbps) Traffic 제어기 개발 ○ 데이터 플로우 프로세서 기반의 Network Processor S/W Programming 개발 ○ 다중 Service Traffic을 통제 관리할 수 있는 Flow 별 QoS 보장 및 처리기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 24		핵심산업기술명		미디어 처리기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		77.1
대한민국 세계순위		4.7.		최고기술대비 기술격차연수		2.7
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본의 산업기술수준과 차이가 거의 없으나, 여타 선진국들과의 산업기술수준 차이가 커 이러한 산업기술수준 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함.
최종목표	가입자망에서 Traffic QoS를 위한 적응형 Gateway 개발
연구내용 및 범위	○ 공중 인터넷망에서 QoS를 보장하기 위한 보급형 Gateway 개발 ○ IPTV, VOD 및 응용 서비스 소프트웨어 프로토콜 개발 ○ QoS 적응형 미디어 처리기술 개발 ○ SoC 기반의 하드웨어 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 25		핵심산업기술명		유무선 통합 기반 광통신시스템
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		87.4
대한민국 세계순위		4.2		최고기술대비 기술격차연수		3.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국들과의 산업기술수준 차이가 미미한 분야로 전략적 연구개발을 통해 선도기술을 확보할 필요가 있음.
최종목표	10G OTH 기반 단일플랫폼 전송장비 개발
연구내용 및 범위	○ SDH 신호수용 OTH 기반 신호접속 모듈 개발 ○ 이더넷 신호수용 OTH 기반 신호접속 모듈 개발 ○ 10G OTH 전송 모듈 개발 ○ 고성능 프로세서 모듈 구현 ○ 응용프로그램 구현

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 26		핵심산업기술명		WiBro RF/광 중계기기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		93.6
대한민국 세계순위		2.4		최고기술대비 기술격차연수		3.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라가 최고의 산업기술수준을 보이고 있어, 이러한 최고산업기술보유국의 위치를 계속 영위하기 위한 지속적인 노력이 필요함.
최종목표	OFDM 기반 고선형 Wibro RF부 개발
연구내용 및 범위	○ RF Amplifier Linearity 와 BER 관계에 따른 고선형 증폭기 설계 - Output Power : 50W - Flatness : 0.9 dB 이하 ○ High Isolation 특성 고출력 Switch 개발 - Average Power: 50W 이상 - Isolation : 90dB 이상 ○ Low ripple and delay distortion Filter 개발 - Ripple : 0.5dB 이하 - Delay Distortion : 30ns 이하

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 27		핵심산업기술명		기지국용 RF 회로개발기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		91.3
대한민국 세계순위		2.2		최고기술대비 기술격차연수		3.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본 및 유럽의 산업기술수준보다 높고 미국과의 산업기술수준 차이가 미미한 분야로, 연구개발을 통해 최고 산업기술보유국의 위치를 확보하기 위한 전략이 필요함.
최종목표	3G 및 Wibro용 초전도 필터 개발
연구내용 및 범위	○ 고온 초전도 기술 개발 ○ 초전도 필터 개발 - Insertion Loss : 0.5dB 이하 - Delay Distortion: 30ns 이하 - Attenuation : -45dBc 이상4.77MHz

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 28		핵심산업기술명		무선센서 모듈 및 센서 Networking 기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		79.9
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		2.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본 및 유럽과의 산업기술수준 차이가 미미하여 이를 추격하고 최고산업기술유국과의 산업기술수준 차이를 극복하기 위한 노력이 필요함
최종목표	USN 기반 환경유해물질/화재감시를 위한 검지 및 경보시스템 개발
연구내용 및 범위	○ USN 기반 환경유해물질 및 화재감시를 위한 Wireless Networked Senor 플랫폼 개발 - 환경유해물질 및 화재감지용 Wireless Networked Senor Module 설계 및 개발 ․유해환경 감지용 Wireless Networked Senor 플랫폼 설계 및 개발 : 미세먼지, CO2, CO, VOC, 온습도 센서 ․화재감지용 Wireless Networked Senor 플랫폼 설계 및 개발 : 온도, CO2, 불꽃센서 - 환경유해물질 및 화재감지용 게이트웨이 플랫폼 설계 및 개발 ․Access Network 연동 기술 개발 : CDMA/WLAN/LAN 연동 - u-센서네트워크 환경 적응형 네트워크 프로토콜 설계 및 개발 ○ USN 기반 환경유해물질 및 화재감시용 응용 프로파일 설계 및 개발 ○ 환경유해물질/화재감시에 대한 센싱정보 기반 상황분석 및 경보시스템 개발 - 다중센서 융합을 통한 상황 분석 기술 개발 - 환경유해물질 및 화재감시를 위한 경보 시스템 및 통신 망 구축 ○ 시제품 제작 및 테스트 베드 구축 - 환경유해물질 경보시스템 시제품 제작 및 테스트 베드 구축 - 화재감지 시스템 시제품 제작 및 테스트 베드 구축

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 29		핵심산업기술명		무선센서 모듈 및 센서 Networking 기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		79.9
대한민국 세계순위		3.3		최고기술대비 기술격차연수		2.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본 및 유럽과의 산업기술수준 차이가 미미하여 이를 추격하고 최고산업기술유국과의 산업기술수준 차이를 극복하기 위한 노력이 필요함
최종목표	무선센서네트워크를 이용한 위치인식 기반 헬스케어용 핵심기술 및 시스템 개발
연구내용 및 범위	○ u-헬스케어용 센서네트워크 기반 Wearable 휴대용 단말기 설계 및 개발 - 환자의 Vital 신호 검지를 통해 위급상황 감지용 센서모듈 개발 : 맥박, 체온 등 - u-헬스케어용 휴먼인지를 위한 센서노드 개발 - u-헬스케어용 Wearable 휴대용 단말기 및 게이트웨이 개발 ․데이터 aggregation 알고리즘 개발 ․데이터 수집 및 처리 기술 개발 ○ u-헬스케어용 센서네트워크 기반 네트워크 프로토콜 설계 및 개발 ○ 병원 내 Patients/Staff의 위치인식 및 움직임 감지기술 개발 - Patients/Staff의 위치인식을 위한 알고리즘 개발 ․Location error : < 5m ․위치인식 기본단위 : 0.5m - Patients의 움직임 감지를 위한 Tracking 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 30		핵심산업기술명		RFID 응용통신기술(Tag, Reader)
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		77.9
대한민국 세계순위		2.8		최고기술대비 기술격차연수		2.4
핵심산업기술의 개발 필요성	○ RFID는 동북아 물류허브를 구축하기 위한 전략적 신산업으로 관련 산업기술수준을 높이기 위한 꾸준한 연구개발 노력이 필요하고, 상대적으로 선진국들과의 차이가 존재하고 있는 Tag, Reader 분야에 대한 연구개발을 집중할 필요가 있음.
최종목표	유통물류용 태그 복제 방지를 위한 인증/암호화 기술 및 휴대형 리더기 개발
연구내용 및 범위	○ 유통물류를 위한 휴대용 리더기 설계 및 개발 - 복제방지 지원 RFID 태그 리더기 설계 및 개발 - 유통물류센터로 실시간 데이터 전송을 위한 CDMA 연동 기술 개발 ○ 유통물류를 위한 RFID Tag 및 Reader용 복제방지 기술 개발 - ISO/IEC 18000 상호 인증 프로토콜 설계 및 개발 - 복제 방지용 암호화 기술 개발 ○ 경량화 인증/암호화 엔진 개발 - 저비용 인증 블럭 설계 및 개발 - 저비용 암호 블럭 설계 및 개발 - 충돌 방지(Anti-collision) 구현 기술 ○ 시제품 제작 및 테스트 베드 구축 - 유통물류센터와의 연동기술 개발 - 테스트 베드 구축

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 31		핵심산업기술명		무선통신 부품기술(SoC무선부품,LTCC)
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		83.6
대한민국 세계순위		6.7		최고기술대비 기술격차연수		3.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 일본 및 유럽과의 산업기술수준 차이가 미미하여 이를 추격하고 최고산업기술유국과의 산업기술수준 차이를 극복하기 위한 노력이 필요함
최종목표	갈륨질소 소자를 활용한 Wibro용 증폭기 개발
연구내용 및 범위	○ 갈륨질소 소자를 이용한 Wibro용 증폭기 설계 ○ 갈륨질소 소자를 이용한 Wibro용 증폭기 제작 ○ 갈륨질소 소자를 이용한 Wibro용 증폭기 측정

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 32		핵심산업기술명		위성통신 방송통신 전송기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		80.1
대한민국 세계순위		3.8		최고기술대비 기술격차연수		2.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 선진국들과의 산업기술수준 차이가 커, 이를 극복하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	위성 방송 및 위성 인터넷 통신을 위한 단말기 관련 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 고속 위성 인터넷 통신 및 방송 융합 단말기 기술 개발 ○ DVB-RCS 기반의 위성을 이용한 고속 인터넷 통신 기술 개발 ○ DVB-S2 기반의 고화질 방송을 위한 Codec 관련 기술 ○ PPDR(Public Protection and Disaster Relief) 응용 기술 개발 ○ 경량형으로 이동시스템에 적용 가능한 단말기 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 33		핵심산업기술명		위성-무선 연동기술
최고기술보유국		미구		최고대비 대한민국수준(%)		76.3
대한민국 세계순위		4.5		최고기술대비 기술격차연수		2.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 위성통신방송통신기기 분야 중 상대적으로 산업기술수준이 낮은 분야로, 중국과의 산업기술수준 차이가 적어 이를 극복하기 위한 연구개발 노력이 필요함.
최종목표	Digital TRS망과의 연동을 위한 Gateway 시스템 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 이종 무선 통신망을 상호 연동하여 원활한 통신을 제공하는 장치 개발 ○ TETRA TMO/DMO 상호 연동 기술 개발 ○ TETRA 및 기존 VHF/UHF 상호 연동 기술 개발 ○ 디지털 데이터 신호와 유선 접속을 통한 원격운용 기술 개발 ○ 유선 구간의 선로 감쇄 보상 기술 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 34		핵심산업기술명		FTTH용 핵심광 부품
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		84.2
대한민국 세계순위		6.9		최고기술대비 기술격차연수		3.5
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국 및 일본과의 산업기술수준을 축소하기 위한 연구개발이 필요함.
최종목표	광 결합 효율이 우수한 광통신 모듈용 패키징 기술 개발
연구내용 및 범위	○ 높은 결합 효율을 갖는 비구면 렌즈 일체형 광통신 모듈 개발 - 비구면 렌즈 설계 - 비구면 렌즈 초정밀 성형기술 개발 - 렌즈 일체화 패키징용 성형공정 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 35		핵심산업기술명		광PCB Backplane 광부품
최고기술보유국		일본		최고대비 대한민국수준(%)		63.8
대한민국 세계순위		5.3		최고기술대비 기술격차연수		4.3
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 우리나라의 산업기술수준이 매우 낮아, 산업기술수준을 높이고 선진국가들과의 산업기술수준 차이를 축소하기 위한 연구개발 노력이 필요함
최종목표	광전달 각도를 임의로 조절할 수 있는 광섬유 블럭 제조기술 개발
연구내용 및 범위	○ 광PCB에서 광신호를 임의의 각으로 전달경로를 변화시킬 수 있는 광신호 전송 광섬유 블록 개발 ○ 필름 압착 방법에 의한 Fiber Ribbon 제작 기술 개발 ○ 광섬유블럭 평면연마기 및 연마지그 개발

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 36		핵심산업기술명		RFID기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		76.7
대한민국 세계순위		9.8		최고기술대비 기술격차연수		2.1
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 산업기술수준 차이가 선진국들에 비해 많이 낮아, 이를 높이기 위한 전략적 연구개발이 필요함.
최종목표	유비쿼터스 / RFID 시스템에 적용할 수 있는 고효율 및 저간섭 송신기 개발
연구내용 및 범위	○ 유비쿼터스 / RFID 시스템에 적용할 수 있는 고 효율 및 저 간섭 송신기 개발 ○ 유비쿼터스 / RFID 시스템의 왜곡특성 분석 및 모델링 ○ RFID 시스템의 멀티유저의 고속데이터 처리 알고리즘 개발 ○ RFID 송신기 효율을 증대시키는 증폭 단 개발 ○ 송신기 시스템의 경량화

기술수요조사 대상 RFP

번 호	정보통신 - 37		핵심산업기술명		안테나기술
최고기술보유국		미국		최고대비 대한민국수준(%)		81.4
대한민국 세계순위		6.7		최고기술대비 기술격차연수		4.2
핵심산업기술의 개발 필요성	○ 미국 산업기술수준과는 일정한 차이가 있으나, 일본 및 유럽의 산업기술수준과는 큰 차이를 보이고 있지 않아, 이러한 격차를 줄이기 위한 노력이 필요함
최종목표	휴대 단말기용 FM 라디오 수신용 내장형 안테나 개발
연구내용 및 범위	○ 초소형 고효율 안테나 기술개발 - 초소형 고효율 안테나 설계 기술개발 - 초소형 고효율 안테나 제조 기술개발 ○ 안테나 성능 및 크기 - 사용 대역 : 76 - 108MHz (유럽에서 사용되는 대역 포함) - 크기 : 30 × 6 × 4 [mm3] - 3차원 평균이득 : 사용대역 -20dBi 이상

글로벌주력분야

글로벌주력분야

번호	핵심산업기술명	최종 기술 목표
1	차세대 PMP	차세대 PMP용 모바일 방송 수신 모듈 개발
2	차세대 PMP 부분품	차세대 PMP 부분품용 Multi Band 안테나 개발
3	차세대 광학렌즈	5Mega 픽셀 카메라폰 모듈용 TTL 6mm 이내 광학렌즈 Ass'y 개발
4	자동차 브레이크 시스템	ABS/EPB/ESP용 핵심부품,소재 및 제어장치의 개발
5	홈네트워크 제어시스템용 스위치	상황 인식형 지능제어 스위치
6	백색조명용 LED	CoB(Chip-on-Board)형 백색 LED Lighting Engine Package 개발
7	고부가가치 선박용 항해시스템	ECDIS를 기반으로 한 충돌 좌초 및 침몰 방지, 최적 항로를 제공하는 IINS시스템 개발

기술로드맵 대상 RFP

번 호	글로벌주력분야 - 1
핵심산업기술명	차세대 PMP
대 상 정 의	차세대 PMP는 소형으로 휴대하기 편리하고 언제 어디서나 다양한 영상 및 음향을 즐길 수 있는 기기로서, 다양한 콘텐츠를 유․무선을 이용해 실시간으로 즐길 수 있으며, 유․무선을 이용하여 온라인을 통해 다운로드할 수 있는 기기로 정의할 수 있음
필 요 성	차세대 PMP 분야는 디스플레이, 메모리 등 다양한 IT 기술과 융복합 컨버전스 환경에 기반 하여 발전하고 있어 향후 특정 모습의 제품을 예측하기위한 관련제품 개발전략 수립이 요구됨
최 종 목 표	차세대 PMP용 모바일 방송 수신 모듈 개발
연구 내용 및 범위	○ 차세대 PMP용 모바일 방송 수신 모듈 개발 - 모바일 방송(T-DMB/DVB-H/ISDB-T를 포함) 통합 수신 기술 및 테스트 플랫폼 개발 - 초소형, 저전력 모바일 방송 수신 모듈 개발 - 모바일 방송 수신 모듈 인터페이스용 디바이스 드라이버 및 소프트웨어 API 개발 - 모바일 방송 수신용 통합 demux 및 비디오/오디오 코덱 개발

기술로드맵 대상 RFP

번 호	글로벌주력분야 - 2
핵심산업기술명	차세대 PMP 부분품
대 상 정 의	차세대 PMP는 소형으로 휴대하기 편리하고, 언제 어디서나 다양한 영상 및 음향을 즐길 수 있는 기기로서, 다양한 콘텐츠를 유무선을 이용해 실시간으로 즐길 수 있으며, 유무선을 이용하여 온라인을 통해 다운로드할 수 있는 기기이며, 여기서 차세대 PMP에 사용되는 주요 부품 및 음향 부품으로 정의
필 요 성	다양한 IT 기술과 융복합화가 진행되고 있어 타 분야에 비해 발전 속도가 매우 빠른 경향을 보이고 있으며, 차세대 PMP 부분품 기술로드맵 작성을 통해 수출산업의 원동력이 될 분야의 비전을 도출하고, 이를 달성하기 위한 기술적 대안을 제시할 필요가 있음
최 종 목 표	차세대 PMP 부분품용 Multi Band 안테나 개발
연구 내용 및 범위	○ 소형, 광대역, 고효율 안테나 개발 - 위성/지상파 DMB, DVB-H, Mobile RFID, FM, Bluetooth 등 2개 이상 Multi Band 안테나 개발 - 소형화 기술 적용 (Helical, LTCC, IFA, PIFA등의 형태 적용) 안테나 개발 - Diversity에 대한 연구 및 안테나 기술 개발 ○ 성능 - VSWR : 2.0 이하 - Gain : 0 dBi 이상

기술로드맵 대상 RFP

번 호	글로벌주력분야 - 3
핵심산업기술명	차세대 광학렌즈
대 상 정 의	차세대 광학렌즈(비구면 렌즈)는 중심부에서 반지름 쪽으로 갈수록 점점 평평해지는 곡률을 가진 곡면을 갖고 있는 형태의 렌즈로서 구면수차 등이 발생하지 않아 정확한 초점을 얻을 수 있어 광학모듈의 해상도를 높이고 화각을 넓게 할 수 핵심 광학부품임.
필 요 성	광학제품의 고기능화, 소형화, 내열성 및 내구성 향상을 위하여 무게와 부피를 줄이고 결상능력을 향상시킨 비구면렌즈 채용에 대한 요구 및 시장이 급격히 증대되고 있는 실정으로 시급히 국산화 기술개발전략이 필요함
최 종 목 표	5Mega 픽셀 카메라폰 모듈용 TTL 6mm 이내 광학렌즈 Ass'y 개발
연구 내용 및 범위	○ 5Mega 픽셀 카메라폰 모듈용 TTL 6mm 이내 광학렌즈 Ass'y 개발 - 고품질 비구면 렌즈 소재 선정 및 광학계 보정설계 - 비구면 광학계 렌즈 Ass'y 및 경통 설계기술 개발 - 비구면 Glass렌즈 성형용 코어가공 및 평가기술 개발 - 비구면 렌즈 측정 및 형상오차 측정, 평가기술 개발 ○ 성능(평가항목) 및 수명 - 모듈사이즈(TTL) : 6 mm 이내 - 주변광량비 : 50 % 이상 - 핵심 광학렌즈 요구성능 : ․형상정밀도 : 0.25 μm이하 ․표면거칠기 : Ra 10 nm 이하 ․렌즈동심도 : 1 μm 이하

기술로드맵 대상 RFP

번 호	글로벌주력분야 - 4
핵심산업기술명	자동차 브레이크 시스템
대 상 정 의	자동차에서 제동장치는 안전성이 가장 중요한 시스템으로서 고안전성을 확보하기 위하여 전자제어를 실시하여 제동거리의 단축, 주행안정성, 방향안정성을 확보하기 위한 시스템으로 각종 센서, 스위치, 전자제어장치, 유압모듈레이터로 구성되어 구동바퀴의 슬립율, 주행조건 등을 연산 처리하여 제동안정성을 확보하기 위한 시스템임.
필 요 성	제동효율의 향상과 X-by-Brake 즉 지능형자동차의 개발이 이루어짐으로서 여기에 필요한 핵심부품과 마찰소재, 모듈화 개발이 전략적인 기술개발이 필요한바 부품, 소재의 글로벌 대응이 필요함.
최 종 목 표	ABS/EPB/ESP용 핵심부품, 소재 및 제어장치의 개발
연구 내용 및 범위	○ 제동장치용 핵심부품 소재 및 제어장치의 개발 - 센서류, 스위치류, 전자제어장치류, 액튜에이터 등 - 고효율, 고성능의 신소재 마찰재 개발(마찰계수 향상) - BLDC 모터, HECU용 핵심부품 소재 ○ 제동장치 핵심부품 소재 개발에 청정생산기술 개발 - 디스크 표면처리 기술 등 - 제조공법(단조, 열처리, 생산공정 친환경 등) 개발 - Recycling이 가능한 부품소재 생산기술 ○ 경량화 부품(제동장치 관련 부품) 개발 - 알루미늄 디스크, 탄소브레이크 등 - 신개념의 Stamping Knuckle, Hub Bearing(5세대 이상)

기술로드맵 대상 RFP

번 호	글로벌주력분야 - 5
핵심산업기술명	홈네트워크 제어시스템용 스위치
대 상 정 의	지능형 홈네트워크 기반의 정보가전, 조명기기 및 다양한 센서들을 연동하여 스마트 스페이스와 사용자의 상황을 최적화한 정보엔진을, 사용자 편의성을 고려한 휴면인터페이스와 함께 집적한 지식기반 제어시스템용 스위치
필 요 성	개인화되고 맞춤화된 상황에 따라 사용자의 편의성을 극대화하여 지능화된 정보엔진의 상황인지로 방범․방재 등 기능적 고도화를 자동 제어할 수 있는 시스템이 기존의 스위치와 같은 on/off 제어장치에 적용하여 글로벌 시장 선점이 요구됨.
최 종 목 표	상황 인식형 지능제어 스위치
연구 내용 및 범위	○ 상황 인식형 지능제어 스위치 시스템 기술 개발 - Zigbee 및 PLC 기반 센서들을 이용한 Context Modeling 기술 - Context 처리를 위한 Ting Knowledge Engine 기술 - 스마트 스페이스와 사용자 상황에 최적화된 서비스(예 : 저전력 다단계 디밍 레벌 제어) 처리 기술 - 방범․방재 연동 제어 기술 ○ 사용자 친화적인 휴먼 인터페이스 기술 개발 - 사용자 친화적인 정보전달 방법 연구 - 스위치에 내장이 가능한 멀티모달 기술개발

기술로드맵 대상 RFP

번 호	글로벌주력분야 - 6
핵심산업기술명	백색조명용 LED
대 상 정 의	백열전구 및 형광등과 같이 일반 조명을 할 수 있는 백색 반도체 LED chip 및 LED 광원 모듈 관련 제품 기술을 말함.
필 요 성	○ 2010년 이후 반도체 조명 시장의 조속 실현 및 국제 경쟁력 확보를 위해 기반이 되는 LED 패키지 설계 기술 및 응용 기술 확보 요함. ○ 조명에의 신 광원으로서 LED를 이용한 조명 기구 개발은 에너지 절약 및 환경 보호에 뿐만 아니라, 반도체 광원 시대를 앞당김으로써 인간 생활을 보다 윤택하게 할 수 있는 사회 문화적인 측면에도 중요함.
최 종 목 표	CoB(Chip-on-Board)형 백색 LED Lighting Engine Package 개발
연구 내용 및 범위	○ 저가 양산용 Chip-on-Board(CoB)를 이용한 백색 LED array module용 package 기술 개발 ○ 600 lm @ 10W 용 package - size : < 5x5 cm2 - 동작온도 : < 50℃ ․ 측정조건 : 소비전력: 10 W ․ 색좌표 : 6000 K ± 10% ․ CRI : > 75 - 열저항 : < 5 K/W

기술로드맵 대상 RFP

번 호	글로벌 주력분야 - 7
핵심산업기술명	고부가가치 선박용 항해시스템
대 상 정 의	IINS(Integrated and Intelligent Navigation System)는 AIS, ARPA, 측심기, 선체 응력 감시 시스템, 전방 소나 등과 연계한 시스템으로 선교에서 1인 당직이 가능하도록 해주며 충돌, 좌초, 침몰 방지가 가능한 항법 시스템임.
필 요 성	○ 근래 선박 충돌 사고는 증가 추세에 있으며 심지어 항내에서도 선박의 충돌 및 2차 사고가 자주 발생하고 있고, 한국과 일본을 운항하는 고속여객선과 고래로 추정되는 해저방해물과 충돌사고도 매년 보고 되고 있는 상황임. ○ 선박이 고속화 되고 교통이 복잡해지면서 해기사에게 모든 안전운항의 책임을 맡기기에는 주변 환경이 인간의 한계를 벗어난 상황이므로 선박운항의 안전성을 확보할 수 있는 지능형 항해 장비의 도움이 필요함. ○ 아울러 황천 항해 시에 발생할 수 있는 선박의 침몰, 화물의 손상사고를 막기 위하여, 선체 응력 감시 시스템을 통해 선체에 미치는 각종 힘(Bending Moment, Shear Force)을 분석하여 최적의 선체 자세 및 최적의 항로 계획을 제시해 주는 항해 시스템의 개발이 필요함.
최 종 목 표	ECDIS를 기반으로 한 충돌 좌초 및 침몰 방지, 최적 항로를 제공하는 IINS시스템 개발
연구 내용 및 범위	○ 기존 AIS, ARPA, 측심기 등의 통합 인터페이스 구현 ○ 기존 항해 장비와 연동할 수 있는 데이터 통합모듈 구현 ○ NMEA 0183 및 NMEA 2000 프로토콜 적용 ○ 해상 교통 분석을 통한 충돌 방지 알고리즘 개발 ○ 전방탐지소나를 이용한 해저 이상 물체 충돌 방지 알고리즘 개발 ○ 고래, 어군, 모래 해안, 절벽, 선박 등 각 오브젝트 구분 알고리즘 개발 ○ 네트워크 모형, 등시간 실시간선법 등 현실적인 최적 항로 알고리즘 개발 ○ 인터넷 연동 실시간 기상 정보 연동 시스템 개발

주력상생분야

주력상생분야

번호	핵심산업기술명	최종 기술 목표
1	Digital IC	통합 멀티미디어 저전력 코덱 칩 개발
2	TFT-LCD용 백라이트 유닛	중소형 TFT-LCD BLU용 복합기능 시트 개발
3	휴대폰용 PCB	모바일기기용 PCB 표면처리 기술 개발
4	친환경 자동차연소후처리장치	유해배기가스 저감을 위한 EGR개발
5	초정밀 커넥터	초박형 초정밀 커넥터 개발
6	실린더 헤드 어셈블리	저연비, 고효율 엔진용 무단 가변밸브 작동기구(CVVL) 개발
7	휴대폰용 부가모듈 I	휴대전화기 카메라용 비공축 프리즘 광학계 개발
8	휴대폰용 부가모듈 II	Wibro 기반 휴대 멀티미디어 서비스 모듈 개발
9	고부가가치 선박용 동력발생장치	선박용 디젤엔진 연료분사밸브 및 노즐 개발

기술로드맵 대상 RFP

번 호	주력상생분야 - 1
핵심산업기술명	Digital IC
대 상 정 의	인터넷의 발달로 인하여 다양한 멀티미디어 데이터가 Web 상에 존재를 하고 있으며, 세계적으로 최근 UCC(User Created Contents)가 각광을 받고 있음. 그러나 각각의 미디어 종류마다 상이한 멀티미디어 표준을 사용함으로 별도의 코덱 및 재생기를 사용해야 하는 불편함이 있음
필 요 성	다양한 멀티미디어 종류의 등장으로 인해, 멀티미디어 재생시 다수의 코덱 및 재생기를 사용하고 있음. 이는 사용자 측면에서 새로운 멀티미디어 종류 등장 시 그에 해당하는 코덱 및 재생기를 새로 설치하거나 업그레이드를 해야 하는 불편함이 존재함. 이러한 문제를 해결하기 위해서 통합된 멀티미디어 코덱 개발이 필요함
최 종 목 표	통합 멀티미디어 저전력 코덱 칩 개발
연구 내용 및 범위	○ 통합 멀티미디어 코덱 칩의 주요 기능 - H.264/H.263/MPEG-4 코덱 - WMV/AVS/DivX 디코더 ○ 개발 사양 - 소비전력 < 100 mW - 개발형태 : 단일 칩 집적

기술로드맵 대상 RFP

번 호	주력상생분야 - 2
핵심산업기술명	TFT-LCD용 백라이트 유닛
대 상 정 의	LCD(액정디스플레이) 시스템은 각종 정보의 표시소자이면서도 자체 발광원이 없기 때문에, 그 후면에 광원을 두어 LCD 화면 전체를 균일하게 밝혀주는 별도의 부품이 필요한데 이때 빛을 제공해 주기 위한 면광원 장치를 백라이트유닛(Backlight Unit)라 함.
필 요 성	중/대형 백라이트 유닛의 핵심부품인 CCFL 광원의 경우 완제품제조를 위한 국내기술력은 뛰어난 수준이면서도, 부품·소재기술의 자립도는 매우 낮아 부품분야의 대외 기술의존도가 높은 상황이 지속되고 있음. 향후 외국기업에 의해 개발되는 고색재현 및 고효율 CCFL 등 주요부품의 고기능화 추세가 지속될 것으로 전망되며, 이러한 기술장벽을 극복하지 않을 경우, 이는 국내 기업의 기술경쟁력 약화로 이어져 외국제품의 시장선점과 시장점유율이 높아질 가능성이 있음.
최 종 목 표	중소형 TFT-LCD BLU용 복합기능 시트 개발
연구 내용 및 범위	○ 2 프리즘 복합화 기술 개발 ○ 2 프리즘 + 확산시트 복합화 기술 개발 ○ 2 프리즘 + 확산시트 + 도광판 복합화 기술 개발 ○ 광학소재 복합화를 위한 광설계 기술 개발 ○ 특성 - 크기 : 10 인치 이하 - 기준휘도 : 3,000 nit - 휘도 균일도 : > 90%

기술로드맵 대상 RFP

번 호	주력상생분야 - 3
핵심산업기술명	휴대폰용 PCB
대 상 정 의	휴대폰용 PCB 제품은 휴대폰의 active device 및 passive device와 기계적 및 전기적으로 연결되는 substrate임. 휴대폰용 PCB제품은 전기적 신호특성, 기계적 신뢰성, 공정양산 특성 등이 필요하며 최근에는 휴대폰제품의 고밀도 및 고성능화에 따라 PCB제품도 동등특성이 요구되고 있고 고도의 기술력을 요하는 부품소재로 이슈 되고 있음.
필 요 성	국내기업에서 생산된 휴대폰제품들은 세계 시장점유율이 높은 국가 성장동력 제품이나 그 부품소재인 PCB는 국외기업에 비하여 원천화된 기술력이 부재함. 이는 수요자의 2nd 또는 3rd supplier로, 매출규모가 작을 수 밖에 없는 주요한 이유이며 국외기업에 의존하여 국내기업이 휴대폰 제품을 개발할 경우 기술적 보안문제가 심각함. 특히, 휴대폰 제품은 충격저항성이 매우 중요하므로 drop impact에 강한 표면처리공법 개발이 필요
최 종 목 표	모바일기기용 PCB 표면처리기술개발
연구 내용 및 범위	○ 현 Ni/Au finish 대체 표면처리기술개발 예) 변색방지용 OSP(organic soloderability preservatives) 또는 Direct Gold Plate 또는 Thin Gold Plate 표면처리기술개발 ○ 성능 및 수명 - 기계적특성 : Drop Impact Test(1,500G): 30cycles이상 - 외관불량 : Visual Inspection(변색, dent, dot 등 최소화) - 온습도특성 : MRT(Moisture Resistance Test) Level II 이상 (JEDEC 규격)

기술로드맵 대상 RFP

번 호	주력상생분야 - 4
핵심산업기술명	친환경 자동차연소후처리장치
대 상 정 의	EGR은 연소 후 배출되는 가스의 일부를 흡기 매니폴드로 순환시켜 재연소 시킴으로써 유해 배기가스량을 감소시키 는 시스템으로 연소 온도가 높을 때 발생되는 질소산화물 (NOx)을 감소시키기 위해 배기가스의 일부를 흡입 계통에 피드백시켜 혼합기가 연소할 때 발생되는 최고 온도를 낮 게 함으로써 NOx의 생성량이 감소되도록 하는 장치임
필 요 성	친환경 자동차연소후처리장치의 기술개발은 자동차 배출가 스의 규제 기준에 의하여 설정되고 있으며, 국내 자동차산 업이 완성차 수출뿐만 아니라 기술집약적인 배기장치 부품 관련 기술을 개발함으로써 선진국과의 기술격차를 해소하 여 기술경쟁력을 키워야 함
최 종 목 표	유해배기가스 저감을 위한 EGR개발
연구 내용 및 범위	○ 초저공해규제(SULEV), EURO-5규제 대응 유해배기가스 저감(특히 NOx)을 위한 EGR 개발 - 최저 작동전압 : 7V, 최저 유지전압 : 4V - 작동 stroke : 8mm 이내 ○ 응답특성 - Opening :〈90ms (차압과 제어에 의함) - Closing :〈90ms (차압과 제어, 유량특성에 의함) ○ EGR의 핵심구성부품 모델링/해석기법 최적화 기술개발 ○ 사양검토 및 EGR 구동부 컨셉 구상 설정 ○ EGR 핵심구성부품 모델링을 위한 해석 실시 - 전자장 해석/유동해석/열전달해석 - 해석을 통한 EGR 유입 위치 및 분포 최적화 ○ 초기성능평가(온도영향, 작동/유지전압특성, 응답특성, 작동 Stroke 등) 실시

기술로드맵 대상 RFP

번 호	주력상생분야 - 5
핵심산업기술명	초정밀 커넥터
대 상 정 의	커넥터란 전원과기기, 기기와기기, 또는 기기내부의 Unit사이를 전기적으로 연결하고, 장탈 조작을 간단하게 할 수 있도록 한 전자부품으로 제품의 안정성 및 정보전달에 필수적인 전자부품임
필 요 성	커넥터의 활용처는 LCD, PDP, 모바일기기, PC 주변 기기, 자동차 기기 등 매우 광범위 하나, 기술진입 장벽이 높아 기술경쟁력 및 제품경쟁력을 선도할 수 있는 국내 기술기반구축 전략이 필요함.
최 종 목 표	초박형 초정밀 커넥터 개발
연구 내용 및 범위	○ 초박형 초정밀 커넥터 개발 - 협피치화 0.4mm 급 - 저배화 1.0mm 이하 ○ 협피치, 저배화, 다극화, 플렉시블화 기술 개발 ( 초정밀 금형설계제작기술, 초정밀프레스 가공기술, 초정밀사출기술 및 자동조립기술 개발 등의 연구 필요 )

기술로드맵 대상 RFP

번 호	주력상생분야 - 6
핵심산업기술명	실린더 헤드 어셈블리
대 상 정 의	무단 가변밸브 작동기구(CVVL)는 엔진 부하에 따라 흡기밸브의 Lift를 변화시키는 장치.
필 요 성	지구온난화 관련 계속되는 CO2 규제강화로 저연비 엔진 개발이 지속적으로 요구되고 있기 때문에 엔진에서 성능 및 연비에 직접적으로 관련성이 매우 높은 흡기밸브의 제어를 엔진의 모든 운전 영역에 최적화 시키는 것이 필요함.
최 종 목 표	저연비, 고효율 엔진용 무단 가변밸브 작동기구(CVVL) 개발
연구 내용 및 범위	○ CVVL 시스템 특허/해외 선진사 자료 조사 및 벤치마킹을 통한 시스템 분석 ○ Rotor Unit, OCV, OTS, OCV Filter, Auto-tensioner 설계 ○ CVVL 탑재형 차량의 흡배기시스템, 연소실 및 피스톤 모델링 ○ 블로다운, 밸브 오버랩, 배기·흡입·압축 과정의 유동 해석 ○ 필요축력(상온시 43±6kN), 100kPa 에서의 발생 토크 : 3.92Nm ○ Damper Package 최적화 기술 ○ Damper Clutch 작동 및 해제시 동력전달계의 진동특성 해석기술 ○ 슬립속도에 따른 댐핑특성 및 Dynamic Hysteresis 해석기술 ○ Damper 비틀림 특성에 따른 Damper Spring 최적화 설계기술 ○ 엔진 적용 컨트롤로직 핵심기술 개발 ○ CVVL 장착 차량의 성능 평가

기술로드맵 대상 RFP

번 호	주력상생분야 - 7
핵심산업기술명	휴대폰용 부가모듈 I
대 상 정 의	CMOS, CCD 촬영하려는 영상에 대한 빛의 정보를 입수하는 역할로 메가 화소급 이상의 고화질에서는 글라스(유리)렌즈와 비구면 플라스틱렌즈를 복합으로 사용
필 요 성	○ 휴대전화기에 탑재되는 메가픽셀급 카메라 광학계의 두께를 획기적으로 줄일 수 있는 새로운 형태의 광학계 개발 ○ 물체측 입사면과 이미지센서측 출사면의 광축이 수직인 프리즘광학계의 개발
최 종 목 표	휴대전화기 카메라용 비공축 프리즘 광학계 개발
연구 내용 및 범위	○ 개발사양 : (1/4-in 이미지센서 기준) - 두께 8.5mm이하 (입사면에서 이미지 센서까지) - 해상도 5메가픽셀 이상 (중심부해상도 50% 250line/mm) - F-number 2.8, 왜곡 1% 이하

기술로드맵 대상 RFP

번 호	주력상생분야 - 8
기핵심산업기술명	휴대폰용 부가모듈 II
대 상 정 의	전화기능 외에 데이터 통신등을 포함한 멀티미디어 서비스가 일반화 되었음. 3G시대의 휴대전화 기능 외에 휴대인터넷 WiBro 서비스를 접목한 데이터 서비스가 휴대폰의 또 다른 부가기능으로 개발되고 있음. 이와 같은 기술분야의 하나가 고속 이동 인터넷 기반의 휴대단말용 멀티미디어 서비스 개발이다.
필 요 성	모바일정보기기의 복합화.멀티미디어화는 이미 일반화된 추세에 따라 휴대단말기능에 데이터 통신기능을 접목하는 휴대인터넷 WiBro 기반의 멀티미디어 서비스가 요구되고 있음
최 종 목 표	WiBro 기반 휴대 멀티미디어 서비스 모듈 개발
연구 내용 및 범위	○ WiBro 모듈의 개발 ○ WiBro 모듈의 소형화 개발 ○ 멀티미디어 서비스 기능의 WiBro 모듈 개발 ○ 휴대폰과 WiBro 인터페이스 기능 개발 ○ WiBro 기반의 휴대단말의 멀티미디어 기능의 상품화 ○ WiBro와 휴대단말을 결합한 새로운 제품의 상품화 등

기술로드맵 대상 RFP

번 호	주력상생분야 - 9
핵심산업기술명	고부가가치 선박용 동력발생장치
대 상 정 의	선박을 움직이게 하는 동력을 발생시키는 주기관과 선박의 제어, 조명, 내부 순환펌프 등에 소요되는 전력 생산에 사용되는 동력을 발생시키는 보조기관을 선박용 동력발생장치라 함. 디젤기관, 가스터빈 및 증기터빈이 해당되며 대부분(99%)의 상선에는 디젤기관이 사용됨
필 요 성	선박용 디젤기관을 생산하는 세계적인 기업(현대중공업, 두산엔진, STX엔진)이 있지만 선진 Licensor사(MAN B&W, Wartsila)로부터 도입된 기술로 생산하고 승인받지 못한 부품은 완제품에 탑재할 수 없기 때문에 디젤기관부품 생산업체는 상대적으로 취약하고 부진하였으나 조선소와 선박용 엔진 Maker의 눈부신 성장과 세계시장점유율을 바탕으로 국내의 디젤엔진부품 생산 중소기업들이 기술개발을 통해 핵심부품개발에 박차를 가한다면 세계일류기업으로 성장 가능함
최 종 목 표	선박용 디젤엔진 연료분사밸브 및 노즐 개발
연구 내용 및 범위	○ 연료분사밸브 및 노즐(fuel injection valve & nozzle) 개발 - 고온고압부품 열처리 기술 - 정밀측정 및 가공 기술 - 성능시험/신뢰성 평가 기술 ○ 성능 및 조건 - 국내 엔진 Maker가 생산하는 중속 중형 또는 저속대형 디젤엔진용으로 요구사양을 충족

틈새고도화분야

틈새고도화분야

번호	핵심산업기술명	최종 기술 목표
1	기능성 접착필름	자외선 차단이 우수한 PVB 필름 개발
2	친환경 주택복합내장재	강화마루용 고성능 LPL 제조 및 응용기술 개발
3	인체공학기반 시스템 windoor	고중량 Lift, Tilt & Sliding System Hardware 개발
4	하이브리드 IC	세라믹 기판을 이용한 e-safety용 Zigbee I/O Module 개발
5	레이저 다이오드	무선 이동통신 광중계기용 CWDM Analog LD 개발
6	환경친화성 고성능 실링재	초고압 고속 고온 유압실린더용 우레탄 소재 및 PACKING 개발
7	기능성 특수도료	프리즘시트용 고굴절율 UV도포제 개발
8	나노친환경 방진소재	방진내구성능이 우수한 머플러 고무행거의 개발
9	고성능 접착소재	디스플레이용 UV형 접착성 소재 개발
10	고정밀 반도체 조립장비	차세대 반도체 Molding 장비용 Mechanical Press 개발
11	반도체 이송장치	300mm웨이퍼용 장비 고도화를 위한 cluster tool 운용 S/W개발

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 1
핵심산업기술명	기능성 접착필름
대 상 정 의	안전유리에 사용되는 안전필름(Polyvinyl Butyral, 이하 PVB)은 유리와의 접착성 및 투명성이 뛰어나 주로 자동차 앞유리, 건축용 유리, 기타 안전강화유리에 사용되는데 이는 유리와 유리사이에 PVB 필름을 진공 압착하여 앞유리의 파손시 유리파편이 날아가지 않고 필름표면에 붙어있어 안전사고를 예방하는데 사용되고 있음.
필 요 성	국내에서 사용되고 있는 PVB필름은 고가의 수지로서 빠르게 증가하는 국내수요에도 불구하고, 전량 수입에 의존하고 있음.
최 종 목 표	자외선 차단이 우수한 PVB 필름 개발
연구 내용 및 범위	○ Formulation 기술개발 - 자외선차단율 : 99% 이상 - 가시광선 반사율 25% 이상 ○ 자외선 차단이 우수한 PVB 필름 개발

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 2
핵심산업기술명	친환경 주택복합내장재
대 상 정 의	나무를 주 소재로 하고 원목과 기타 목질재료를 파쇄하여 생산한 섬유에 방수 수지를 첨가 고온 고압으로 압축시킨 내수성이 강한 신소재 HDF를 심재로 표면에 멜라민 수지 함침지를 라미네이팅 코팅한 제품인 강화마루로 일명 라미네이트 마루라고 함.
필 요 성	강화마루의 내구성은 제품의 사용수명을 결정하는 중요한 물성으로 이을 향상시키기 위하여 목재실물성(reality)이 뛰어난 강화마루용 LPL(low pressure laminate)의 물성개선이 시급함
최 종 목 표	강화마루용 고성능 LPL 제조 및 응용기술 개발
연구 내용 및 범위	○ 강화마루용 고성능 LPL 제조 - 강화마루 LPL용 멜라민수지 합성기술 개선 - 강화마루용 LPL 성능 평가 및 개선 - 강화마루 성능평가 : 내스크래치성, 내충격성, 내 마모성 KS 규격이상 만족 ○ 강화마루용 고성능 LPL lamination기술 개발 - 강화마루용 고성능 LPL 내구성 평가 - 목재실물성(Reality)이 뛰어난 LPL 강화마루 - LPL 개질을 통한 강화마루 표면강화

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 3
핵심산업기술명	인체공학기반 시스템 windoor
대 상 정 의	기존 우리나라에서 주로 사용되던 창문은 일반 Sliding 방식의 창호였으나 최근에는 창문의 대형화와 건물이 초고층화되면서, 내구성 및 기능성을 갖춘 창호용 시스템 하드웨어를 장착한 window (Lift & Sliding System Hardware)를 System windoor 라 함
필 요 성	인체공학기반 시스템 windoor 는 점차 고급화, 고기능화로 인하여 창호의 원활한 기능을 보장하는 부품인 Hardware의 중요성이 대두되는 등 시스템창호 시장의 다양한 요구와 세계적 기술경쟁력을 확보하기 위해서 핵심기술을 도출, 중장기적이고 체계적인 기술개발 전략이 필요함
최 종 목 표	고중량 Lift, Tilt & Sliding System Hardware 개발
연구 내용 및 범위	○ 고중량 하드웨어 개발(내구성 강화) - Drive Gear Part 및 Roller Part - 사용중량 : 350kg

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 4
핵심산업기술명	하이브리드 IC
대 상 정 의	RFID/USN (ubiquitous sensor network) 핵심 부품으로 부상하고 있는 Zigbee 기반 RF module은 sensor간 상호 통신이 가능한 ad-hoc network 구성이 가능한 system으로 물류유통뿐만 아니라, 위치기반 인식이 가능하여 재난관리, 환경감시, U-healthcare등 그 응용범위가급격히 확산되고 있는 유비쿼터스 사회의 핵심부품임
필 요 성	○ 현재까지 개발된 Zigbee chip은 제조사마다 다른 Analog, Digital I/O사양을 사용하고 있어, 전문지식이 없는 일반인은 sensor network 구성에 어려움이 있어 확산에 많은 어려움이 있음. ○ 다수의 사업자가 쉽게 Zigbee solution을 개발하기 위해서는, 접근성이 뛰어난 통합 solution용 module을 제공함으로서 획기적으로 핵심경쟁력을 확보할 수 있음.
최 종 목 표	세라믹 기판을 이용한 e-safety용 Zigbee I/O Module 개발
연구 내용 및 범위	○ 개발 주요내용 - Zigbee용 LTCC 기판 개발 - Zigbee Integration용 통합 I/O Module 개발 - 응용 software 개발 - Zigbee firmware 개발 ○ 개발 주요 spec. - Zigbee용 세라믹기판 spec. ․ L/S : 70 마이크론 이하 - Zigbee 성능 spec. ․ Data Rate : 250K , 500K , 1000Kbps ․ Network Topology : Star , Cluster Tree , Mesh ․ Operating Temperature : -20 ~ +75도 ․ ADC [ 아날로그 디지털 ] : 10bit , 128 usec Conversion time ․ Chip Maximum Current : 60mA

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 5
핵심산업기술명	레이저 다이오드
대 상 정 의	2G, 3G 및 4G등과 같은 대용량 정보통신 서비스 구현을 위해서는 광송신 소자가 필요하며, 주로 이동통신 분야에 적용중인 Wavelength 각 채널별 데이터전송 및 전기신호를 빛으로 변환시켜주는 부품을 CWDM Analog LD라 함.
필 요 성	현재 아날로그 광송신 소자의 높은 기술 장벽으로 아날로그 광송신 소자를 구매하고 있는 국내 업체(SKT, KTF)들은 전량 수입에 의존하고 있고 높은 가격으로 인해 어려움을 격고 있으므로 저가의 국산 아날로그 광송신 소자 개발이 필요함. KTF는 향후 Digital LD 로 대체하려고 하나, 기존의 광중계기에 장착되어 있는 Analog LD의 지속적인 교체가 불가피 함.
최 종 목 표	무선 이동통신 광중계기용 CWDM Analog LD 개발
연구 내용 및 범위	○ Key parameters - Wavelength : 1310, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570nm의 CWDM DFB LD - 온도범위 : -20~85degC - IM3 : max.-60dBc - RIN : max.-140dB/Hz - 출력파워 : typical 3mW - SE : 0.07~0.25mW/mA(@25degC) - FC/APC or SC/APC connector - 4pin TO type

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 6
핵심산업기술명	환경친화성 고성능 실링재
대 상 정 의	Packing은 각종 기기의 밀봉과 압력유효의 기능을 하는 중요한 기계요소로서 최근 화학 장치, 병기, 항공기, 건설기계 등의 고온, 고압, 고속의 가혹한 사용조건에 따라 유체의 종류도 다양화되고 사용범위도 광범위하게 되는 우레탄 팩킹의 소재와 형상의 개선이 요청되고 있는 기계요소 부품이다.
필 요 성	자동차, 건설기계, 산업기계, 병기, 조선, 항공기 에 사용되는 우레탄 Packing은 최근 고속, 고압, 고온의 가혹한 사용조건에 따라 팩킹의 소재와 형상의 개선이 요청되고 있으나 국내 실정은 제조기술이 개발 되지 않아 전량 수입에 의존하고 있고, 기술이전과 개방을 하지 않은 상태의 초정밀, 초고압 첨단 기술 제품이다.
최 종 목 표	초고압 고속 고온 유압실린더용 우레탄 소재 및 PACKING 개발
연구 내용 및 범위	○ 초고압 고속 고온 유압실린더용 우레탄 소재의 저마찰, 내열, 내압, 내약품성 등의 개질 개발 ○ 초고압 고속 고온 유압실린더용 우레탄 PACKING 개발 - 내열 : 120℃/70시간 물성 80%이상 - 내압 : 380～420 kgf/㎠ - 반발탄성 : 45~50% - 밀봉성 : 0.007d cc/100m이하

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 7
핵심산업기술명	기능성 특수도료
대 상 정 의	LCD(액정디스플레이)시스템중 BLU(빽라이트유니트)에서 방사되어지는 광원을 액정에 전달하는 프리즘시트에 도포되어지는 UV 도료
필 요 성	굴절율 향상으로 LCD의 선명성을 향상시키고 물성상 반비례하는 산강도를 향상하여 내구성을 향상시키는 기술 개발이 필요함
최 종 목 표	프리즘시트용 고굴절율 UV도포제 개발
연구 내용 및 범위	○ 고굴절 UV 수지개발 및 UV 도포제 개발 - UV 도포제 굴절율 : 1.55이상 ○ 성능 - UV 도료 도포되어진 프리즘 시트 ․ 굴절율 : 1.57이상 ․ 산강도 : 3 이상

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 8
핵심산업기술명	나노친환경 방진소재
대 상 정 의	○ 방진소재란 진동충격의 전달방지, 흡진 또는 완충을 목적으로 사용되는 가황고무제품으로 가진원에서 진동을 절연시킴 ○ 자동차용 방진고무는 차량의 엔진 및 주행시 노면에서 발생되는 진동이 차체로 전달되지 않도록 흡수 제어하여 차량의 승차감, 안락성 및 쾌적성을 유지하는 중요한 부품
필 요 성	○ 자동차용 고무행거는 차량 외부 또는 내부에서 발생되는 충격의 저감, 진동의 흡수, 구조형상에 따른 충격정도, 고무재료의 내열성 등 고도의 환경내구 방진특성이 요구됨 ○ 머플러에 부착되는 고무행거는 흡진, 충격흡수, 소음과 떨림을 제어하여 안락한 운동성능을 효율화시켜 주는 부품으로서 외부 환경에 쉽게 노화되지 않는 내환경성, 고내구 방진성능이 필요함
최 종 목 표	방진내구성능이 우수한 머플러 고무행거의 개발
연구 내용 및 범위	○ 동적특성이 우수한 고내구성 머플러 고무행거의 개발 - 고무재료의 고온 내열성 개선기술개발 - 외력 및 온도변화에 따른 내구성능 평가기술개발 ○ 성능 및 수명 - 동스프링상수(Kd) : 30 N/mm이하 - 환경내구성능 : 140℃ x 96시간 후, 100만회(100℃)

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 9
핵심산업기술명	고성능 접착소재
대 상 정 의	LCD, PDP 등의 디스플레이는 전기신호를 받아 구동을 하게 되며, 전기신호는 Electrode에 의해 전달되게 되어 Electrode를 구성하는 전극소재는 제품의 내구성을 결정하는 중요한 소재라 할 수 있다. 따라서 전극소재인 미세한 금속선을 외부의 충격이나 습기에 취약하지 않도록 간단하고 빠르게 보호하는데 필요한 접착성과 밀봉성의 기능을 갖는 소재
필 요 성	환경규제 정책 강화와 직무기피 등 작업환경 문제를 유발하지 않는 친환경 소재의 사용과, 에너지 절약, 경화시간의 단축으로 인한 생산성 향상에 UV 경화형의 고기능성 접착성 소재의 개발전략이 필요함
최 종 목 표	디스플레이용 UV형 접착성 소재 개발
연구 내용 및 범위	○ 요구특성에 부합하는 올리고머 설계 ○ 성능발현을 위한 조성물 제조 ○ 함투습도 성능 개선을 위한 원료 선정기술 ○ 내열 화학성 개선을 위한 원료 선정기술 ○ 부품과의 열팽창계수 일체화 ○ 접착성 소재의 필름 형성능 ○ 성능 - Impurity : Na 0.1 ppm, Cl 1 ppm이하 - Adhesion : 500 gf/cm이상 - Viscosity : 2500 cps at 25℃이하 - Electrode protection stability : 500hr이상 at 85℃/85%/100V - Thermal shock stability : 80 cycle이상 at -20~80℃

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 10
핵심산업기술명	고정밀 반도체 조립장비
대 상 정 의	프레스는 반도체패키지 몰딩 및 차세대 LED 몰딩시스템의 금형을 Clamping하고, 재료에 압력을 가하여 금형 내에서 성형을 시키는 역할을 하는 핵심 모듈로 개발이 요구되는 장치임.
필 요 성	○ 국내에서 판매되고 있는 반도체 패키지 몰딩시스템은 프레스 설계기술이 없어 외국에 의존하고 있고, 크기가 작고 생산성이 높은 차세대 반도체 패키지용 몰딩시스템을 개발하는데 문제가 되고 있음. ○ 최근 생산되는 LCD방식의 HD TV의 경우 고화질 확보를 위해서는 LED를 백라이트 유닛(BLU)으로 사용하여야 하는데, 가격이 저렴하고 생산성이 뛰어난 LED BLU를 생산하기 위해서는 몰딩방식을 도입한 장비개발이 필수적임. 이러한 LED BLU 몰딩장비를 생산하기 위해서도 경쟁력 있는 프레스 기술개발이 필요함.
최 종 목 표	차세대 반도체 Molding 장비용 Mechanical Press 개발
연구 내용 및 범위	○ 액츄레이터 : Servo Motor ○ Moving type : Mechanical top moving ○ Clamp capacity : 0~50 ton - Speed : Max 70 mm/sec - Stroke : Max 150 mm ○ Transfer capacity : 0~3.0 ton - Speed: 0.1~15 mm/sec - Stroke: 120 mm ○ Temperature stability : 175 ± 5℃

기술로드맵 대상 RFP

번 호	틈새고도화분야 - 11
핵심산업기술명	반도체 이송장치
대 상 정 의	EFEM, 로드락, 진공 챔버와 진공로봇으로 구성된 Cluster Tool System
필 요 성	세계 수위에 올라있는 반도체 제조기술과는 달리 그 기반이 되는 반도체 제조장비의 경우 많은 부분이 수입에 의존하고 있는 바, 국가 기술전략의 견지에서 반도체 제조장비에 대한 기술 확보가 더욱 강조되고 있음
최 종 목 표	300mm웨이퍼용 장비 고도화를 위한 cluster tool 운용 S/W개발
연구 내용 및 범위	○ “EFEM + 로드락 + 진공 chamber + 진공 로봇”으로 구성된 cluster tool system의 운영 S/W개발 - 3차원 가상 Simulation 기능 포함 - scheduling 기능 포함 - 자동 teaching 기능 포함(80%이상 자동교시) - 자체 고장 진단 기능 포함 - 상위 물류 시스템과 통신 기능 포함