협력연구개발과제 기업공모 제안서

1. 개발과제 개요

과 제 명	송전철탑 심형기초 굴착을 위한 Portable TBM 장비 개발
제 품 명	Portable TBM 장비	개발기간	18개월(예상)
활용부서	송변전건설처 전력구건설팀	분 야	송변전

※ 개발기간은 대략적으로 추정하되 최대 3년이내

2. 개발목표

○ 심형기초 굴착장비개발 (풍화암, 연·경암 적용)

- Segment화 운송, 굴착직경의 유연성

○ 버럭 반출 System 개발 : Air Suction

○ 작업장 먼지제거용 집진시설 개발

3. 개발내용

○ 굴착성능 확보 및 산악지운반이 가능한 Segment화된 TBM장비 개발

○ 공기흡입(Air Suction)으로 버럭을 반출할 수 있는 System 개발

○ 비산먼지 발생억제를 위한 집진설비 개발

4. 활용방안

○ 산악지내 소형 심형기초 적용시 활용

○ 소규모 심형기초 적용 검증후 심형기초 전규격에 확대 적용

5. 개발제품의 세부 요구 수준(※성능, 규격, 범위 등 세부 규격)

○ 기계식 굴착과 버럭 인양작업 동시 수행

○ 산악지 활용이 원할하도록 각 부품 블록화 제작

- 분해 및 조립작업 용이성 도모

6. 기대효과

□ 유형효과

○ 공사비 절감액 : 7백만원/기

- 현재 굴착공사비 평균20백만원/기 ⇒ 개선 13백만원/기

○ 2017년까지 약 철탑 5,900기 건설물량중 18% 적용시 약 74억원 절감예상

□ 무형효과

○ 공종단축 : 약 80%단축

- 현재 : “천공-장약-발파-굴착-인양” ⇒ 개선 : 기계굴착

○ 공기단축 : 굴착공기 약 50%단축(현재 약15일/기 ⇒ 개선 약8일/기)

○ 산림훼손면적 축소 : 약 60% 축소

- 철탑면적 : 현재 역T형 평균 900㎡ ⇒ 개선 소형심형 평균 350㎡

○ 기계식 굴착에 의한 굴착면 지반강성유지 : 발파진동에 의한 굴착면 연약화 방지

- 발파진동에 의한 강성저하 약30%

7. 개발과제 담당자

사내제안 총 괄	부서명	자재처 중소기업지원팀	전 화	02-3456-4498
			팩 스	02-3456-4429
	성 명	문창희 차장	이메일	moonch@kepco.co.kr
활용부서 담 당	부서명	송변전건설처 전력구건설팀	전 화	02-3456-5171
			팩 스	02-3456-5159
	성 명	박내수 차장	이메일	rspark@kepco.co.kr