산업자원부 보도자료	http//www.mocie.go.kr
‘07. 3. 29(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
자료문의 : 기계건설표준팀 김익수 팀장, 황병옥 연구사 (509-7290)

농기계 부품관련 KS규격, ISO 국제규격으로 대체

- 국산과 수입 농기계 부품의 호환성 확보기대,

농민 안전위해 농기계 안전표지판도 보급키로 -

□ 산업자원부 기술표준원(원장 최갑홍)에서 농기계 수리불편 해소를 위하여 시행하고 있는 『통일․단순화 명령제도』의 운영실태 조사결과, 국내 제조업체에 적용하는 명령대상 부품의 호환성은 상당부분 확보되었으나, 매년 증가하고 있는 수입농기계는 고가이면서도 제 때 부품을 공급받지 못하는 등 농민의 애로가 많은 것으로 밝혀졌음.

*  통일․단순화 명령제도는 산업표준화법 제16조에 의해 농기계 등 부품호환성 확보가 중요한 부품에 대해서 부품의 규격(치수․형상 등)을 통일․단순화하도록 명령하는 제도임

ㅇ 이에따라 우선 트랙터 부품관련 KS규격 13종 중에서 9종의 부품을 ISO규격과 일치화함으로써 국산과 수입 농기계 부품의 호환성을 확보하여 농민의 애로를 해소하고 국산 농기계의 수출을 촉진할 계획임.

* 통일․단순화명령대상 부품의 수입은 트랙터부품이 가장 많은 비중차지(68%)

․트랙터(13부품), 콤바인(4부품 트랙터와 공용), 이앙기(4부품 : 2부품 트랙터와 공용), 로타베이터(4부품)

□ 기술표준원은 통일․단순화명령 대상인 47개 농기계부품에 대하여 실시한 이번 운영실태조사에서 42개 품목(89%)은 잘 이행하고 있는 것으로 나타났다고 밝히고,

ㅇ 명령을 이행하지 않은 4개 업체를 농림부에 통보하여 “농기계생산지원자금”의 심사에서 감점을 받도록 조치하였으며,

- “트랙터용 이랑쟁기 보습”부품에 대해서는 제조업체들의   새로운 부품 및 기술개발이 활발한 품목으로서 기술개발을 촉진하는 취지에서 명령품목 지정을 해제하기로 하였음.

□ 앞으로 기술표준원은, 신모델 개발 등 기술개발을 저해할 수 있는 품목은 통일․단순화명령품목의 지정을 해제하고 국내수요가 많은 품목은 사용자 편의를 위하여 신규지정하는 등 그 필요성과 효과 등을 면밀히 검토하여 신축적으로 운영할 계획이며,

ㅇ 수입농기계 부품이 통일․단순화 대상 국산 부품과 유사한 경우에는 통일․단순화 명령제도를 따르도록 수입업체에   적극 권유할 예정임.

□ 한편, 기술표준원은 전국농업인이 참석하는 “2007한국농기계엑스포”(기간:4.11～4.13, 장소:전북익산)에 통일․단순화제도등의 정책홍보를 겸하여 KS제품인 “고휘도 반사안전표지판”을 무료로 배포, 농기계안전사고를 사전 예방하기위한 조치도 병행하는데

ㅇ 이번에 공급되는 KS규격제품(붙임참조)인 “반사안전표지판”은 지자체에서 주로 공급되는 “델리네이터”의 반사유효면적보다 70%가 넓어 원거리에서도 식별이 용이하여 지방도로에서의  안전사고 예방에 기여할 수 있을 것으로 판단하고 있음.

붙임 : 1. ISO부합화 대상 KS규격 부품목록(9종)

2. 농업용 저속 차량 표지판(KS B 7749)

[붙임1]

ISO 부합화 대상 KS규격 부품목록(9종)

번호	부품명	관련KS규격
1	농업용 차륜형 트랙터의 차륜 부착부	KSB7774
2	농업용 트랙터 유압인출 커플러	KSB7921
3	농업용 트랙터 전기 커넥터	KSB7922
4	농업용 트랙터 드로바 히치핀	KSB7934
5	농업용 트랙터 상부링크핀	〃
6	농업용 트랙터 상부히치핀	〃
7	농업용 트랙터용 PTO 동력 전달 축의 십자 저널	KSB7937
8	농업용 트랙터용 PTO 동력 전달 축의 마찰식 클러치 디스크	KSB7938
9	농업용 트랙터 3점 지지장치용 볼	KSB7941
부품수 : 9		규격수 : 7

[붙임2]

농업용 저속 차량 표지판(KS B 7749)

(고휘도 반사안전표지판)

단위:mm

형 식	A	B	C
A	356±8	305±8	60°
B	178±4	152±4	60°